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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	春阳实验学校扩建工程

	建设单位名称
	无锡市新吴区重点建设项目管理中心

	建设项目性质
	□新建  ☑改扩建  □技改  □迁建

	建设地点
	无锡市新吴区新光路与312国道交叉口西北侧

	主要产品名称
	/ 

	设计生产能力
	/

	实际生产能力
	/

	建设项目
环评审批时间
	2024年5月30日
	开工建设时间
	2024年6月10日

	调试时间
	2025年8月10日
	验收现场监测时间
	2026.5.27-2026.5.29

	环评报告表
审批部门
	无锡市行政审批局
	环评报告表
编制单位
	无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

	验收监测单位
	江苏国舜检测技术有限公司

	环保设施
设计单位
	/
	环保设施
施工单位
	/

	投资总概算
	16575万元
	环保投资总概算
	300万元
	比例
	1.8%

	实际总概算
	16575万元
	实际环保投资
	300万元
	比例
	1.8%



 (
6
)
	验
收
监
测
依
据
	1. 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；
2. 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）；
3. 《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）；
4. 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）；
5. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；
6. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）；
7. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号、2017年7月16日修订）；
8. 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[1997]122号；
9. 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）；
10. 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》；
11. 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）
12. 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018年 第9号）；
13. 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）；
14. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）；
15. 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；
16. 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日第三次修正）；
17. 《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（1996年7月1日施行）；
18. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
19. 《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）
20. 省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）；
21. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
22. 《危险废物收集贮存运输技术规范》（2013年3月1日施行）；
23. 《无锡市新吴区重点建设项目管理中心春阳实验学校扩建工程环境影响报告表》；
24. 《关于无锡市新吴区重点建设项目管理中心春阳实验学校扩建工程环境影响报告表的批复》（锡行审环许〔2024〕7076号）。

	验收监测评价  标准标号级别限值
	根据报告表及审批意见要求，执行以下标准：
（1） 废水排放标准
本次验收项目运营期废水接管浓度COD、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准；其中NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。
表1-1 废水排放标准
	类别
	执行标准
	污染物指标
	标准限值mg/L

	废水接管标准
	《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）表4三级
	pH值
	6-9（无量纲）

	
	
	COD
	500

	
	
	SS
	400

	
	
	动植物油
	100

	
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级
	NH3-N
	45

	
	
	TN
	70

	
	
	TP
	8


（2） 废气排放标准
本次验收项目运营期间食堂执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规模为“大型”标准：。
表1-2 废气排饭标准
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	1~3
	3~6
	≥6

	对应灶头总功率（108J/h）
	≥1.67
	≥5.00
	≥10

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除率（%）
	60
	75
	85


（3） 噪声排放标准
本次验收项目南侧道路为新光路，为城市主干路，东侧G312国道、为一级、二级公路，其中新光路两侧道路红线外40m范围内，G312国道两侧道路红线外40m范围内执行《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，北侧为高阡桥浜、西侧向阳路，均执行2类标准，详细情况见下表。
表1-3 噪声排放标准
	执行标准
	边界
	类别
	昼间标准限值

	GB12348-2008
	西、北边界
	2
	60

	
	东、南边界
	4
	70


（4） 固体废弃物
环评标准情况：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准。
最新标准情况：危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），以及执行《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）文件。
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	1、工程建设内容
春阳路学校位于无锡市新吴区坊明路28号，其中小学部已于2019年建成运行。为进一步提高区域教学现代化水平，扩大优质教育资源，发展教育事业，由区财政投资16575万元拟在无锡市新吴区新光路与312国道交叉口西北侧地块建设春阳实验学校扩建工程。
本次验收项目为普通初中教育，建成后，全校初一至初三共计30个班级，班均50人，可容纳学生人数1500人，教职工人数150人。全校从小学到初中共有学生4200人、教职工人数400人。
本项目环境影响报告表于2024年5月30日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2024]7076号），于2025年8月10日进行了运行调试。2026年5月27日～29日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为江苏国舜检测技术有限公司。项目实际投资16575万元，其中环保投资300万元，环保投资占总投资额的1.8%。
学校目前可容纳学生4200人、教职工人数400人。学生及教职工教学时间为200天/年、10小时/天。
本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。
学校具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建筑经济技术指标表2-2。 
表2-1 项目建设情况表
	序号
	项目
	执行情况

	1
	立项
	2022年3月4日 无锡市高新区（新吴区）行政审批局立项（锡新行审许[2022]41号）

	2
	环评
	由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司于2024年4月完成

	3
	环评批复
	2024年5月30由无锡市行政审批局审批通过

	4
	设计规模
	初一至初三共计30个班级，班均50人，可容纳学生人数1500人，教职工人数150人；全校从小学到初中共有学生4200人、教职工人数400人。

	5
	实际规模
	初一至初三共计30个班级，班均50人，可容纳学生人数1500人，教职工人数150人；全校从小学到初中共有学生4200人、教职工人数400人。

	6
	学校开工建设时间
及竣工时间
	学校于2024年6月10日开工，2025年6月30日竣工

	7
	现场踏勘时
工程实际建设情况
	环保设施与主体工程同时建设并投入运行，具备三同时验收监测条件


表2-2 验收项目建筑经济技术指标表
	名称
	单位
	环评值
	实际值
	变化量

	总用地面积
	m2
	62423
	62423
	0

	总建筑面积
	m2
	64894.61
	64894.61
	0

	计容建筑总面积
	m2
	44331.35
	44331.35
	0

	其中
	1#行政办公楼面积
	2086.1
	2086.1
	2086.1
	0

	
	2#食堂体育楼面积
	4343.77
	4343.77
	4343.77
	0

	
	3#图书信息楼面积
	3454.69
	3454.69
	3454.69
	0

	
	4#教学楼面积
	15694.14
	15694.14
	15694.14
	0

	
	5#看台
	291.11
	291.11
	291.11
	0

	不计容建筑面积
	m2
	20563.26
	20563.26
	0

	容积率
	%
	0.71
	0.71
	0

	建筑占地面积
	m2
	16547.3
	16547.3
	0

	建筑密度
	%
	26.51
	26.51
	0

	绿地面积
	m2
	21543.36
	21543.36
	0

	绿地率
	%
	34.5
	34.5
	0

	机动车停车
	个
	406
	406
	0

	篮、排球场
	个
	12
	12
	0

	学校规模
	班
	90
	90
	0

	学校人数
	人
	4200
	4200
	0

	生均建筑面积
	m2
	10.56
	10.56
	0

	生均用地面积
	m2
	15
	15
	0


本次验收项目主要配套设施见表2-3、主要实验设备见2-4。
表2-3 本次验收项目主要配套设施一览表
	序号
	设备/设施名称
	单位
	小学部
	初中部

	
	
	
	环评
	实际
	变化
	环评
	实际
	变化

	1
	配电间
	个
	5
	5
	0
	4
	4
	0

	2
	消防水池
	座
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	3
	消防泵房
	个
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	4
	化粪池
	座
	1
	1
	0
	1
	1
	0

	5
	隔油池
	座
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	6
	通风柜
	套
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	7
	试验台
	个
	0
	0
	0
	196
	196
	0

	8
	化学品柜
	个
	0
	0
	0
	15
	15
	0

	9
	空调系统
	套
	10
	10
	0
	5
	5
	0

	10
	变电所
	套
	1
	1
	0
	1
	1
	0


表2-4 本次验收项目主要实验设备
	序号
	设备名称
	单位
	环评数量
	实际数量
	变化量

	1
	显微镜
	台
	40
	40
	0

	2
	电子天平
	台
	10
	10
	0

	3
	托盘天平
	台
	40
	40
	0

	4
	干燥器
	台
	10
	10
	0

	5
	玻璃仪器刷洗器
	座
	5
	5
	0

	6
	超声波清洗器
	座
	5
	5
	0

	7
	磁力加热搅拌器
	座
	5
	5
	0

	8
	打孔器
	座
	40
	40
	0

	9
	电导率传感器
	座
	40
	40
	0

	10
	电动离心机
	台
	10
	10
	0

	11
	电加热器
	座
	10
	10
	0

	12
	电解质溶液导电器
	座
	10
	10
	0

	13
	pH传感器
	座
	10
	10
	0

	14
	多量程电流传感器
	座
	10
	10
	0

	15
	多量程电压传感器
	座
	10
	10
	0

	16
	二氧化硫传感器
	座
	10
	10
	0

	17
	二氧化碳传感器
	座
	10
	10
	0

	18
	光化学演示器
	座
	5
	5
	0

	19
	气体液化演示器
	座
	5
	5
	0

	20
	溶解二氧化碳传感器
	座
	10
	10
	0

	21
	数据采集器
	座
	5
	5
	0

	22
	水电解器
	座
	5
	5
	0

	23
	微型溶液导电实验器
	座
	5
	5
	0

	24
	平面镜成像实验仪
	台
	5
	5
	0


2、原辅材料消耗及水平衡
（1）原辅材料消耗
本次验收项目原辅材料详见表2-4。
表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	用量
	备注

	
	
	
	环评
	实际
	变化量
	

	1 
	氢氧化钠
	kg/a
	0.75
	0.75
	0
	250g/瓶

	2 
	氢氧化钙
	kg/a
	1.50
	1.50
	0
	500g/瓶

	3 
	碳酸氢铵
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	4 
	硫酸钾
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	5 
	氯化钾
	kg/a
	1.00
	1.00
	0
	500g/瓶

	6 
	高锰酸钾
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	7 
	硝酸银
	kg/a
	1.25
	1.25
	0
	250g/瓶

	8 
	无水氯化钙
	kg/a
	2.00
	2.00
	0
	500g/瓶

	9 
	氯化钠
	kg/a
	3.00
	3.00
	0
	500g/瓶

	10 
	氧化铜
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	11 
	碳酸钠
	kg/a
	2.00
	2.00
	0
	500g/瓶

	12 
	硝酸钾
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	13 
	碳酸氢钠
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	14 
	明矾
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	15 
	浓硝酸（60%）
	kg/a
	1.42
	1.42
	0
	500mL/瓶

	16 
	浓硫酸（98%）
	kg/a
	1.84
	1.84
	0
	500mL/瓶

	17 
	浓盐酸（37%）
	kg/a
	8.79
	8.79
	0
	500mL/瓶

	18 
	乙酸
	kg/a
	2.10
	2.10
	0
	500mL/瓶

	19 
	乙醇（97%）
	kg/a
	1.58
	1.58
	0
	500mL/瓶

	20 
	过氧化氢（30%双氧水）
	kg/a
	3.66
	3.66
	0
	500mL/瓶

	21 
	品红
	kg/a
	0.02
	0.02
	0
	10g/瓶

	22 
	酚酞
	kg/a
	0.02
	0.02
	0
	10g/瓶

	23 
	铁丝
	米/a
	10
	10
	0
	直径4mm/卷

	24 
	黄铜片
	片/a
	100
	100
	0
	2cm×5cm

	25 
	铜片
	片/a
	100
	100
	0
	2cm×5cm

	26 
	铁片
	片/a
	200
	200
	0
	2cm×5cm

	27 
	铝
	片/a
	200
	200
	0
	2cm×5cm

	28 
	镁片
	片/a
	100
	100
	0
	2cm×5cm

	29 
	铁钉
	根/a
	50
	50
	0
	—

	30 
	pH试纸
	盒/a
	5
	5
	0
	—

	31 
	定性滤纸
	盒/a
	20
	20
	0
	—

	32 
	蜡烛
	根/a
	50
	50
	0
	—


学校能源消耗情况详见表2-5。
表2-6 能源消耗情况一览表 
	名称
	单位
	环评审批量
	实际消耗量

	自来水
	吨/年
	70105.41
	36940

	电
	万度/年
	40
	84.0592

	天然气
	万立方/年
	7
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（2）水平衡
项目建设后，用排水情况详见图2-1。
 (
损耗25
17.6
14266.4
接管新城水处理厂处理
WS-001
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图2-1 学校水量平衡图（单位：t/a）






	3、主要工艺流程及产污环节：
实验室营运期流程：


图2-2 实验室运营期流程图
实验楼运营期流程简述：
教室安排：任课教师根据课程表安排相应教室。
教学/实验：根据不同的课程内容，选择对应的实验试剂和实验器材，并预先配制一定比例的试剂进行实验，观察记录实验结果。实验完成后将试剂、设备归还原位，清洁实验容器、操作台等。此过程产生实验室酸雾、有机废气实验室废液和实验室废物。


















	4、变动情况分析：
危险废物变化：本次验收项目医务室仅为学生做简单的抚触检查，师生涉及药物治疗的转移至附近医院，校内不涉及药物及药物注射。因此实际运营无医疗废物产生。
综上所述，根据环办环评函[2020]688号文《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办〔2021〕122号文《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变化属于一般变动。
对照环评、批复要求，本次验收项目建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。
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	1.主要污染源、污染物处理和排放：
01、施工工期
（1） 废水
本次验收项目施工期产生的污水主要为施工人员的生活污水、施工阶段养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水。根据调查，生活污水由附近现有厕所收集，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，排入市政管网，接入新城水处理厂进行集中处理，尾水排入京杭运河。施工阶段养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水经隔油、沉淀处理后全部用于混凝土养护以及场地洒水抑尘。
（2） 废气
本次验收项目施工期间已采取有效措施减小大气环境影响，主要措施为：建设围栏、建筑物密布式安全立网封闭、土石方开挖湿法作业、施工厂界设置喷头洒水抑尘，进出车辆冲洗，合理设置堆料场，主干道宜采用混凝土、连锁块和柏油路硬化，控制有毒、有害气体排放，定期洒水等措施。施工现场粉尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1限值要求。
（3） 噪声
本次验收项目施工期间已采取合理安排施工作业时间、高噪声设备周围设置围挡等措施，有效减小施工期的噪声对周边环境的影响。根据调查，施工期间噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中的标准要求。
（4） 固废
本次验收项目施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运。建筑垃圾回用、出售或运往市政部门指定的建筑垃圾填埋场填埋，废弃土方用于红旗绿化覆土和低洼处回填，装饰工程产生的废弃物料由废品站回收。
（5） 生态影响
根据调查，本次验收项目施工结束后厂址范围内已硬化和植树种草进行绿化。施工结束后临时占地区已采取撒播草籽、硬化等措施。
02、运营期
1、 废水

表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表
	序号
	废水种类
	处理工艺
	环评审批情况
	实际建设情况
	备注

	1
	小学部生活污水
	化粪池
	27081t/a
	14266.4t/a
	接管新城水处理厂

	2
	全校食堂污水
	隔油池
	11730t/a
	6179.5t/a
	

	3
	初中部生活污水
	化粪池
	15147 t/a
	7979.8t/a
	


表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表
	序号
	污水类型
	排放去向
	排放口名称
	排放口数量
	排放口编号

	1
	小学部生活污水
	新城水处理厂
	污水排放口1
	1
	WS-001

	2
	全校食堂污水
	
	
	
	

	3
	初中部生活污水
	
	污水排放口2
	1
	WS-002

	4
	雨水
	市政雨水管网
	雨水排放口3
	1
	YS-003


2、 废气
根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-3和表3-4。
表3-3 项目废气污染防治措施一览表
	污染源
	污染物名称
	污染物种类
	处理方式
	排放方式
	排气筒高度

	食堂
	食堂油烟
	有组织
	油烟净化器
	连续
	高于房顶(FQ-01)


表3-4 项目废气污染设施主要规格参数一览表
	污染源
	污染物
名称
	治理工艺
	排气筒高度（m）
	内径
（m）
	排放
去向
	监测点
设置情况
	排气筒
编号

	食堂
	食堂油烟
	油烟净化机
	高于房顶
	0.7
	大气
	一出口
	FQ-01


3、 噪声
无
4、 固废
本次验收项目固体废物主要为实验室废液、实验室废物、厨余垃圾、生活垃圾等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3-5。
表3-5 固体废物处置情况统计表
	固废
名称
	产生
工序
	编号
	废物
代码
	环评产生量
t/a
	实际产生量
（t/a）
	综合利用或
处置方式及单位
	是否符
合要求

	实验室废液
	实验室
	HW49
	900-047-49
	12
	12
	委托有资质单位处置
	符合

	实验室废物
	实验室
	HW49
	900-047-49
	0.2
	0.2
	
	

	医疗废物
	医务室
	HW01
	841-001-01
	2
	0
	实际不产生
	

	废活性炭
	实验废气处理
	HW49
	900-039-49
	0.3
	0.3
	委托有资质单位处置
	

	厨余垃圾
	食堂
	SW61
	900-002-S61
	46
	46
	专门单位回收
	

	油渣
	食堂废水处理
	SW64
	900-099-S64
	1.0557
	1.0557
	
	

	生活垃圾
	师生生活
	SW64
	900-099-S64
	368
	368
	环卫清运
	


2.环保设施投资及“三同时”落实情况
本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。

表3-6 主要环保设施落实情况一览表
	序号
	种类
	污染物种类
	设施名称
	执行情况
	是否符合要求

	1
	废水
	生活污水
	化粪池/隔油池
	化粪池新增/隔油池依托现有
	符合

	3
	废气
	食堂油烟
	油烟净化器
	依托现有
	符合
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四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	1.建设项目环境影响报告表的主要结论
本项目符合国家及无锡市相关产业政策，符合国家及无锡市相关大气污染防治政策，符合太湖流域相关管理条例规定，符合江苏省及无锡市“三线一单”的相关要求。
本项目经化粪池处理后的生活污水与经隔油池处理后的食堂污水接管污水管网，送新城水处理厂集中处理；固体废物中生活垃圾委托环卫部门处理、厨余垃圾、油渣由专门单位回收、危险废物委托有资质单位处置；噪声通过合理布局，选用低噪声设备及采取必要消声隔音措施，并结合绿化带降噪距离衰减，对周围环境影响较小。本项目各污染物经有效处理后均（废气、废水、固体废物、噪声）达标，其中危险废物的收集、转移、贮存均须符合相关要求。
综上所述，春阳实验学校扩建工程符合国家产业政策，校址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水能够达标排放，固废均得到合理处置，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。
2.审批部门审批决定
结合本次验收项目环评批复的审批意见，本次验收主要审批决定情况如下：
1.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，运营期生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理。
本项目新增一个污水排放口，全校共设置两个污水排放口。
2.运营期间进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。本项目食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。
3.运营期间选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类排放标准。
4.运营期间按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。
5.加强施工期环境管理，落实施工期污染防治措施，文明施工，防止、减缓施工作业对周边环境的影响。施工期生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理；施工过程废水经隔油池或沉淀池处理后全部回用于施工；扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1相关标准；噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1相关标准。夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，需在夜间施工的报新吴区生态环境部门同意。
7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。
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五、验收监测质量保证及质量控制
	1. 监测质控结果表
本次监测的质量保证严格按照江苏国舜检测技术有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。
监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。
（1） 为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。本次验收项目水质采样质控统计表见表5-1。
表5-1 水质质量控制数据汇总表
	污染物
	样品
个数
	空白
	精密度
	准确度（标样、加标）

	
	
	空白样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）
	平行样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）
	质控样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）

	pH值
	8
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	化学需氧量
	20
	4
	20
	100
	4
	20
	100
	1
	5
	100

	悬浮物
	16
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—

	氨氮
	20
	10
	50
	100
	4
	20
	100
	6
	30
	100

	总磷
	20
	6
	30
	100
	4
	20
	100
	6
	30
	100

	总氮
	20
	6
	30
	100
	4
	20
	100
	6
	30
	100


（2） 本次验收项目废气采样质控统计表见表5-2。
表5-2 气体流量校准记录汇总表
	监测项目
	样品
个数
	空白样
	加标回收样
	标样

	
	
	空白样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）
	加标样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）
	标样
（个）
	合格率
（%）

	有组织废气
	油烟
	10
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


（3） 为保证验收监测过程中边界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。本次验收项目声级计现场校准结果见表5-3。
表5-3 噪声校准记录汇总表
	校准时间
	声校准器型号
	标准噪声值
dB（A）
	监测前校准值
dB（A）
	示值偏差
dB（A）
	检测后校准值
dB（A）
	示值偏差
dB（A）

	5月27日
	AWA6200A
	93.8
	93.8
	0
	93.8
	0

	5月28日
	AWA6200A
	93.8
	93.8
	0
	93.8
	0



2. 监测分析方法
监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。
表5-4 检测方法及关键设备
	类
别
	检测项目
	检测方法
	检出限
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号

	废
水
	pH值
	水质pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	---
	pH/mV/电导率/溶解氧测量仪
	SX836
	HEETX0211

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989
	4mg/L
	分析天平
	FA124C
	HEETF0604

	
	化学
需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L
	滴定管
	25mL
	HEETF1702

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L
	紫外可见分光光度计
	7504
	HEETF0101

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0.01mg/L
	紫外可见分光光度计
	7504
	HEETF0101

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	0.05mg/L
	紫外可见分光光度计
	7504
	HEETF0101

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L
	红外分光油分析仪
	OL1010
	HEETF0707

	噪
声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008
	---
	多功能声级计（2级）
	AWA5688
	HEETX0402

	
	
	
	
	手持气象站
	IWS-P100
	HEETX0704

	废气有组织
	油烟
	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019
	0.1mg/m3
	大流量低浓度烟尘烟气测试仪
	XA-80F
	HEETX0180

	
	
	
	
	轻便三杯风向风速表
	FYF-1
	HEETX0701

	
	
	
	
	空盒气压表
	DYM3
	HEETX0702

	
	
	
	
	数字式温湿度计
	TES-1360A
	HEETX0703

	
	
	
	
	红外分光油分析仪
	OL1010
	HEETF0701
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六、验收监测内容
	1. 监测内容
（1） 废水
本次验收项目废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。
 (
小学部
生活污水
食堂排水
隔油池
化粪池
★
S1
WS-
00
1排口
市政污水管网
★：废水监测点
初中部
生活污水
化粪池
WS-
002
排口
★
S
2
雨水
雨水井
★
S
3
市政
雨
水管网
)
图6-1 学校排水走向及监测点位图
表6-1 废水监测项目、点位和频次
	序号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1
	WS-001
	COD、SS、pH、TP、NH3-N、TN、动植物油
	连续两天，每天监测4次

	2
	WS-002
	COD、SS、pH、TP、NH3-N、TN 
	连续两天，每天监测4次

	3
	YS-001
	pH、COD、SS
	连续两天，每天监测1次


①有组织排放
有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。
表6-2 废气有组织监测项目、点位和频次
	监测点位
	监测项目
	频次

	FQ-01
	食堂油烟
	每天检测5次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样。


 (
食堂
油烟净化装置
通过1根
高于房顶的
排气筒
（FQ-01）
排放
◎
◎
：废气监测点
)
图6-2 废气走向及监测点位图
（2） 噪声
本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。


表6-3 噪声监测点位、项目及频次
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	边界四周（▲N1～▲N4）
	昼间等效（A）声级
	连续2天，每天昼间监测1次


2.  (
G
1
)验收监测期间生产工况记录
本次验收项目在监测期间满足“建设项目环保三同时竣工验收”监测条件，本次验收涉及的废水、废气污染防治设施稳定运行。本次验收满足验收监测要求。
3.  (
G
1
)监测点位
本次验收项目监测点位如下图6-3、6-4。
 (
★WS-002
) (
★WS-001
) (
▲N3
) (
▲N2
) (
▲N1
) (
▲N4
) (
说明：★废水采样点
      ▲噪声采样点
)
图6-3 废水、噪声监测点位图



 (
说明：
◎
废气有组织采样点
) (
◎
FQ-01#出口
)
图6-4 有组织废气监测点位图
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	1.验收监测结果
（1） 废水监测结果
废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。
表7-1 污水接管口水质监测数据
	采样日期
	2026年5月27日

	采样地点
	污水排放口（WS-001）

	检测项目
	单位
	检测结果
	标准
	评价

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH值
	无量纲
	8.5
	8.6
	8.5
	8.5
	6~9
	合格

	悬浮物
	mg/L
	108
	104
	101
	113
	400
	合格

	化学需氧量
	mg/L
	179
	187
	172
	182
	500
	合格

	氨氮
	mg/L
	35.5
	38.5
	37.8
	35.9
	45
	合格

	总磷
	mg/L
	4.14
	4.31
	4.1
	4.14
	8
	合格

	总氮
	mg/L
	47.2
	50.8
	53
	52.2
	70
	合格

	动植物油
	mg/L
	1.79
	1.77
	1.73
	1.71
	100
	合格

	采样日期
	2026年5月28日

	采样地点
	污水排放口（WS-001）

	检测项目
	单位
	检测结果
	标准
	评价

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH值
	无量纲
	8.6
	8.5
	8.5
	8.6
	6~9
	合格

	悬浮物
	mg/L
	101
	96
	90
	93
	400
	合格

	化学需氧量
	mg/L
	164
	154
	150
	164
	500
	合格

	氨氮
	mg/L
	32.2
	29.7
	29.7
	29.6
	45
	合格

	总磷
	mg/L
	4.14
	4.55
	4.4
	4.41
	8
	合格

	总氮
	mg/L
	40.2
	45.8
	51
	52.9
	70
	合格

	动植物油
	mg/L
	4.49
	4.48
	4.48
	4.6
	100
	合格

	采样日期
	2026年5月27日

	采样地点
	生活污水（WS-002）

	检测项目
	单位
	检测结果
	标准
	评价

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH值
	无量纲
	8.5
	8.4
	8.4
	8.4
	6~9
	合格

	悬浮物
	mg/L
	138
	127
	120
	132
	400
	合格

	化学需氧量
	mg/L
	158
	167
	153
	173
	500
	合格

	氨氮
	mg/L
	32.7
	29.2
	33.8
	30.9
	45
	合格

	总磷
	mg/L
	3.13
	3.12
	3.18
	3.29
	8
	合格

	总氮
	mg/L
	58.6
	55.8
	55.2
	55.4
	70
	合格

	采样日期
	2026年5月28日

	采样地点
	生活污水（WS-002）

	检测项目
	单位
	检测结果
	标准
	评价

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH值
	无量纲
	8.3
	8.5
	8.5
	8.4
	6~9
	合格

	悬浮物
	mg/L
	117
	123
	113
	130
	400
	合格

	化学需氧量
	mg/L
	146
	129
	135
	140
	500
	合格

	氨氮
	mg/L
	32
	32.9
	27.8
	30.4
	45
	合格

	总磷
	mg/L
	3.07
	3.25
	3.16
	3.17
	8
	合格

	总氮
	mg/L
	56.2
	56
	57.4
	57.5
	70
	合格


本次验收污水总排口PH值、COD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A等级标准。
本次验收现场检测采样期间未下雨，雨水排放口无水，因此未进行检测。
（2） 废气监测结果
本次验收项目有组织废气数据见表7-2。
表7-2 废气有组织排放监测数据
	采样日期
	2026年5月28日

	检测
地点
	检测
项目
	检测结果
	参考
限值

	
	
	检测频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次
	

	FQ-01#出口
	油烟
	实测浓度浓度mg/m3
	0.8
	0.8
	0.8
	0.6
	0.6
	/

	
	
	折算排放浓度mg/m3
	0.7
	2

	
	
	排放速率kg/h
	0.0168
	0.0167
	0.0167
	0.0126
	0.0125
	/

	评价
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	/

	采样日期
	2026年5月29日

	检测
地点
	检测
项目
	检测结果
	参考
限值

	
	
	检测频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次
	

	FQ-01#出口
	油烟
	实测浓度浓度mg/m3
	1.1
	1
	1
	0.9
	1
	/

	
	
	折算排放浓度mg/m3
	1
	2

	
	
	排放速率kg/h
	0.023
	0.0209
	0.0207
	0.0188
	0.0208
	/

	评价
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	/


根据验收期间监测工况，食堂油烟排放达到了《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规模为“大型”标准。
（3） 边界噪声
本次验收项目边界噪声数据见表7-3。
表7-3 声监测结果一览表
	采样日期
	2026年5月27日

	测点
编号
	测点位置
	主要
声源
	测量时间
（昼间）
	等效声级
LeqdB（A）

	N3
	厂界西
	生产
设备
	14:55~15:00
	56

	N4
	厂界北
	
	15:04~15:09
	52

	标准限值
	60

	采样日期
	2026年5月28日

	测点编号
	测点位置
	主要
声源
	测量时间
（昼间）
	等效声级
LeqdB（A）

	N3
	厂界西
	生产
设备
	15:36~15:41
	54

	N4
	厂界北
	
	15:48~15:53
	54

	标准限值
	60

	采样日期
	2026年5月27日

	测点
编号
	测点位置
	主要
声源
	测量时间
（昼间）
	等效声级
LeqdB（A）

	N1
	厂界东
	生产
设备
	14:37~14:42
	55

	N2
	厂界南
	
	14:45~14:50
	52

	标准限值
	70

	采样日期
	2026年5月28日

	测点编号
	测点位置
	主要
声源
	测量时间
（昼间）
	等效声级
LeqdB（A）

	N1
	厂界东
	生产
设备
	15:19~15:24
	55

	N2
	厂界南
	
	15:27~15:32
	57

	标准限值
	70


本次验收西、北边界昼间噪声能够达到《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；东、南边界昼间噪声能够达到《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准。
2.污染物排放总量核算
表7-4 污水（接管口）污染物排放总量核算
	排放口
	污染物
	日均排放浓度（mg/L）
	废水排放总量
（吨/年）
	年排放总量
（吨/年）

	
	
	范围
	平均值
	
	

	污水接管口WS-001
	CODCr
	150~187
	169
	20445.9
	3.4554

	
	SS
	90~113
	100.75
	
	2.0599

	
	NH3-N
	29.6~38.5
	33.6125
	
	0.6872

	
	TP
	4.1~4.55
	4.2738
	
	0.0874

	
	TN
	40.2~53
	49.1375
	
	1.0047

	
	动植物油
	1.17~4.6
	3.1291
	
	0.064

	污水接管口WS-002
	CODCr
	129~173
	150.125
	7979.8
	1.198

	
	SS
	113~138
	125
	
	0.9975

	
	NH3-N
	27.8~33.8
	31.2125
	
	0.2491

	
	TP
	3.07~3.29
	3.1713
	
	0.0253

	
	TN
	55.2~58.6
	56.5125
	
	0.451


表7-5 废气污染物排放总量核算
	污染物
	排放口
	排放浓度（mg/m3）
	平均排放速率
（kg/h）
	年运行时间
(h)
	按实际负荷年排放总量（吨）

	
	
	范围
	平均值
	
	
	

	食堂油烟
	FQ-01
	0.6~1.1
	0.86
	0.018
	400
	0.0072


表7-6 污染物排放总量与控制指标对照表
	类别
	项目
	实际排放总量
（吨/年）
	总量控制指标
（吨/年）
	是否达到总量
控制指标

	废水
	废水量
	28425.7
	53958
	符合总量控制指标

	
	CODCr
	4.6534
	21.5832
	

	
	SS
	3.0574
	13.6537
	

	
	NH3-N
	0.9363
	2.1583
	

	
	TP
	0.1127
	0.2698
	

	
	TN
	1.4556
	3.2375
	

	
	动植物油
	0.064
	0.7038
	

	废气
	食堂油烟
	0.0072
	0.0276
	符合总量控制指标


3.固体废物验收调查结果与评价
本次验收项目固体废物主要为实验室废液、废活性炭、厨余垃圾、生活垃圾等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，固体废物处置情况详见表7-7。
表7-7 本次验收项目固废实际调查情况表
	产生
工序
	固废名称
	属性
	废物
编号
	废物
代码
	环评
预测量
（t/a）
	实际
产生量
（t/a）
	贮存
情况
	风险防控措施
	环评建议
处置方式
	实际处置方式

	实验室
	实验室废液
	危险固体废物
	HW49
	900-047-49
	12
	12
	桶装
	加盖密封保存
	委托有资质单位处置
	暂未产生，产生后委托有资质单位处置

	实验室
	实验室废物
	
	HW49
	900-047-49
	0.2
	0.2
	袋装
	密封保存
	
	

	医务室
	医疗废物
	
	HW01
	841-001-01
	2
	0
	/
	/
	
	实际不产生

	实验废气处理
	废活性炭
	
	HW49
	900-039-49
	0.3
	0.3
	袋装密封
	密封保存
	
	暂未产生，产生后委托有资质单位处置

	食堂
	厨余垃圾
	一般固体废物
	SW61
	900-002-S61
	46
	46
	桶装
	/
	专门单位回收
	专门单位回收

	食堂废水处理
	油渣
	
	SW64
	900-099-S64
	1.0557
	1.0557
	桶装
	/
	
	

	师生生活
	生活垃圾
	
	SW64
	900-099-S64
	368
	368
	桶装
	/
	环卫清运
	环卫清运


以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。
(1) 本次验收项目一般固废产生情况较原环评一致。
(2) 本次验收项目废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中危险废物实验室废物和废活性炭使用密封袋保存，实验室废液桶装加盖后密封保存，底部设置防渗漏托盘。
(3) 本次验收项目危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。
(4) 本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。
(5) 本次验收项目待危废产生后将按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。
(6) 本次验收项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由专门回收单位回收，待危险废物产生后，将按危险废物暂存要求做好暂存，并及时落实相关危废处置单位进行安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运填埋；厨余垃圾、油渣由专人收集利用。
综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。
4.环评批复落实情况
表7-8 环评批复落实情况一览表
	序号
	环评批复要求
	执行情况

	1. 
	贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，运营期生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理。本项目新增一个污水排放口，全校共设置两个污水排放口。
	本次验收已经贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统已实施雨污分流，运营期生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理。本次验收共有两个污水排放口。

	2. 
	运营期间进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。本项目食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。
	本次验收运营期间已优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，经监测单位监测，废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。本次验收项目食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。

	3. 
	运营期间按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。
	本次验收运营期间按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存已符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物在产生后，将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。并按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。本次验收生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物在产生后将委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。

	4. 
	加强施工期环境管理，落实施工期污染防治措施，文明施工，防止、减缓施工作业对周边环境的影响。施工期生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表1中标准后，接入新城水处理厂集中处理；施工过程废水经隔油池或沉淀池处理后全部回用于施工；扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1相关标准；噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1相关标准。夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，需在夜间施工的报新吴区生态环境部门同意。
	根据调查，本次验收项目施工期间生活污水、施工废水、施工扬尘、施工噪声等均已采取措施，达标排放。施工期固体废物均已妥善处置。

	5. 
	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。
	本次验收已经按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

	6. 
	本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定开展项目竣工环保验收工作。
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本次验收项目排污手续属于豁免项目。


































[bookmark: _Toc29394]八、验收监测结论
	（1） 废水
本次验收项目排水系统实施雨污分流、清污分流。生活污水化粪池预处理后，食堂废水经隔油池处理后一并接入新城水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中A级标准。水污染物中废水量、COD、SS、总氮、氨氮、总磷、动植物油排放总量均符合环评批复核定总量控制要求。
（2） 废气
本次验收项目已采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。本次验收项目食堂油烟经油烟分离装置处理后由高于屋顶排气筒（FQ-01）排放，食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型饮食业标准。
（3） 噪声
本次验收项目验收监测期间，项目西、北边界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目东、南边界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
（4） 固废
生活垃圾委托环卫部门处理，一般固废由专门单位回收，危险固废委托有资质单位处置。固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、以及执行《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）文件和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准。
（5） 总量控制结论
根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。
（6） 废水排放口、废气排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。
该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议：
加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。



 (
26
)
image2.jpeg




image3.jpeg




oleObject1.bin
�

教学/实验


课时结束


G1酸雾
G2有机废气
W1实验室废液
S1实验废物


自来水


生活用水


26925


食堂用水


蒸发损耗


化粪池


4972.5


隔油池


新城水处理厂


21060


损耗3159


17901


5850


360


雨水收集处理系统收集的雨水


1320


4972.5


17901


22873.5


绿化用水


道路冲洗用水


吸收、蒸发损耗


1320


360


1680


损耗877.5


实验室用水


15


12


委托有资质单位处置


损耗3


G2粉尘、N2噪声


建材、水


基础工程


护围挖土


门窗制作


屋面制作


管线安装


现浇钢砼柱梁


装饰工程


附属工程


G1粉尘、N1噪声


G3粉尘、N3噪声、
W1砂浆水、S1建筑垃圾


建材、水


砖、建材、水


砖墙砌筑


装修材料


N4噪声、W2砂浆水、S2建筑垃圾


N5噪声、S3废装修材料


建材、装修材料


N6噪声、S4建筑垃圾、S5废装修材料


管材


G4粉尘、N7噪声、S6建筑垃圾


建材、装修材料、水


G5粉尘、G6有机废气、N8噪声、
W3砂浆水、S7建筑垃圾


G6粉尘、N9噪声、
W4砂浆水、S8建筑垃圾


达标回用


弃流井


过滤系统


弃流系统


雨水蓄水池


过滤


清水池


雨水


市政雨水管



image1.emf
教学 /实验

课时结束

G

1

酸雾

G

2

有机废气

W

1

实验室废液

S

1

实验废物

实验耗材

教室安排

G       废气

W      废水

S        固废


