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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	工博园中小学新建工程项目

	建设单位名称
	无锡市新吴区重点建设项目管理中心

	建设项目性质
	☑新建  □改扩建  □技改  □迁建

	建设地点
	无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	/

	实际生产能力
	/

	建设项目
环评审批时间
	锡行审环许〔2024〕7059号
	开工建设时间
	2024年5月10日

	调试时间
	2025年8月20日
	验收现场监测时间
	2026.5.25~5.26、
2026.5.28~5.29

	环评报告表
审批部门
	无锡市行政审批局
	环评报告表
编制单位
	无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

	验收监测单位
	江苏国舜检测技术有限公司

	环保设施
设计单位
	/
	环保设施
施工单位
	/

	投资总概算
	48224万元
	环保投资总概算
	1200万元
	比例
	2.49%

	实际总概算
	48224万元
	实际环保投资
	1200万元
	比例
	2.49%




 (
6
)
	验
收
监
测
依
据
	1. 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；
2. 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）；
3. 《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）；
4. 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）；
5. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；
6. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）；
7. 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号、2017年7月16日修订）；
8. 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[1997]122号；
9. 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）；
10. 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》；
11. 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）
12. 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告 2018年 第9号）；
13. 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）；
14. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）；
15. 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；
16. 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日第三次修正）；
17. 《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（1996年7月1日施行）；
18. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
19. 《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）；
20. 省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）；
21. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
22. 《危险废物收集贮存运输技术规范》（2013年3月1日施行）；
23. 《无锡市新吴区重点建设项目管理中心工博园中小学新建工程项目环境影响报告表》；
24. 《关于无锡市新吴区重点建设项目管理中心工博园中小学新建工程项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许〔2024〕7059号）。

	验收监测评价  标准标号级别限值
	根据报告表及审批意见要求，执行以下标准：
（1） 废水排放标准
本次验收项目运营期间废水接管浓度COD、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、TN、TP等执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。
表1-1 废水排放标准
	执行标准
	污染物指标
	标准限值

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	COD
	500

	
	SS
	400

	
	动植物油
	100

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A等级
	NH3-N
	45

	
	TN 
	70

	
	TP
	8


（2） 废气排放标准
本次验收项目运营期间食堂执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规模为“大型”标准：
表1-2 废气排放标准
	项目
名称
	项目灶头数（个）
	划分
规模
	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	净化设施最低去
除效率（%）

	厨房
	≥6
	大型
	≥6.6
	2.0
	85

	
	≥3，<6
	中型
	≥3.3，<6.6
	
	75

	
	≥1，<3
	小型
	≥1.1，<3.3
	
	60



（3） 噪声排放标准
[bookmark: _GoBack]本次验收项目运营期间昼间边界噪声执行《工业企业边界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
（4） 固体废弃物
本次验收项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准。

































[bookmark: _Toc27072]二、工程建设内容
	1、工程建设内容
为进一步提高区域教学现代化水平，扩大优质教育资源，发展教育事业，拟投资48224万元人民币在无锡新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧新建一所全日制学校——工博园中小学（现名字：无锡市新吴区世新实验学校）。
本次验收项目包括小学教育、初中教育，建成后，全校共设小学42班，初中36班，每班平均45人，可容纳学生人数3510人，教职工人数250人。
本项目环境影响报告表于2024年5月7日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许〔2024〕7059号），于2025年8月20日进行运行调试。2026年5月25日～26日、2026年5月28日～29日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为江苏国舜检测技术有限公司。项目实际投资48224万元，其中环保投资1200万元，环保投资占总投资额的2.49%。
学校目前可容纳学生人数3510人，教职工人数250人。学生及教职工教学时间为200天/年、10小时/天。
本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。
公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建筑经济技术指标见表2-2。
表2-1 项目建设情况表
	序号
	项目
	执行情况

	1
	立项
	2022年9月无锡高新区（新吴区）行政审批局立项（锡新行审许[2022]169号）

	2
	环评
	由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司于2024年5月完成

	3
	环评批复
	2024年5月7日由无锡市行政审批局审批通过

	4
	设计规模
	全校小学一年级至初中三年级共计78个班级，班均45人，可容纳学生人数3510人，教职工人数250人

	5
	实际规模
	全校小学一年级至初中三年级共计78个班级，班均45人，可容纳学生人数3510人，教职工人数250人

	6
	学校开工建设时间
及竣工时间
	2024年5月10日开工，2025年8月10日竣工

	7
	现场踏勘时
工程实际建设情况
	环保设施与主体工程同时建设并投入运行，具备三同时验收监测条件


表2-2 验收项目建筑经济技术指标表
	名称
	单位
	设计值
	实际值
	变化量

	建筑用地面积
	m2
	68642.78
	68642.78
	0

	总建筑面积
	m2
	72171.03
	72171.03
	0

	地上建筑
	地上建筑总面积
	m2
	41202.35
	41202.35
	0

	
	其中
	1#报告厅
	m2
	4230.07
	4230.07
	0

	
	
	2#中学部
	m2
	7293.23
	7293.23
	0

	
	
	3#中学部
	m2
	7511.55
	7511.55
	0

	
	
	4#、5#小学部
	m2
	12563.32
	12563.32
	0

	
	
	6#图书馆
	m2
	2167.77
	2167.77
	0

	
	
	7#食堂、风雨操场
	m2
	6254.70
	6254.70
	0

	
	
	8#看台
	m2
	591.55
	591.55
	0

	
	
	M1#东门卫
	m2
	379.92
	379.92
	0

	
	
	M2#西门卫
	m2
	34.58
	34.58
	0

	
	
	M3#南门卫
	m2
	175.66
	175.66
	0

	地下车库总建筑面积
	m2
	30968.68
	30968.68
	0

	建筑密度
	%
	25.15
	25.15
	0

	容积率
	/
	0.59
	0.59
	0

	绿地面积
	m2
	24032
	24032
	0

	绿地率
	%
	35.01
	35.01
	0

	地下建筑面积与总用地面积之比
	%
	44.87
	44.87
	0

	地下一层建筑面积与总用地面积的比率
	%
	44.87
	44.87
	0

	机动车停车位
	辆
	605
	605
	0

	其中
	地上
	辆
	598
	598
	0

	
	地下
	辆
	14
	14
	0

	
	电动汽车停车数/占总停车数比例
	%
	10
	10
	0

	
	无障碍车位数/占总停车数比例
	%
	2
	2
	0

	地面停车占地面积与总建筑用地面积比率
	%
	0.1
	0.1
	0

	非机动车停车数
	辆
	1296
	1296
	0


本次验收项目主要配套设施见表2-3、主要实验设备见2-4。
表2-3 本次验收项目主要配套设施
	序号
	设备/设施名称
	单位
	环评数量
	实际数量
	变化量

	1 
	配电箱
	座
	40
	40
	0

	2 
	消防水池
	座
	1
	1
	0

	3 
	消防泵房
	座
	1
	1
	0

	4 
	生活水泵房
	座
	1
	1
	0

	5 
	化粪池
	座
	1
	1
	0

	6 
	隔油池
	座
	1
	1
	0

	7 
	通风柜
	套
	10
	10
	0

	8 
	试验台
	个
	130
	130
	0

	9 
	化学品柜
	个
	15
	15
	0

	10 
	空调系统
	套
	21
	21
	0

	11 
	变电所
	套
	1
	1
	0


表2-4 本次验收项目主要实验设备
	序号
	设备名称
	单位
	环评数量
	实际数量
	变化量

	1
	显微镜
	台
	70
	70
	0

	2
	电子天平
	台
	10
	10
	0

	3
	托盘天平
	台
	40
	40
	0

	4
	干燥器
	台
	10
	10
	0

	5
	玻璃仪器刷洗器
	座
	5
	5
	0

	6
	超声波清洗器
	座
	5
	5
	0

	7
	磁力加热搅拌器
	座
	5
	5
	0

	8
	打孔器
	座
	40
	40
	0

	9
	电导率传感器
	座
	40
	40
	0

	10
	电动离心机
	台
	10
	10
	0

	11
	电加热器
	座
	10
	10
	0

	12
	电解质溶液导电器
	座
	10
	10
	0

	13
	pH传感器
	座
	10
	10
	0

	14
	多量程电流传感器
	座
	10
	10
	0

	15
	多量程电压传感器
	座
	10
	10
	0

	16
	二氧化硫传感器
	座
	10
	10
	0

	17
	二氧化碳传感器
	座
	10
	10
	0

	18
	光化学演示器
	座
	5
	5
	0

	19
	气体液化演示器
	座
	5
	5
	0

	20
	溶解二氧化碳传感器
	座
	10
	10
	0

	21
	数据采集器
	座
	5
	5
	0

	22
	水电解器
	座
	5
	5
	0

	23
	微型溶液导电实验器
	座
	5
	5
	0

	24
	平面镜成像实验仪
	台
	5
	5
	0


2、原辅材料消耗及水平衡
（1）原辅材料消耗
本次验收项目原辅材料详见表2-5。
表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表
	序号
	物料名称
	单位
	用量
	规格

	
	
	
	环评量
	实际量
	变化量
	

	1 
	氢氧化钠
	kg/a
	0.75
	0.75
	0
	250g/瓶

	2 
	氢氧化钙
	kg/a
	1.50
	1.50
	0
	500g/瓶

	3 
	碳酸氢铵
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	4 
	硫酸钾
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	5 
	氯化钾
	kg/a
	1.00
	1.00
	0
	500g/瓶

	6 
	高锰酸钾
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	7 
	硝酸银
	kg/a
	1.25
	1.25
	0
	250g/瓶

	8 
	无水氯化钙
	kg/a
	2.00
	2.00
	0
	500g/瓶

	9 
	氯化钠
	kg/a
	3.00
	3.00
	0
	500g/瓶

	10 
	氧化铜
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	11 
	碳酸钠
	kg/a
	2.00
	2.00
	0
	500g/瓶

	12 
	硝酸钾
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	13 
	碳酸氢钠
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	14 
	明矾
	kg/a
	0.50
	0.50
	0
	250g/瓶

	15 
	浓硝酸（60%）
	kg/a
	1.42
	1.42
	0
	500mL/瓶

	16 
	浓硫酸（98%）
	kg/a
	1.84
	1.84
	0
	500mL/瓶

	17 
	浓盐酸（37%）
	kg/a
	8.79
	8.79
	0
	500mL/瓶

	18 
	乙酸
	kg/a
	2.10
	2.10
	0
	500mL/瓶

	19 
	乙醇（97%）
	kg/a
	1.58 
	1.58 
	0
	500mL/瓶

	20 
	过氧化氢（30%双氧水）
	kg/a
	3.66
	3.66
	0
	500mL/瓶

	21 
	品红
	kg/a
	0.02
	0.02
	0
	10g/瓶

	22 
	酚酞
	kg/a
	0.02
	0.02
	0
	10g/瓶

	23 
	铁丝
	米
	10
	10
	0
	直径4mm/卷

	24 
	黄铜片
	片
	100
	100
	0
	2cm×5cm

	25 
	铜片
	片
	100
	100
	0
	2cm×5cm

	26 
	铁片
	片
	200
	200
	0
	2cm×5cm

	27 
	铝
	片
	200
	200
	0
	2cm×5cm

	28 
	镁片
	片
	100
	100
	0
	2cm×5cm

	29 
	铁钉
	根
	50
	50
	0
	—

	30 
	pH试纸
	盒
	5
	5
	0
	—

	31 
	定性滤纸
	盒
	20
	20
	0
	—

	32 
	蜡烛
	根
	50
	50
	0
	—


学校能源消耗情况详见表2-6。
表2-6 能源消耗情况一览表
	[bookmark: OLE_LINK6]名称
	单位
	环评审批量
	实际消耗量

	自来水
	吨/年
	62012.4
	9288

	电
	万度/年
	40
	60.788

	天然气
	万立方/年
	7
	0.4348


（2）水平衡
项目建设后，用排水情况详见图2-1。
 (
损耗9
10.95
5162.05
接管梅村水处理厂处理
60
73
生活用水
化粪池
5162.05
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15
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并委托有资质单位处置
实验室用水
12
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79
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719
绿化用水
719
143
3.95
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87
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253.
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5
隔油池
6596
损耗
3
143
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)
图2-1 学校水量平衡图（单位：t/a）









	3、主要工艺流程及产污环节：
实验室营运期流程：
 (
教学/实验
课时结束
G实验废气
S实验室废物
W实验室废液
教室安排
图示：
G：废气
S：固体废物
W：废水
)
图2-2 实验室运营期流程图
实验楼运营期流程简述：
教室安排：任课教师根据课程表安排相应教室。
教学/实验：根据不同的课程内容，选择对应的实验试剂和实验器材，并预先配制一定比例的试剂进行实验，观察记录实验结果。实验完成后将试剂、设备归还原位，清洁实验容器、操作台等。此过程产生实验废气G、实验室废液W和实验室废物S。


















	4、 变动情况分析：
危险废物变化：本次验收项目医务室仅为学生做简单的抚触检查，师生涉及药物治疗的转移至附近医院，校内不涉及药物及药物注射。因此实际运营无医疗废物产生。
综上所述，根据环办环评函[2020]688号文《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办〔2021〕122号文《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变化属于一般变动。
对照环评、批复要求，本次验收项目建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。
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	1.主要污染源、污染物处理和排放：
01、施工期
（1） 废水
本次验收项目施工期产生的污水主要为施工人员的生活污水、施工阶段养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水。根据调查，生活污水由附近现有厕所收集，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，排入市政管网，接入梅村水处理厂进行集中处理，尾水排入梅花港。施工阶段养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水经隔油、沉淀处理后全部用于混凝土养护以及场地洒水抑尘。
（2） 废气
本次验收项目施工期间已采取有效措施减小大气环境影响，主要措施为：建设围栏、建筑物密布式安全立网封闭、土石方开挖湿法作业、施工厂界设置喷头洒水抑尘，进出车辆冲洗，合理设置堆料场，主干道宜采用混凝土、连锁块和柏油路硬化，控制有毒、有害气体排放，定期洒水等措施。施工现场粉尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB 32/4437-2022）表1限值要求。
（3） 噪声
本次验收项目施工期间已采取合理安排施工作业时间、高噪声设备周围设置围挡等措施，有效减小施工期的噪声对周边环境的影响。根据调查，施工期间噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1中的标准要求。
（4） 固废
本次验收项目施工人员产生的生活垃圾由环卫部门清运。建筑垃圾回用、出售或运往市政部门指定的建筑垃圾填埋场填埋，废弃土方用于红旗绿化覆土和低洼处回填，装饰工程产生的废弃物料由废品站回收。
（5） 生态影响
根据调查，本次验收项目施工结束后厂址范围内已硬化和植树种草进行绿化。施工结束后临时占地区已采取撒播草籽、硬化等措施。
02、运营期：
1、 废水

表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表
	序号
	废水种类
	处理工艺
	环评审批情况
	实际建设情况
	备注

	1
	生活污水
	化粪池
	34516.8t/a
	5162.05t/a
	接管梅村水处理厂

	2
	食堂污水
	隔油池
	9588t/a
	1433.95t/a
	


表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表
	序号
	污水类型
	排放去向
	排放口名称
	排放口数量
	排放口编号

	1
	生活污水/食堂污水
	梅村水处理厂
	污水排放口
	1
	WS-001

	2
	雨水
	市政雨水管网
	雨水排放口
	1
	YS-001


2、 废气
根据本次验收实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-3和表3-4。
表3-3 项目废气污染防治措施一览表
	污染源
	污染物名称
	污染物种类
	处理方式
	排放方式
	排气筒高度

	食堂
	食堂油烟
	有组织
	油烟净化器
	连续
	一座高于屋顶(FQ01)


表3-4 项目废气污染设施主要规格参数一览表
	污染源
	污染物
名称
	治理工艺
	排气筒高度（m）
	内径
（m）
	排放
去向
	监测点
设置情况
	排气筒
编号

	食堂
	食堂油烟
	油烟净化器
	高于房顶
	0.75
	大气
	一出口
	FQ01


3、 噪声
本次验收项目为10小时/天，本次验收项目噪声源主要为公共设施（空调系统、风机、水泵等）。通过墙壁隔声、距离衰减、设备合理布置等降低噪声。
4、 固废
本次验收项目固体废物主要为实验室废液、废活性炭、生活垃圾、油渣等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3-5。
表3-5 固体废物处置情况统计表
	固废
名称
	产生
工序
	编号
	固废
代码
	环评产生量
t/a
	实际产生量
（t/a）
	综合利用或
处置方式及单位
	是否符合
环保要求

	实验室废液
	实验室
	HW49
	900-047-49
	12
	12
	实验室暂无废物，运行产生后委托有资质单位处置
	符合

	实验室废物
	实验室
	HW49
	900-047-49
	0.2
	0.2
	
	

	医疗废物
	医务室
	HW01
	841-001-01
	2
	0
	实际不产生
	

	废活性炭
	实验室废气
	HW49
	900-039-49
	0.3
	0.3
	暂未产生，运行产生后委托有资质单位处置
	

	生活垃圾
	教学活动
	SW64
	900-099-S64
	300.8
	300.8
	专门单位回收
	

	厨余垃圾
	食堂
	SW61
	900-002-S61
	37.6
	37.6
	
	

	油渣
	食堂废水处理
	SW61
	900-002-S61
	1.1506
	1.1506
	环卫清运
	


2.环保设施投资及“三同时”落实情况
本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废气和废水治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。
表3-6 主要环保设施落实情况一览表
	序号
	种类
	污染物种类
	设施名称
	执行情况
	是否符合要求

	1
	废水
	生活污水/食堂污水
	化粪池/隔油池
	新增
	符合

	2
	废气
	食堂油烟
	油烟净化器
	新增
	符合
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四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	1.建设项目环境影响报告表的主要结论
（1）相关法律法规及政策的相符性分析
建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。
（2）环保措施有效性分析
1）水污染物：经化粪池预处理的生活污水以及经隔油池预处理后的食堂污水接入梅村水处理厂，污染物达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后接管排放。
本项目设置1个污水接管口。
2）大气污染物：食堂油烟经过油烟净化器处理后，高于屋顶排放（FQ01），执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2排放标准。
本项目设置一根排气筒。
3）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。
4）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
综上所述，工博园中小学新建工程符合国家产业政策，选址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、固废能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。
2.审批部门审批决定
结合本次验收项目环评批复的审批意见，本次验收主要审批决定情况如下：
1.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，运营期生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。
本项目只允许设置一个污水排放口。
2.运营期间进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。本项目食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。
3.运营期间选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。
4.运营期间按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。
5.加强施工期环境管理，落实施工期污染防治措施，文明施工，防止、减缓施工作业对周边环境的影响。施工期生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理；施工过程废水经隔油池或沉淀池处理后全部回用于施工；扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1相关标准；噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1相关标准。夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，需在夜间施工的报新吴区生态环境部门同意。
6.建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按导则要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。
7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。
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五、验收监测质量保证及质量控制
	1. 监测质控结果表
本次监测的质量保证严格按照江苏国舜检测技术有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。
监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。
（1） 为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。本次验收项目水质采样质控统计表见表5-1。
表5-1 水质质量控制数据汇总表
	污染物
	样品
个数
	空白
	精密度
	准确度（标样、加标）

	
	
	空白样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）
	平行样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）
	质控样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）

	pH值
	8
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	化学需氧量
	20
	4
	20
	100
	4
	20
	100
	1
	5
	100

	悬浮物
	16
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	
	—

	氨氮
	20
	10
	50
	100
	4
	20
	100
	6
	30
	100

	总磷
	20
	6
	30
	100
	4
	20
	100
	6
	30
	100

	总氮
	20
	6
	30
	100
	4
	20
	100
	6
	30
	100


（2） 本次验收项目废气采样质控统计表见表5-2。
表5-2 气体流量校准记录汇总表
	监测项目
	样品
个数
	空白样
	加标回收样
	标样

	
	
	空白样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）
	加标样
（个）
	检查率
（%）
	合格率
（%）
	标样
（个）
	合格率
（%）

	有组织废气
	油烟
	10
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—


（3） 为保证验收监测过程中边界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。本次验收项目声级计现场校准结果见表5-3。
表5-3 噪声校准记录汇总表
	校准时间
	声校准器型号
	标准噪声值
dB（A）
	监测前校准值
dB（A）
	示值偏差
dB（A）
	检测后校准值
dB（A）
	示值偏差
dB（A）

	5月25日
	AWA6200A
	93.8
	93.8
	0
	93.8
	0

	5月26日
	AWA6200A
	93.8
	93.8
	0
	93.8
	0



2. 监测分析方法
监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。
表5-4 检测方法及关键设备
	类
别
	检测项目
	检测方法
	检出限
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号

	废
水
	pH值
	水质pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	---
	pH/mV/电导率/溶解氧测量仪
	SX836
	HEETX0201

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989
	4mg/L
	分析天平
	FA124C
	HEETF0604

	
	化学
需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L
	滴定管
	25mL
	HEETF1702

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L
	紫外可见分光光度计
	7504
	HEETF0101

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0.01mg/L
	紫外可见分光光度计
	7504
	HEETF0101

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	0.05mg/L
	紫外可见分光光度计
	7504
	HEETF0101

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L
	红外分光油分析仪
	OL1010
	HEETF0701

	噪
声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008
	---
	多功能声级计（2级）
	AWA5688
	HEETX0402

	
	
	
	
	手持气象站
	IWS-P100
	HEETX0705

	废气有组织
	油烟
	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019
	0.1mg/m3
	大流量低浓度烟尘烟气测试仪
	XA-80F
	HEETX0180

	
	
	
	
	轻便三杯风向风速表
	FYF-1
	HEETX0701

	
	
	
	
	空盒气压表
	DYM3
	HEETX0702

	
	
	
	
	数字式温湿度计
	TES-1360A
	HEETX0703

	
	
	
	
	红外分光油分析仪
	OL1010
	HEETF0701
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六、验收监测内容
	1. 监测内容
（1） 废水
本次验收项目废水监测点位、项目及频次见表6-1和图6-1。
 (
生活污水
食堂排水
隔油池
化粪池
★
S1
WS-
00
1排口
市政污水管网
★：废水监测点
雨水
雨水井
★
S
3
市政
雨
水管网
)
图6-1 学校排水走向及监测点位图
表6-1 废水监测项目、点位和频次
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	WS-001
	COD、SS、pH、TP、NH3-N、TN、动植物油
	连续两天，每天监测4次

	YS-001
	pH、COD、SS
	连续两天，每天监测1次


（2） 废气
有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。
表6-2 废气有组织监测项目、点位和频次
	监测点位
	监测项目
	频次

	FQ01
	食堂油烟
	每天检测5次，连续2天（等时间间隔采样），出口采样。


 (
油烟净化器
食堂油烟
通过1根
高于屋顶
排气筒
FQ01
排放
◎
◎：废气监测点
)
图6-2 废气走向及监测点位图
（3） 噪声
本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。
表6-3 噪声监测点位、项目及频次
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	边界四周（▲N1～▲N4）
	昼间等效（A）声级
	连续2天，每天昼间监测1次


2.  (
G
1
)验收监测期间生产工况记录
本次验收项目在监测期间满足“建设项目环保三同时竣工验收”监测条件，本次验收涉及的废水、废气污染防治设施稳定运行。本次验收满足验收监测要求。
3.  (
G
1
)监测点位
本次验收项目监测点位如下图：
 (
★WS-001
) (
▲N3
) (
▲N4
) (
▲N1
) (
▲N2
) (
说明：★废水采样点
      ▲噪声采样点
)
图6-3 废水、噪声监测点位图











 (
◎
FQ01#出口
) (
说明：
◎
废气有组织采样点
)
图6-4 有组织废气监测点位图
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	1.验收监测结果
（1） 废水监测结果
废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。
表7-1 污水接管口水质监测数据
	采样日期
	2026年5月25日

	采样地点
	污水排放口（WS-001）

	检测项目
	单位
	检测结果
	标准
	评价

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH值
	无量纲
	7.1
	7.1
	7.1
	7.1
	6~9
	合格

	悬浮物
	mg/L
	54
	60
	63
	69
	400
	合格

	化学需氧量
	mg/L
	92
	99
	123
	119
	500
	合格

	氨氮
	mg/L
	36.8
	38.6
	35.7
	38.4
	45
	合格

	总磷
	mg/L
	2.12
	2.06
	2.12
	2
	8
	合格

	总氮
	mg/L
	53.8
	52
	55
	54.1
	70
	合格

	动植物油
	mg/L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	100
	合格

	采样日期
	2026年5月26日

	采样地点
	污水排放口（WS-001）

	检测项目
	单位
	检测结果
	标准
	评价

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH值
	无量纲
	7.1
	7.1
	7.1
	7.1
	6~9
	合格

	悬浮物
	mg/L
	61
	64
	56
	67
	400
	合格

	化学需氧量
	mg/L
	128
	112
	112
	104
	500
	合格

	氨氮
	mg/L
	30.6
	34.3
	33.8
	28.5
	45
	合格

	总磷
	mg/L
	2.69
	2.56
	2.91
	2.26
	8
	合格

	总氮
	mg/L
	44.2
	43.4
	45.8
	48.6
	70
	合格

	动植物油
	mg/L
	0.35
	0.29
	0.35
	0.31
	100
	合格

	注：“数据L”表示检测结果小于方法检出限


本次验收污水总排口PH值、COD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A等级标准。
现场检测采样期间未下雨，雨水排放口无水，因此未进行检测。
（2） 废气监测结果
本次验收项目有组织废气数据见表7-2。
表7-2 废气有组织排放监测数据
	采样日期
	2026年5月28日

	检测
地点
	检测
项目
	检测结果
	参考
限值

	
	
	检测频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次
	

	FQ01#出口
	油烟
	实测浓度浓度
mg/m3
	0.6
	0.6
	0.6
	0.5
	0.6
	/

	
	
	折算排放浓度
mg/m3
	0.4
	2

	
	
	排放速率
kg/h
	0.00873
	0.00869
	0.00873
	0.00727
	0.00877
	/

	评价
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	/

	采样日期
	2026年5月29日

	检测
地点
	检测
项目
	检测结果
	参考
限值

	
	
	检测频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次
	

	FQ01#出口
	油烟
	实测浓度浓度
mg/m3
	0.1
	0.1
	0.1
	ND
	0.1
	/

	
	
	折算排放浓度
mg/m3
	ND
	2

	
	
	排放速率
kg/h
	0.00143
	0.00143
	0.00143
	/
	0.00141
	/

	评价
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	/

	注：“ND”表示低于方法检出限。


根据验收期间监测工况，本次验收项目食堂油烟排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规模为“大型”标准。
（3） 边界噪声
本次验收项目边界噪声数据见表7-3。
表7-3 声监测结果一览表
	采样日期
	2026年5月25日

	测点
编号
	测点位置
	主要
声源
	测量时间
（昼间）
	等效声级
LeqdB（A）

	N1
	厂界东
	生产
设备
	11:06~11:11
	51

	N2
	厂界南
	
	11:14~11:19
	54

	N3
	厂界西
	
	11:22~11:27
	51

	N4
	厂界北
	
	11:30~11:35
	52

	标准限值
	60

	采样日期
	2026年5月26日

	测点编号
	测点位置
	主要
声源
	测量时间
（昼间）
	等效声级
LeqdB（A）

	N1
	厂界东
	生产
设备
	12:25~12:30
	49

	N2
	厂界南
	
	12:35~12:40
	56

	N3
	厂界西
	
	12:44~12:49
	57

	N4
	厂界北
	
	12:52~12:57
	56

	标准限值
	60


本次验收边界昼间噪声能够达到《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。
3. 污染物排放总量核算



表7-4 污水（接管口）污染物排放总量核算
	排放口
	污染物
	日均排放浓度（mg/L）
	废水排放总量
（吨/年）
	年排放总量
（吨/年）

	
	
	范围
	平均值
	
	

	污水接管口WS-001
	CODCr
	92~128
	111.125
	6596
	[bookmark: OLE_LINK1]0.733

	
	SS
	54~69
	61.75
	
	0.4073

	
	NH3-N
	28.5~38.6
	34.5875
	
	0.2281

	
	TP
	2~2.91
	2.3400
	
	0.0154

	
	TN
	43.4~55
	49.6125
	
	0.3272

	
	动植物油
	0~0.35
	0.1625
	
	0.0011


表7-5 废气污染物排放总量核算
	污染物
	排放口
	排放浓度（mg/m3）
	平均排放速率（kg/h）
	年运行时间(h)
	按实际负荷年排放总量（吨）

	
	
	范围
	平均值
	
	
	

	油烟
	FQ01
	0~0.6
	0.33
	0.00992
	400
	0.004


表7-6 污染物排放总量与控制指标对照表
	类别
	项目
	实际排放总量
（吨/年）
	总量控制指标
（吨/年）
	是否达到总量
控制指标

	废水
	废水量
	6596
	44104.8
	符合总量控制指标

	
	CODCr
	0.733
	16.779
	

	
	SS
	0.4073
	11.1604
	

	
	NH3-N
	0.2281
	1.7642
	

	
	TP
	0.0154
	0.2205
	

	
	TN
	0.3272
	2.6463
	

	
	动植物油
	0.0011
	0.767
	

	废气
	油烟
	0.004
	0.015
	符合总量控制指标


3.固体废物验收调查结果与评价
本次验收项目固体废物主要为实验室废液、废活性炭、生活垃圾、油渣等。本次验收项目已妥善处理好各类固废，固体废物处置情况详见表7-7。
表7-7 本次验收项目固废实际调查情况表
	产生
工序
	固废
名称
	属性
	废物
编号
	废物
代码
	环评
预测量
（t/a）
	实际
产生量
（t/a）
	贮存
情况
	风险
防控
措施
	环评建议
处置方式
	实际
处置
方式

	实验室
	实验室废液
	危险废物
	HW49
	900-047-49
	12
	12
	桶装
	加盖密封保存
	委托资质单位处置
	验收阶段暂未产生，产生后委托有资质单位处置

	实验室
	实验室废物
	
	HW49
	900-047-49
	0.2
	0.2
	袋装
	密封保存
	
	

	医务室
	医疗废物
	
	HW01
	841-001-01
	2
	0
	/
	/
	
	实际不产生

	实验室废气
	废活性炭
	
	HW49
	900-039-49
	0.3
	0.3
	袋装密封
	/
	
	验收阶段暂未产生，产生后委托有资质单位处置

	教学活动
	生活垃圾
	一般固废
	SW64
	900-099-S64
	300.8
	300.8
	桶
	/
	环卫
清运
	环卫
清运

	食堂
	厨余垃圾
	
	SW61
	900-002-S61
	37.6
	37.6
	桶
	/
	专门单位回收
	专门单位回收

	食堂废水处理
	油渣
	
	SW61
	900-002-S61
	1.1506
	1.1506
	桶
	/
	
	


[bookmark: OLE_LINK13]以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。
(1) 本次验收项目一般固废产生情况较原环评一致。
(2) 本次验收项目废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中危险废物暂未产生，待危险废物产生后，实验室废物和废活性炭使用密封袋保存，实验室废液桶装加盖后密封保存，底部设置防渗漏托盘。
(3) 本次验收项目危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。
(4) 本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。
(5) 本次验收项目待危废产生后将按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。
(6) 本次验收项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由专门回收单位回收，待危险废物产生后，将按危险废物暂存要求做好暂存，并及时落实相关危废处置单位进行安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运填埋；厨余垃圾、油渣由专人收集利用。
综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。
4.环评批复落实情况
表7-8 环评批复落实情况一览表
	序号
	环评批复要求
	执行情况

	1 
	贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，运营期生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。
	本次验收已贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，经监测单位监测，已达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本次验收项目设置一个污水排放口。

	2 
	运营期间进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。本项目食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。
	本次验收运营期间已进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。本项目食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，经监测单位监测，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。

	3 
	运营期间选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。
	本次验收运营期间已选用低噪声设备，已合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，经监测单位监测，边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。

	4 
	运营期间按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。
	本次验收运营期间已经按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。已经按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物在产生后将委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。

	5 
	加强施工期环境管理，落实施工期污染防治措施，文明施工，防止、减缓施工作业对周边环境的影响。施工期生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理；施工过程废水经隔油池或沉淀池处理后全部回用于施工；扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1相关标准；噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1相关标准。夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，需在夜间施工的报新吴区生态环境部门同意。
	根据调查，本次验收项目施工期间生活污水、施工废水、施工扬尘、施工噪声等均已采取措施，达标排放。施工期固体废物均已妥善处置。

	6 
	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。
	本次验收已经按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

	7 
	本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定开展项目竣工环保验收工作。
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本次验收项目排污手续属于豁免项目。








[bookmark: _Toc29394]八、验收监测结论
	（1） 废水
本次验收项目排水系统实施雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池预处理后，和食堂污水经隔油池预处理后，一并接入梅村水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中A级标准。水污染物中废水量、COD、SS、总氮、氨氮、总磷、动植物油排放总量均符合环评批复核定总量控制要求。
（2） 废气
本次验收项目已采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。本次验收项目食堂油烟经油烟净化装置处理后由高于屋顶的排气筒FQ01排放。食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型饮食业标准。
（3） 噪声
本次验收项目验收监测期间，项目东、南、西、北边界噪声监测点昼间等效声级符合《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4） 固废
[bookmark: OLE_LINK16]生活垃圾委托环卫部门处理，一般固废由专门单位回收，危险固废在产生后将委托有资质单位处置。固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、以及执行《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）文件和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准。
（5） 总量控制结论
根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。
（6） 废水排放口、废气排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。
该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议：
加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。
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