目  录

1一、建设项目基本情况


12二、建设项目工程分析


24三、区域生态环境质量现状、环境保护目标及评价标准


30四、主要生态环境影响和保护措施


53五、生态环境保护措施监督检查清单


54六、结论




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	江松科技实验室镀膜设备研发测试项目

	项目代码
	2610-320214-89-05-394584

	建设单位联系人
	倪欢
	联系方式
	118921398909

	建设地点
	江苏省无锡市新吴区硕放街道长江东路178号

	地理坐标
	（120度27分50.83秒， 31度27分57.38秒）

	国民经济

行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展98
专业实验室、研发（试验）基地中其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建
□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无锡高新区（新吴区）数据局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	锡新数投备〔2026〕672号

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	0.025
	施工工期
	2026年12月至2027年1月

	是否开工建设
	☑否

□是：        □     
	租赁用地（用海）

面积（m2）
	利用现有车间500m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《无锡空港产业园区控制性详细规划硕放二-鸿西管理单元动态更新成果公布》 
审批机关：无锡市人民政府 
批复时间：2022年10月

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》
审查机关：无锡市新吴区生态环境局
审查文件：《关于无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》
审查文号：锡新环发〔2024〕145号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、土地利用规划相符性

本项目位于江苏省无锡市新吴区硕放街道长江东路178号，根据《无锡空港产业园区控制性详细规划硕放二-鸿西管理单元动态更新成果公布》，建设项目地块属于“一类工业用地”，故符合土地利用规划，该区域具备污染集中控制条件，其选址是可行的。

本项目地理位置图详见附图1，用地规划详见附图5。

2、园区产业定位相符性分析

本项目位于鸿山街道，鸿山街道工业集中区产业定位：充分衔接新吴区“6+2+X”现代产业体系，构建以先进装备制造（含智能装备、汽车零部件等）、生物医药、电子信息（含集成电路等）为主导，橡塑制品和交通运输产业为辅的产业体系。本项目为镀膜设备研发测试项目，符合鸿山街道工业集中区的产业定位。
3、与规划环评相符性分析

本项目与《无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见（锡新环发〔2024〕145号）相符性分析见下表。表1-1 本项目与规划环评审查意见的对照表
序号

审查意见

项目相符性

相符性
1
严格空间管控，优化空间布局。集中区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。加强工业区域居住区生活空间的防护，推进区内空间隔离带建设，确保集中区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。

本项目所在地规划为工业用地，不涉及绿地、水域等管控区域和禁止开发利用的区域。本项目严格落实与企业之间的卫生防护距离要求。
相符
2
严守环境质量底线，实施污染物排放总量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。园区应加强主要污染物总量减排管理，符合条件的及时入库管理。
本项目新增废气污染物经处理后达标排放，且落实了总量管理要求。
相符
3
加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单(附件)，落实《报告书》提出的生态环境准入要求严格限制与主导产业不相符的项日入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施要建设，落实精细化管控要求，有效防治集成电路、智能装备等产业特征污染物的影响。引进项目的生产工艺、设备及范围产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到行业国际先进水平，必要时开展先进性论证。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进集中区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。
本项目主要进行镀膜设备的研发测试，属于园区主导产业。项目产生的氨气经有效收集处理后达标排放。本项目生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。
相符

4
完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。强化对区内污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设。统筹规划区内工业废水与生活污水分类收集、分质处理。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。加强集中区固体废物资源化、减量化、无害化处理，提高一般工业固废、危险废物依法依规收集处理处置能力建设，提升集中区危废监管智能化水平。
建设单位实行雨污分流，本项目产生的生活污水经预处理后接管硕放水处理厂处理。危险废物拟委托有资质的单位进行处置，按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。
相符
5

建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪检测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整集中区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，开展土壤和地下水隐患排查并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖：暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。
本项目建成后将按照排污许可要求制定废气、废水、噪声监测方案，进行例行监测。 

相符

6

健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。建立并完善集中区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区，大事故不出园区”加强环境应急基础设施建设，配套充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案管理制度，集中区应按照规范编制环境应急预案并报备，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。探索建立突发环境事件隐患排查长效机制，保障区域环境安全。
本项目建成后，将按照要求建立突发环境事件应急演练制度，并根据涉及的风险物质配备相应的应急物资及应急措施，并加强环境管理能力建设。 

相符

根据关于《无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见锡新环发〔2024〕145号中环境准入清单，本项目具体相符性分析见下表。

表1-2 本项目与鸿山街道工业集中区环境准入清单相符性分析
类别

内容

相符性分析

是否为禁止准入项目

产业

准入

要求

1、禁止引入与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022 年版）及江苏省实施细则、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。

本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于上述与国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。
否

2、禁止新建、扩建化工生产项目（化工重点监测点企业、为区内集成电路产业等配套建设的工业气体生产项目除外）。

本项目不属于化工项目。
否

3、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂项目（现阶段确实无法实施原料替代的项目需提供不可替代的论证说明）。

本项目不使用涂料、油墨、胶黏剂。

否

4、严格涉铅、汞、铬、砷、镉重金属项目准入，园区铅、汞铬、砷、镉重金属排放总量原则上不得增加（集成电路、电子信息等主导产业企业确需增加的，需在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，满足清洁生产最高等级，保证污染物达到最低排放强度和排放浓度）。
本项目不涉及铅、汞、铬、砷、镉等重点重金属。

否

5、严格涉氟废水排放项目准入。

本项目不涉及含氟废水。

否

6、禁止引入单纯电镀加工项目。
本项目不涉及电镀加工。

否

7、遏制建材、钢铁等“两高”项目盲目发展。

本项目不属于“两高”项目。
否

空间布局约束

1、严格落实《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本） 等文件中有关条件、标准或要求。

本项目所在地块为工业用地，不属于禁止及限制用地。
否

2、规划居住用地周边优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并加强绿化隔离带建设，结合具体项目确定并落实防护距离的设置。

本项目按照要求严格落实卫生、环境防护距离要求，该范围内无居住区、学校、医院等敏感目标。
否

3、禁止在太湖流域二级保护区新建、扩建医药生产项目。规划建设的无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地范围内，楚墩桥浜以东仅发展医疗器械产业，楚墩桥浜以西发展生物医药、特医产品、医疗器械等产业。位于望虞河岸线1000米范围内的区域禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送和废物回收场、垃圾场。

4、严格控制吴月雅境等敏感区域一定范围内的涉气项目准入。
本项目不涉及上述场所。

否

污染物排放管控

1、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目排放的废气满足相关污染物排放标准，对环境影响较小。

否

2、严格新建项目总量前置审批，新建项目按省、市相关文件落实“等量”或“减量”替代要求。

本项目废气将按省、市相关文件要求落实“减量”要求。

3、总量控制：大气污染物：近期：颗粒物53.057吨/年、二氧化硫19.2769吨/年、氮氧化物333.1392吨/年、VOCs225.8941吨/年；远期：颗粒物61.5596吨/年、二氧化硫20.4866吨/年、氮氧化物343.1186吨/年、VOCs274.6434吨/年。

水污染物：近期：排水量1149.27万吨/年、COD 416.99吨/年、氨氮49.81吨/年、总氮144.26吨/年、总磷3.56吨/年；远期：排水量1453.42万吨/年、COD464.43吨/年、氨氮56.39吨/年、总氮160.94吨/年、总磷4.30 吨/年。

本项目不新增大气污染物排放总量。

环境风险防控

1、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案。

本项目建成后，建设单位采取风险防范措施并编制环境风险应急预案。
否

2、建立突发水污染事件应急防范体系，完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设。

资源开发利用

要求

1、集中区（不含机光电工业园）单位工业增加值新鲜水耗≤7.60立方米/万元：机光电工业园单位工业增加值新鲜水耗≤23.00立方米/万元。
本项目位于无锡市新吴区硕放街道长江东路178号，项目水耗和综合能耗均满足要求。

否

2、集中区（不含机光电工业园）单位工业增加值综合能耗≤0.25吨标煤/万元；机光电工业园单位工业增加值综合能耗≤0.3吨标煤/万元。
3、禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括（1）除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。（2）石油焦、油页岩、原油重油、渣油、煤焦油（现有燃煤热电联产项目除外）

4、入区重点企业清洁生产应达国内先进水平以上，引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用、环境管理要求等需达到同行业领先水平。
本项目不使用燃料。

6、禁止开采地下水。

本项目不开采地下水。

由上表可知，本项目与集中区规划环评审查意见要求相符，不涉及园区环境准入负面清单中禁止准入的内容，与园区规划环评要求相符。



	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目原料、生产设备、产品不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的限制类和淘汰类；不属于《江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制淘汰和禁止类；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类和禁止类；不属于无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）中的限制类和淘汰类。综上，本项目符合国家和地方的产业政策。
本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业。
综上，本项目符合国家和地方的产业政策。
2、太湖水污染防治相关法规相符性分析

（1）太湖流域保护区等级确定

根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“太湖流域除一二级保护区以外的区域为三级保护区”。建设项目位于太湖流域三级保护区内。
表1-3  本项目与太湖流域相关条例相符性分析情况表

文件

相关条款

本项目情况

相符性

《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）
第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。
本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，不属于造纸、制革、酒精、淀粉等行业。

相符

第二十九条“新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、技术改造化工、医药生产项目；（二）新建、技术改造污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模”。
本项目距离望虞河1.6km，不涉及禁止行为。

不涉及

第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、技术改造高尔夫球场；（四）新建、技术改造畜禽养殖场；（五）新建、技术改造向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。
本项目距离太湖沿线5.9km，望虞河1.6km，不涉及禁止行为。

相符
《江苏省太湖水污染防治条例》

第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、技术改造化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。
本项目位于太湖流域三级保护区内。不属于太湖流域禁止类项目。本项目无生产废水产生。固体废物分类收集和处理处置，不随意倾倒，厂区内设置专门的危废贮存点和一般固废贮存点。
相符

由上表可知，本项目建设与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。
3、与生态环境分区管控等文件相符性分析
（1）生态红线

本项目位于江苏省无锡市新吴区硕放街道长江东路178号1号楼，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。

表1-4  重要生态功能区一览表

生态红线名称

主导生态功能
范围
面积（平方公里）
国家级生态保护红线范围

生态空间管控区域范围

国家级生态保护红线面积
生态空间管控区域面积
总面积

无锡梁鸿国家湿地公园
湿地生态系统保护
无锡梁鸿国家湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）
梁鸿湿地、湖荡所在的湿地区域
0.47
0.41
0.88
望虞河（无锡市区）清水通道维护区
水源水质保护
/
望虞河水体及两案各100m
/
6.11
6.11
由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 

（2）与“生态环境分区管控”相关管理要求的相符性分析

根据《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，无锡市划定环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目位于无锡市新吴区硕放街道长江东路178号，根据《江苏省生态分区管控综查询报告书》，项目位于“无锡市新吴区鸿山工业集中区”范围内，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH32021420158，不涉及优先保护单元。本项目相符性分析如下：

表1-5  与生态环境管控单元准入清单相符性分析
序号

类别

内容

本项目情况

相符性

1

空间布局约束

（1）禁止引进与《产业结构调整指导目录》（2024年本）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及江苏省实施细则、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。

（2）禁止新建、扩建化工生产项目（化工重点监测点企业、为区内集成电路产业等配套建设的工业气体生产项目除外）。
（3）禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目（现阶段确实无法实施原料替代的项目需提供不可替代的论证说明）。
（4）严格涉铅、汞、铬、砷、镉重金属项目准入，园区铅、汞铬、砷、镉重金属排放总量原则上不得增加（集成电路、电子信息等主导产业企业确需增加的，需在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，满足清洁生产最高等级，保证污染物达到最低排放强度和排放浓度）。
（5）严格涉氟废水项目准入。
（6）禁止引入单纯电镀加工项目。
（7）遏制建材、钢铁等“两高”类项目盲目发展。
（8）严格落实《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》等文件中有关条件、标准或要求。
（9）规划居住用地周边优先引入无污染或轻污染的企业或项目：并加强绿化隔离带建设，结合具体项目确定并落实防护距离的设置。
（10）禁止在太湖流域二级保护区新建、扩建医药生产项目。规划建设的无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地范围内，楚墩桥浜以东仅发展医疗器械产业，楚墩桥浜以西发展生物医药、特医产品、医疗器械等产业。位于望虞河岸线1000米范围内的区域禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场垃圾场。
（11）严格控制吴月雅境等敏感区域一定范围内的涉气项目准入。

（1）本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于与国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。
（2）本项目不属于化工生产项目。
（3）本项目不使用涂料、油墨、胶黏剂。
（4）本项目不涉及五类重金属污染物排放。
（5）本项目无涉氟废水产生。
（6）本项目不涉及电镀。
（7）本项目不属于两高项目。
（8）本项目符合用地项目目录中的有关条件、标准和要求。
（9）本项目已落实卫生防护距离的设置。
（10）本项目位于太湖流域三级保护区，距离望虞河1.6km，不在无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地范围。
（11）本项目距离吴月雅境5.5 km ，项目产生的废气经处理后可达标排放。

相符

2

污染物排放管控

（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。

（3）对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业全面执行大气污染物特别排放限值。
（4）严格新建项目总量前置审批，新建项目按省、市相关文件落实“等量”或“减量”替代要求。

本项目污染物排放总量已落实，符合要求。

相符

3

环境风险防控

（1）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按照要求编制环境风险应急预案。
（2）建立突发水污染事件应急防范体系，完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设。

本单位将按照要求采取风险防范措施，编制环境风险应急预案，并与园区联动。
相符

4

资源开发效率要求

（1）集中区(不含机光电工业园)单位工业增加值新鲜水耗≤7.6立方米/万元；机光电工业园单位工业增加值新鲜水耗≤23立方米/万元。
（2）到2035年，集中区(不含机光电工业园)土地资源总量不高于10.245平方公里，建设用地总量不高于9.995平方公里，工业用地总量不高于6.502平方公里，机光电工业园土地资源总量不高于4.284平方公里，建设用地总量不高于4.095平方公里，工业用地总量不高于2.922平方公里。

（3）集中区(不含机光电工业园)单位工业增加值综合能耗≤0.25吨标煤/万元；机光电工业园单位工业增加值综合能耗≤0.3吨标煤/万元。
（4）禁止销售使用燃料为“I类”(较严)，具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
（5）入区重点企业清洁生产应达国内先进水平以上，引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用、环境管理要求等原则上需达到同行业领先水平。
（6）禁止开采地下水。
本项目综合能耗和水耗均较低，本项目不涉及I类燃料的销售使用，本项目的生产工艺、设备等均可达到同行业领先水平，本项目不开采地下水。

相符

4、环境准入负面清单

本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，对照《市场准入负面清单（2025）》，本项目不属于禁止准入类。对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》（长江办〔2022〕55号），本项目无码头，不涉及生态红线区域，不涉及饮用水源地保护区，不属于文件中禁止建设的项目，不违背文件要求。
综上所述，本项目符合环境准入负面清单要求。

5、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》相符性分析
表1-6  本项目 “源头管控行动”工作意见相符性分析
类别
内容
相符性分析
相符性
生产工艺、装备、原料、环境四替代
用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施。
本项目使用国内先进的生产设备和工艺。
相符
从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。
本项目位于鸿山街道工业集中区内，从设备选型和布局上已充分考虑环境保护要求。废气经设备密闭收集，从源头上控制了无组织排放。厂区雨污分流，各风险单元均设置了风险防范措施。

相符
生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。
本项目不使用涂料。行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。

相符
生产过程中水回用、物料回收
强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。
本项目不产生生产废水。
相符
根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。
冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。
强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用。
本项目不涉及挥发性有机物排放。

相符
强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。
本项目危险废物均委托有资质的单位处置。
相符
治污设施提高标准、提高效率
项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。
本项目产生的氨采用水洗涤处理工艺处理。废气治理工艺属于可行技术。

相符
6、与大运河相关政策相符性分析

本项目位于无锡市新吴区硕放街道长江东路178号，距离京杭运河3.5km，属于核心监控区内的建成区。

综上，该项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线的要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

无锡江松科技股份有限公司成立于2007年，2021年完成股份制改造，地址位于无锡市新吴区长江东路178号，是一家专注于高效光伏电池智能自动化装备生产、销售及技术服务的高新技术企业。现有产品设计规模为：年产光伏设备1564台。

现因建设单位拓展业务，拟投资200万元，购置绝缘测试仪、折射率测试仪等设备，利用现有三期厂房一楼空置区域，建设江松科技实验室镀膜设备研发测试项目。本项目建成后，年研发测试镀膜设备10批次。全厂产品及设计规模为：年产光伏设备1564台、年研发测试镀膜设备10批次。
根据《中华人民共和国生态环境法典》中的有关规定，项目需开展生态环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目核心零部件属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”中的其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外），应编制生态环境影响报告表。因此，建设单位委托环评单位编制该项目的生态环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目生态环境影响报告表。

本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。

2、 项目概况

项目名称：江松科技实验室镀膜设备研发测试项目；

行业类别：M7320工程和技术研究和试验发展；

项目性质：扩建；

建设地点：江苏省无锡市新吴区硕放街道长江东路178号；

投资总额：200万元，其中环保投资5万元；

劳动定员：现有员工人数1000人，扩建后全厂员工仍为1000人；
工作制度：年生产天数250天，8小时单班制。

本项目依托厂区现有食堂，不设浴室。

3、 主体工程及建设规模 

本项目主体工程及产品方案见表下表：

表2-1 建设项目主体工程及产品方案

工程名称

研发及生产内容
设计能力
年运行实数（h）

扩建前

扩建后

增减量

生产车间

生产加工

光伏设备

1564台/年

1564台/年

0

2000

研发测试

镀膜设备

0

10批次/年

+10批次/年

2000

4 、贮运、公用及环保工程

本项目厂区工程内容及规模情况见下表：
表2-2 本项目工程内容及规模情况表
类别

建设名称

设计能力/规模
备注

扩建前
扩建后
增减量
/
贮运工程

储存仓库
21616.8 m2
21616.8 m2
0
/

主体工程

生产车间

49400 m2
49900m2
+500m2
/

公用工程

给水

12500t/a
12744t/a
+244 t/a
由自来水公司统一管网供给
排水
10000t/a
10000t/a
0
雨污分流，生活污水接管硕放水处理厂
供电

1000万kwh/a
1005万kwh/a
+5万kwh/a
由市政电网统一供电

环保工程
废水处理

化粪池40m³/d

化粪池40m³/d

不变

雨污分流，生活污水接管硕放水处理厂

废气处理
1#油烟净化器，风量1000m3/h

1#油烟净化器，风量1000m3/h
不变
处理食堂油烟，经“油烟净化器”装置处理，尾气经FQ-01排放

2#油烟净化器，风量5500m3/h

2#油烟净化器，风量5500m3/h

不变

处理食堂油烟，经“油烟净化器”装置处理，尾气经FQ-02排放

3#油烟净化器，风量6500m3/h

3#油烟净化器，风量6500m3/h

不变

处理食堂油烟，经“油烟净化器”装置处理，尾气经FQ-03排放
/

水洗涤塔，2000 m3/h

新增

处理本项目测试废气，尾气经FQ-04排放

一般固废堆场
300m2
305 m2
+5 m2
堆放一般固体废物
危废贮存点
0
3 m2
+3m2
堆放危险废物
噪声处理

厂房隔声
厂房隔声
不变
距离衰减、厂房隔声



	建设内容
	5、原辅材料及设备清单

本项目主要原辅材料的消耗见表2-3，设备清单见表2-5。

表2-3 主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

成分

单位

年用量
最大存在量
备注

扩建前

扩建后

增减量

型材机架
/
台/年
1500
1500
0
250
生产光伏设备、本次不涉及

方管焊接机架
/
个/年
1500
1500
0
250
电器柜
/
个/年
1500
1500
0
250
电机
/
个/年
1500
1500
0
150
封板
/
套/年
1500
1500
0
250
机器人
/
个/年
1200
1200
0
40
标准螺杆滑台
/
个/年
1500
1500
0
200
空气过滤器
/
个/年
1500
1500
0
200
触摸屏（10寸）
/
个/年
1500
1500
0
200
PLC
/
套/年
1500
1500
0
100
导轨油
/
吨/年
7
7
0
1.2
润滑油
/
吨/年
6.5
6.5
0
1.1
液压油
/
吨/年
1.08
1.08
0
0.18
工程塑料
/
吨/年
20
20
0
5
304光圆
/
吨/年
60
60
0
5
铜棒（黄铜）
/
吨/年
3
3
0
1
45钢
/
吨/年
5
5
0
1
铝合金6061
/
吨/年
50
50
0
5
镀铬棒
/
吨/年
8
8
0
1
铝型材
铝
吨/年
500
500
0
5
氩气
氩气
瓶/年
90
90
0
9
氮气

氮气

瓶/年

60
60
0
6
氦气
氦气
瓶/年
6
6
0
3
无水乙醇
乙醇
吨/年
1.9
1.9
0
0.06
硅片

SiO2
片/年

0

1000

+1000

200
镀膜设备研发测试

硅烷

SiH4
千克/年
0

2
+2
10
氨气

NH3
千克/年
0

10.6
+10.6
20
真空腔体

/

套/年

0

1

+1

1

电控系统

/
套/年

0

1

+1

1

泵阀系统

/
套/年

0

1

+1

1

本项目原辅材料理化性质见表2-4。
表2-4 本项目主要原辅材料理化性质、毒性毒理

物料名称

理化性质

燃烧爆炸性
毒性

硅烷
无色气体、熔点-185℃，沸点-112℃，相对蒸气密度1.3，不溶于乙醇等有机溶剂
易燃

无资料

氨气
无色气体，有臭味，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，相对蒸气密度0.6，极易溶于水，可溶于乙醇乙醚等有机溶剂
不易燃

无资料

表2-5 主要设备一览表
序号
名称
设备型号

数量（台/套）
备注

扩建前
扩建后
增减量
台式钻床
浙江西菱Z4125
1
1
0
光伏设备、本次不涉及
台式攻丝机
浙江西菱SWJ-12
1
1
0
砂轮机
东S1E-FF-125
1
1
0
角磨机
博GWS750-100
2
2
0
锯铝机
博大J1G-KP12-255
1
1
0
充电式手电钻
GSR120-LI
71
71
0
充电式手电钻
GDR120-LI
94
94
0
手枪钻
GBM13RE
12
12
0
手动液压车
5t、1.2m
4
4
0
手动液压车
5t、1.8m
3
3
0
物料车
1500*800*1200
50
50
0
操作台
1500*1000*750
60
60
0
移动货架
2000*2000*600
400
400
0
数控车床
YK-260
10
10
0
数控车床
CKNC-6150B
1
1
0
数控车床
YK-200
2
2
0
数控车床
YK-100
4
4
0
数控铣床
MP-540
1
1
0
铣床
NTL-2000
3
3
0
铣床
NTL-1600
3
3
0
导轨切割机
J3G2-400
1
1
0
型材自动切割机
LS-400
1
1
0
型材切割机
J3G-FF05-400B
1
1
0
铝板自动切割机
LS-700
1
1
0
气动任意角单头锯
KT-328B/MS
1
1
0
锯床
GZK-4232
1
1
0
万能磨刀机
/
1
1
0
超声波清洗机
/
0
万向摇臂钻
/
1
1
0
台式钻床
Z4125
1
1
0
台式钻床
Z4116
3
3
0
触屏攻丝机
16
1
1
0
台式攻丝机
SWJ-12
3
3
0
攻丝机
SWJ-24、SWJ-16
2
2
0
焊机
M200
1
1
0
手动液压车
1.2米5T
2
2
0
手动液压车
1.2米8T
2
2
0
手动液压车
1.8米8T
3
3
0
电动液压车
/
3
3
0
砂轮机
S3E-FF-250L
1
1
0
除尘砂轮机
M3320
2
2
0
台式砂轮机
S1E-FF-125
2
2
0
角磨机
S1M-FF03-100A
3
3
0
切割机
/
1
1
0
电钻
GBM13RE
8
8
0
充电式电钻
GSR120-LI
73
73
0
充电式螺丝枪
GDR120-LI
72
72
0
移动货架
/
180
180
0
两层物料车
/
5
5
0
三层物料车
/
12
12
0
四层物料车
/
5
5
0
操作台
/
40
40
0
空压机
EPM55-8，55KW
1
1
0
焊机
M200
1
1
0
薄膜厚度测试仪

/

0

1

+1

镀膜设备研发测试
薄膜应力测试仪
/
0
1
+1
折射率测试仪
/
0
1
+1
金相显微镜

/
0
1
+1
绝缘测试仪

/
0
1
+1
扭矩扳手

/
0
1
+1
硅烷供气柜

/
0
1
+1
氨气供气柜

/
0
1
+1
6、本项目水平衡分析

本项目用水主要为冷却用水等。
（1）冷却塔用水：本项目新增1台冷却塔，用于设备间接冷却用，流量为10m3/h，年工作时间为1000h，则循环水量为10000t/a，补充水量按照1%，则补充量为100t/a。冷却水循环使用，定期添加，不外排。
（2）水洗涤塔用水：本项目新增1台水洗涤塔，流量为30m3/h，年工作时间为480h，则循环水量为14400t/a，补充水量按照1%，则补充量为144t/a。水洗涤塔配备收集箱，有效容积为0.5m3，定期更换产生洗涤废液，委托有资质单位处置。
本项目水量平衡见下图：

[image: image1.png]7&K 100

100wk 100 o wai
" JEFFE10000
EP N # K142
144 o 144 e |2 P
KB K KB THEA R R AL E

1B E24000





图2-1 本项目水量平衡图  单位：t/a
本项目建成后，全厂水平衡图见下图：
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图2-2 全厂水量平衡图  单位：t/a
7、厂界周围状况、厂区总平面布置

（1）厂界周围状况

本项目位于江苏省无锡市新吴区硕放街道长江东路178号，南侧隔长江东路为和晶智能科技，东侧为威伊艾姆电机（中国）有限公司，北侧隔展鸿路为巨玛精密，西侧为沪伙线。具体详见附图2 “建设项目周围500米环境图”。
（2）厂区平面布置
本项目实验室划分为组装区、测试区等不同的功能区域。详见附图3车间平面布置图。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程简述

[image: image3.png]R
E 34
[
REEE, RiE .
4. mWRG | H
ARG AR
Ef5: e | G118
Sfﬁi Iﬁﬁb#l}wﬁt >Sl*1 Z:ﬁ*glﬁl
GRS

R FE 5




图2-3 镀膜设备研发测试流程图
工艺说明：
需求分析：明确客户需求，如设备的用途、镀膜工艺类型、镀膜材料、被镀工件的形状和尺寸、生产效率、真空度要求等，确定设备的技术参数和性能指标。
方案设计：根据需求分析结果，进行设备的整体方案设计及详细设计，包括真空室的形状和尺寸、真空系统、加热系统、蒸发源或溅射靶、工件架、控制系统等各部分的设计。对各部分再进行详细设计，如真空室的结构设计、真空系统的泵选型和管路设计、加热系统的功率和温度控制设计、蒸发源或溅射靶的材料和形状设计、工件架的结构和驱动方式设计等。

配件选购：真空腔体：根据设计图纸，选购选用合适的真空腔体材料（如不锈钢、铝合金等）进行真空室的加工制造，确保真空室的密封性和耐压性。

泵阀系统：主要为真空系统，包括真空泵、阀门、管道等真空系统部件，真空泵可选用机械泵、分子泵、扩散泵等，阀门包括高真空阀、预抽阀、放气阀等，管道要保证气密性和低漏率。
电控系统：包括①加热系统（加热元件，如电阻丝、感应线圈等）以及相关的电源和控制系统，确保能够提供稳定的加热功率和精确的温度控制。②蒸发源或溅射靶：根据镀膜材料和工艺要求，选购蒸发源或溅射靶，蒸发源可采用电阻加热蒸发源、电子束蒸发源等，溅射靶可选用磁控溅射靶、多弧溅射靶等。③工件架：包括静止工件架、基片转架和多自由度工件架等，要满足工件的装卡要求和镀膜过程中的运动需求。④控制系统：包括传感器、控制器、执行器等，实现对设备的真空度、温度、蒸发源功率、工件架运动等参数的实时监测和控制。
系统调试：对组装好的设备进行系统调试，包括真空系统的抽气测试、加热系统的温度控制测试、蒸发源或溅射靶的蒸发或溅射性能测试、工件架的运动测试等，检查各系统是否正常工作，参数是否符合设计要求。
性能测试：对设备进行全面的性能测试，包括镀膜质量测试、真空度稳定性测试、设备可靠性测试等，确保设备能够满足设计要求和用户需求。若测试结果不满足客户需求，则更换不合格的配件，待验收合格后，将研发样机及图纸等设计材料一并交付顾客进行近一步开发。其中在镀膜质量测试中，需要在在密闭真空反应腔体内，将硅烷、氨气按设定比例通入反应空间，在热能或等离子体能量激发下，气体分子发生解离、气相化学反应，生成固态物质，该固态产物在基片表面生长形成均匀薄膜。反应方程式如下：
3SiH4+4NH3→Si3N4+12H2
该工序产生未完全反应的G1-1氨和S1-1不合格品。
2、产污环节

表2-6 本项目产污环节汇总表
污染物种类
污染源编号
污染工序
污染物
处理方式及排放去向
废气

G1-1
性能测试
氨
经“水洗涤塔”处理后，尾气通过排气筒FQ-04排放

固废

S1-1
性能测试
不合格品

物资回收单位回收利用

/

物料使用
废纸板
/

废气处理

洗涤废液
有资质单位处置
/

员工生活

生活垃圾

环卫清运

噪声
/

生产设备运行

噪声

厂界达标

3、与项目有关的原有环境污染问题
（1）建设单位环保手续执行情况

无锡江松科技股份有限公司成立于2007年，位于无锡市新吴区硕放街道长江东路178号。根据建设单位固定污染源排污登记表，现有产品及设计规模为：年产光伏设备1564台。光伏设备生产工艺为分割、焊接、组装，环境影响评价管理类别为豁免。
建设单位于2025年6月16日首次进行了固定污染源排污登记（编号：9132021466763241X6002Z），并取得固定污染源排污登记回执，有效期为2025年6月16日至2030年6月15日。
（2）现有项目产品方案概况
表2-7 企业现有项目产品方案
工程名称
产品名称
实际建设情况

生产车间
光伏设备
1564台/年
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（3）现有项目水平衡
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图2-4 现有项目水平衡图
（4）厂区污染物产生及排放情况
现有项目污染情况根据建设单位例行检测报告分析。
1）废气
现有项目食堂产生的的废气（油烟）经集气罩收集、“油烟净化器”装置处理后，尾气通过30米高排气筒排放，具体见下表：
表2-8 现有项目废气污染防治措施情况表
序号
污染源

污染物名称

落建设情况

1

食堂

油烟

油烟净化器处理后于25米高排气筒排放FQ-01、FQ-02、FQ-03排放

由于现有项目环评豁免，未进行废气排放量计算，本报告对食堂油烟进行补充核算：现有项目劳动定员为1000人。食堂食用油用量平均按0.03kg/人/d计，年用餐天数为250天，则年用食用油7.5t/a，一般油烟挥发量取3%，经估算，本项目食堂产生油烟量为0.225t/a。
参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中“表2-3 废气收集率和治理设施去除率通用系数”：符合标准的外部集气罩收集的效率为30%。油烟净化器的净化效率取80%。则现有项目有组织排放：油烟0.0135t/a。
表2-9 现有项目废气污染物排放情况表
污染物名称
补充核算排放量（t/a）

废气
有组织

油烟
0.0135
根据2026年4月建设单位例行检测报告（编号GS2604054042P1M1），废气排气筒实际排放情况见下表：
表2-10 废气排气筒实际排放情况
排放源
污染物
名称
例行检测情况

排放标准
污染物排放浓度
（mg/m3）
污染物排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
排放速率
（kg/h）
FQ-01

油烟

1

0.00496

2

/

FQ-02

油烟
0.36

0.00086

FQ-03

油烟
0.26

0.00155

根据上表，实际生产过程中，废气排气筒排放的油烟排放浓度满足江苏省《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中标准。
2） 废水

现有项目仅员工生活污水，经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理。员工生活用水根据《建筑给水排水设计标准》（GB55020-2019）中相关数据定额：20～50L/人·班，本报告取50L/人·班，现有项目员工1000人，全年工作250天，损耗量以20%计算，则产生生活污水量约为10000t/a。
表2-11 现有项目生活污水核算排放量
废水类别
废水量（t/a）
污染物种类
排放浓度（mg/L）
补充核算排放量（t/a）
生活污水
10000
COD
375
3.75

SS
240
2.4

氨氮
40
0.4

总磷
5
0.05

总氮
60
0.6

动植物油

60

0.6

根据建设单位例行检测报告，废水实际排放情况如下表。
表2-12 现有项目废水排放情况监测结果一览表
排放源

化学需氧量
悬浮物
氨氮
总氮
总磷
动植物油

备注

排放浓度

31

12

2.04

5.66

0.18

ND

污水排放口

排放标准

500
400
45
70
8
15

/
达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标
/
根据上表，各污染物接管浓度达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中A级标准。
3） 噪声

根据建设单位例行检测报告，厂界现状噪声详见下表：
表2-13 现有项目噪声排放情况
测量日期

测点序号

N1

N2

N3

N4

2026.4.16

测量结果dB(A)

Leq(昼)

59

60

59

60

标准限值dB(A)

Leq(昼)

65

65

65

65

评价

达标

达标

达标

达标

根据上表，监测期间，噪声设备经合理布局、车间隔声、距离衰减后，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A）。

4） 固废

根据现有项目国排登记情况，固废利用处置情况见下表。

表2-14 现有项目固废利用处置方式一览表
名称

编号

代码

性状

利用或处置量t/a
利用/处置方式
是否符合环保要求

废钢铁

SW17

900-001-S17

固

13

物资单位回收利用

符合

废铝屑

SW17

900-002-S17

固

1.2

废塑料

SW17

900-003-S17

固

1

废纸板

SW17

900-005-S17

固

7

生活垃圾

SW64

900-099-S64

固

100

环卫部门处置

食堂泔脚

SW61
900-002-S61
固

37.5

专人回收

5）现有项目总量控制指标
表2-15 现有项目污染物排放情况  单位t/a
污染物名称

环评许可/补充核算排放量（t/a）
实际排放量（t/a）
废气

有组织

油烟
0.0135
0.00737
废水
废水量
10000
/

化学需氧量
3.75
/

悬浮物

2.4
/

氨氮

0.4
/

总氮

0.6
/

总磷

0.05
/

动植物油

0.6

/

（5）搬迁扩建前项目存在的环保问题
无
（6）有无居民投诉、扰民等现象
无
（7）“以新带老”措施
无



三、区域生态环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1 大气环境
（1）大气环境质量现状

根据《2025年度无锡市生态环境状况公报》，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳日均值第95百分位浓度（CO）年均浓度分别为26微克/立方米、1.0毫克/立方米，分别较2024年改善3.7%和9.1%；二氧化氮（NO2）年均浓度为29微克/立方米，较2024年持平；二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧最大8小时第90百分位浓度（O3-90per）分别为7微克/立方米、47微克/立方米、173微克/立方米，较2024年分别上升16.7%、4.4%和5.5%。2025年度无锡市全市环境空气质量情况见下表。
表3-1  2025年无锡市环境空气质量情况

区域

年份

PM2.5

(μg/m3)

PM10

(μg/m3)

二氧化硫

(μg/m3)

二氧化氮

(ug/m3)

一氧化碳

(mg/m3)

O3

(μg/m3)

无锡市

2025年

26

47

7
29

1.0

173

评价标准

30

60

60

40

4
160

根据《2025年度无锡市生态环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”环境空气质量六项指标中，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳浓度均达标，臭氧浓度未达标。
（2）达标规划
根据无锡市人民政府2019年1月29日印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，通过实施包括调整产业结构、工业领域全行业要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治、推进农业污染防治等措施减少大气污染物排放。
所在地大气环境质量O3因子不达标。针对问题，目前无锡市已经制定了大气治理达标规划，项目所在地政府正在大力开展“两减六治三提升”专项行动，部分环境质量因子不达标的现象有望尽快得到解决。

（3）特征污染物环境质量现状调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：排放国家、地方环境空气环境质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目营运期排放的特征污染物为氨气，对照上述要求不属于排放国家、地方环境空气环境质量标准中的有标准限值的特征污染物，因此未进行特征污染物的现状评价。

2 地表水环境
本项目不涉及。
3 声环境
根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政发[2024]32号），项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《无锡市生态环境状况公报（2025年度）》，2025年度无锡市区域环境噪声值昼间均值55.6dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准要求，区域声环境质量状况良好。
4 生态环境

本项目不涉及。

5 电磁辐射

本项目不涉及。

6 地下水环境

本项目位于无锡市新吴区硕放街道长江东路178号，利用现有标准厂房，生产车间、原料暂存区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防锈防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。
7 土壤环境

土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。本项目大气污染物主要为氨气，大部分在大气环境中扩散和分解，故本项目亦不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。

	环境

保护

目标
	1 大气环境

经调查，本项目周围500米范围内无大气环境保护目标。

2 地表水环境
本项目雨水排入古寺桥港，地表水环境保护目标见下表：

表3-2  地表水环境保护目标一览表

保护对象
保护要求
相对厂界
相对排放口
与本项目的水力联系
距离
（m）
经纬度坐标/°
高差
距离（m）
经纬度坐标/°
X
Y
X
Y
古寺桥港
《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中的Ⅲ类
435

120.46742

31.46012

0
761
120.46742

31.46012

雨水纳污水体

3 声环境

本项目周围50米范围内无声环境保护目标。

4 地下水环境

本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查项目厂界外500米范围内无地下水集中式应用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5 生态环境

本项目不涉及生态环境保护目标。



	环境质量标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。详见下表。
表3-3  环境空气质量标准

污染物名称

浓度限值

执行标准

单位

年平均

24小时平均

1小时平均

SO2
µg/m3
60

150

500

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准

NO2

µg/m3
40

80

200

PM10
µg/m3
60
120
360*

CO

mg/m3
-

4

10

O3
µg/m3
160（8小时平均）

200

PM2.5

µg/m3
30
60
180*

氨
µg/m3
-
-
200
《环境影响评价技术导则 大气环境》
*注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。

（2）地表水环境质量标准

全厂生活污水经化粪池预处理后排入硕放水处理厂，其纳污水体为走马塘，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2021-2030），走马塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，详见下表。

表3-4  地表水环境质量标准限值表单位：mg/L（pH 为无量纲）
水域名

执行标准

表号及标准
污染物指标

单位

标准限值

走马塘
GB3838-2002

III类水体

pH

无量纲

6-9

COD

mg/L

≤20

NH3-N
≤1.0

TP

≤0.2

（3）声环境质量标准
根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发〔2024﹞32号），项目所在地位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体见下表。

表3-5  声环境质量标准单位：dB（A）

类别

昼间

3类区环境噪声标准

≤65




	污染

物排

放控

制标

准
	1、污染物排放控制标准

（1）大气污染物排放控制标准

①有组织排放标准

本项目测试产生的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。
表3-6  本项目有组织废气排放标准

类别

污染物

生产工艺

监控浓度限值

（mg/m3）
允许排放速率
（kg/h）

标准来源
FQ-04
氨
测试
/
14（25m排气筒）
GB14554-93
②厂界无组织排放标准
本项目无组织排放的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中浓度限值，见下表：
表3-7  项目无组织废气排放限值
污染物名称
排放限值（mg/m3）
标准来源
氨
1.5
GB14554-93
（2）噪声污染控制标准

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见下表。

表3-8  噪声排放执行标准

厂界名

执行标准

级别

单位

标准限值

厂界外1米

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

3类

dB(A)

昼间≤65
（3）固体废物污染控制标准

一般工业固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存应符合《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办（2023）327号）；危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量控制指标
	本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的三级保护区。总量控制指标见下表。
表3-9  项目污染物排放总量申请指标表  单位：t/a
污染物名称

原项目排放量
本项目排放量
以新带老”削减量
全厂排放量

排放增减量
废气

有组织

氨
0
0.0006
0
0.0006
+0.0006
油烟

0.0135

0
0
0.0135
0
无组织
氨
0
0.0003
0
0.0003
+0.0003
废水
废水量
10000

0
0
10000
0
COD
3.75
0
0
3.75
0
SS
2.4
0
0
2.4
0
氨氮
0.4
0
0
0.4
0
总氮

0.6
0
0
0.6
0
总磷
0.05
0
0
0.05
0
动植物油
0.6

0
0
0.6
0
污染物名称
原项目排放量
本项目排放量
以新带老”削减量
全厂利用/处置量
新增利用/处置量
固废
一般固废
废钢铁
13
0
0
13
0

废铝屑
1.2
0
0
1.2
0

废塑料
1
0
0
1
0

废纸板
7
0.1
7.1
7.1
+0.1
生活垃圾
100
0
0
100
0

食堂泔脚
37.5
0
0
37.5
0

不合格品

0

0.3
0.3
0.3
+0.3
危险废物
洗涤废液
0
2
0

2
+2



四、主要生态环境影响和保护措施

	施
工

期
环

境
保

护
措

施
	本项目利用现有的空闲厂房从事生产活动，施工期间的环境影响主要来源于装修和设备安装期间产生的噪声。为防止在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；③建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。

	运
营

期
环

境
影

响
和

保
护

措
施
	1. 废水

本项目无废水产生。



	运
营

期
环

境
影

响
和

保
护

措
施
	2. 废气
2.1 正常工况大气污染物产生源强核算
表4-1  本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线
污染源
污染物
排放
方式

污染物产生
治理措施
污染物排放
废气

风量
（m3/h）
排放
时间

（h/a）
核算
方法
产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
工艺
效率
是否可行技术

排放浓度

（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放量

（t/a）
测试
FQ-04
氨
有组织

物料衡算法

5.542
0.0053
水洗涤工艺
净化效率90%
是

0.554
0.0011
0.0006
2000
480
生产车间

氨
无组织

物料衡算法
/

0.0003
/
/
/
/

0.00063

0.0003
/

480
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	源强核算依据：

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目为新建项目，源强核算选择物料衡算法等可行方法。

（1）测试（G1-1）废气
本项目在镀膜质量测试中，需要在在密闭真空反应腔体内，将硅烷、氨按设定比例通入反应空间，在热能或等离子体能量激发下，气体分子发生解离后产生化学反应，生成固态物质氮化硅，氮化硅在基片表面生长形成均匀薄膜。反应方程式如下：
3SiH4+4NH3→Si3N4+12H2
其中氨使用量为0.0106t/a，硅烷用量为0.002t/a，根据化学反应方程式，硅烷为过量反应，参与反应的氨为0.005t/a，则未反应完全的氨为0.0056t/a。废气经设备密闭收集（收集效率95%），水洗涤塔处理（处理效率90%）后，尾气通过25米高排气筒FQ-04排放，风机风量2000m3/h，年工作时间480h。
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	2.2 正常工况废气污染物排放情况
表4-2  正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表

污染

工序
污染物

种类

排放情况

排放口情况

排放标准

排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

排放量

(t/a)

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

编号

名称

类型

地理坐标

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

经度

纬度

测试
氨
0.554
0.0011
0.0006
25
0.5
25
FQ-04
废气排

放口

一般

排口

120.46409
31.46637
/
14
根据上表，本项目建成后，FQ-04排放口氨的排放速率可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。

综上，废气源强结合物料衡算法核算得出，主要污染物氨检出限0.25mg/m3、背景浓度为0.06mg/m3，本项目主要污染物排放总量基本合理可信。
表4-3  正常工况本项目大气污染物无组织排放情况一览表

生产设施/无组织排放源
产污

环节

污染物种类

产生量
（t/a）
主要污染防治措施

排放量
（t/a）
厂界浓度限值

（mg/m3）

车间边界浓度限值（mg/m3）
生产车间

测试
氨
0.0003
未收集的废气在车间通风后无组织扩散
0.0003
1.5
/
表4-4  正常状况全厂有组织排放情况一览表

污染源
污染因子
治理设施
处理效率

风量（Nm3/h）
年运行时间（h/a）

排放口
执行标准
排放量
食堂
油烟
油烟净化器
80%

1000
1000
FQ-01

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

油烟：0.0135吨/年

油烟
油烟净化器

80%
5500
1000

FQ-02
油烟
油烟净化器

80%
6500
1000

FQ-03
测试

氨
水洗涤

90%

2000

480

FQ-04
《恶臭污染物排放标准》（GB114454-93）

氨：0.0006吨/年
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	本项目无组织废气排放及估算结果详见下表：
表4-5  无组织排放废气（面源）参数调查清单

名称
面源起点经纬度/°
面源海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北夹角/°
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率（kg/h）
E
N
污染物
速率（kg/h）
生产车间

120.46422
31.46595
10

105
80
45
480
正常
氨
0.00063

表4-6  估算模式计算结果统计
污染源
污染因子
厂界浓度
（mg/m3）
厂界浓度标准限值

（mg/m3）

生产车间
氨
0.0026

1.5
由上表可知，无组织排放的氨厂界浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准值。
2.3 本项目大气污染防治措施有效性分析

（1）本项目大污染物治理方案
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图4-1  本项目废气污染治理方案示意图
（2）污染治理措施简述
水洗涤原理：含氨废气由洗涤塔下部进入塔体，洗涤液（水）自塔顶喷淋，气液逆流接触。氨气极易溶于水，气相中的NH3穿过气膜由气相转移至液相，与水反应生成-水合氨（NH3·H2O）。废气中氨气被液相捕获后，净化气体向上流经除雾器，去除气体夹带的液滴，从塔顶排出。
表4-7  水洗涤废气处理装置参数表
处理设施

项目

参数
水洗涤塔
洗涤塔
材质

玻璃钢+PP材质填料
塔径

Φ1000mm
循环水泵

流量

 30 m3/h
扬程

15m

功率
4kW

液气比

15L/m3
风机
风量
2000 m3/h
（3）废气治理设施依托可行性分析
1）废气收集效率可达性分析

本项目测试废气由设备密闭收集后通过上方管道接入废气处理设施，设备配备管道吸风量如下：
表4-8  本项目废气处理装置风量计算表

污染源
设备
单台风量（m3/h）

数量（台）
理论风量（m3/h）

设计总风量（m3/h）

收集方式

排气筒

是否满足要求

测试
镀膜设备
1500
1
1500
2000
密闭
FQ-04
满足

综上，本项目设计总风量满足要求，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》文件，密封收集效率可满足集气效率95%以上，能够满足本项目废气收集效率95%要求。

（4）废气净化去除效率有效性分析
1）水洗涤：根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），测试产生的氨使用水吸收属于可行工艺。根据同行业类比调查，水吸收去除氨的净化效率大于90%，本项目取90%可行。

本项目废气治理措施可行性见下表。
表4-9  项目废气治理措施可行性一览表

产生环节

污染物

治理措施

可行技术
是否符合技术规范要求

判定依据

测试
氨
水洗涤
水吸收
(是  (否
《排污许可申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录表C.3
对照2025年《国家污染防治技术指导目录》，本项目废气治理设施 “水洗涤” 不属于低效类技术。
（5）排气筒高度设置合理性分析

本项目FQ-04排气筒排放的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），根据标准中的要求，排气筒的高度不得低于15m。本项目厂房高度约24m，FQ-04排气筒高度约25m，最终高于建筑物屋顶，满足要求。

2.4 卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。首先根据单个大气有害物质的等标排放量（Qc/Cm）筛选特征大气有害物质，本项目污染物的等标排放量计算结果见下表：
表4-10  建设项目大气有害物质等标排放量计算结果表
产污位置

污染物名称
Qc排放速率
Cm小时标准浓度
Qc/Cm
kg/h
mg/m3
/
生产车间

氨
0.00063
0.2
0.0032

本项目选择氨为企业无组织排放的主要特征大气有害物质进行卫生防护距离初值计算。计算公式如下：
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式中：Cm——标准浓度限值；

L——工业企业所需卫生防护距离；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。

表4-11  卫生防护距离计算参数表

污染源名称

污染指标
计算系数

Qc (kg/h)

Cm

(mg/Nm3)

计算卫生防护距离L计(m)

L

(m)

A

B

C
D

生产车间

氨
470
0.021
1.85
0.84
0.00063
0.2
0.033
50
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的规定，如初值小于50m，卫生防护距离最终取值50m。因此，本项目建成后，全厂卫生防护距离为3期厂房车间外50m。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标，符合卫生防护距离设置要求。

（5）非正常工况大气污染物产生及排放情况

本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，事故状态最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表。
表4-12  本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表

污染物排放源

污染物
事故原因

排放浓度
（mg/m3）

排放速率（kg/h）
持续时间

（h/次）

执行标准

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

FQ-04
氨
废气处理效率50%

2.771
0.0055
1

/
14
由上表可知：本项目非正常工况下，FQ-04排放口氨排放速率可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值。建设单位仍需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。
3. 噪声
（1）本项目噪声污染物产生及治理情况

项目生产过程产生噪声的设备主要有冷却塔、废气处理风机等，选择生产车间东、南、西、北厂界各噪声预测点及作为关心点，进行噪声影响预测。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算：

①室内声源

A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带）； 

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； 

R—房间常数，R=Sα/(1 −α) ，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； 

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级。计算公式如下：
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式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；1pij L 

N—室内声源总数。

C. 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下：
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式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的的隔声量，dB；

D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效生源的倍频带声功率级。计算公式如下：


[image: image10.wmf]lgS

10

)

(

2

w

+

=

T

L

L

p


式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②室外声源

室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录 A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：
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式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 

Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； 

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr——地面效应引起的衰减，dB； 

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 

项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发撒衰减的基本公式是：

[image: image12.wmf](

)

0

0

/

lg

20

)

(

)

(

r

r

r

L

r

L

p

p

-

=


式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 

Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； 

r——预测点距声源的距离； 

r0——参考位置距离。

③噪声贡献值计算公式
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数； 

ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s。
本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。
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	表4-13  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
设备数量
空间相对位置
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级dB(A)
距厂界距离m
1

废气处理风机
1

64
90
1
80

东
53
基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩
00:00~24:00
南
89
西
97
北
23
2
冷却塔
1
52
90
1
80
东

66
基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩
00:00~24:00
南

90
西

88
北

23
注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
表4-14  厂界噪声预测结果
序号
预测点位置
噪声贡献值dB(A)
昼间噪声标准值dB(A)
达标情况
1
东厂界
52.7 
65
达标
2
南厂界
44.0 
65
达标
3
西厂界
43.9 
65
达标
4
北厂界
56.1 
65
达标
由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。建设单位夜间不生产。
3.2噪声自行监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，建议厂界至少每季度开展一次噪声监测，监测项目和监测内容如下表。
表4-15  本项目噪声监测计划
监测项目
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
噪声
东、南、西、北厂界
连续等效A声级
每季度一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准
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	4. 固体废物

（1）本项目固体废物种类判断：

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）相关内容识别出本项目的固体废物。

表4-16  本项目副产物类别判定表
序号

副产物名称

产生工序

形态

主要成分

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

S1-1
不合格品
测试
固态

金属、塑料
√

/

《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）
/

废纸板
物料使用
固态

木制品
√

/

/

洗涤废液
废气治理
固态

氨水、硅烷
√

/

/
生活垃圾

员工生活

固态

垃圾

√

/

（2）固体废物产生源强核算依据：
表4-17  本项目固废产生源强表

序号

产生工序

固废名称

产生量（t/a）

核算方法
S1-1
测试
不合格品
0.3
类比分析法

/
物料使用
废滤芯

0.1
类比分析法
/

废气治理

洗涤废液
2
物料衡算法
/

员工生活
生活垃圾

0.5
经验系数法

1）不合格品：类比同类型项目企业，本项目预计产生不合格品约0.3t/a。
2）废纸板：类比同类型项目企业，本项目产生废纸板0.1t/a。
3）洗涤废液：根据水平衡，本项目产生洗涤废液2t/a。
4）生活垃圾：本项目新增员工5人，生活垃圾按0.4kg/d/人计，年工作天数250天，生活垃圾产生量为0.5t/a。
（3）固体废物属性识别
根据《国家危险废物名录（2025）》和《固体废物分类与代码目录》等文件，本项目固体废物属性判别和代码识别结果见下表。
表4-18  本项目固体废物属性判别情况表
工序/生产线
固体废

物名称
主要有害物质

物理性质

危险
特性

固废

属性
固废

代码
固废编码
产生量（t/a）
综合利用量

（t/a）

处理处置量（t/a）
贮存方式

废气处理
洗涤废液
氨水、硅烷
液态

C
危险废物

HW49
900-999-49
2
0

2
密封保存

测试
不合格品
/

固态

/

一般固体废物

SW17

900-001-S17

0.3
0.3
0

袋装

原料使用

废纸板
/

固态

/

SW17

900-005-S17

0.1

0.1

0

（4）固废防治措施评述
本项目建成后全厂固废利用处置情况见下表：
表4-19  全厂固废利用处置方式一览表
污染工序
固体废物
废物类别
废物代码
原项目产生量（t/a）
本项目产生量（t/a）
以新带老量（t/a）
全厂产生量（t/a）
处理方式
是否符合环保要求

废气治理
洗涤废液

HW49
900-999-49
0

2

0

2

委托有资质单位处置

符合
合计

2

员工生活
生活垃圾
SW64
900-099-S64
100

0
0
100
环卫部门统一清运填埋
符合
食堂泔脚
SW61
900-002-S61
37.5

0

0

37.5

专人回收

符合

测试

不合格品

SW17
900-001-S17
0
0.3

0
0.3
物资单位
回收
符合
分割

废钢铁
SW17

900-001-S17

13
0

0

13
废铝屑
SW17

900-002-S17

1.2
0
0
1.2
组装

废塑料
SW17

900-003-S17

1
0
0
1
原料使用

废纸板
SW17

900-005-S17

7
0.1

0

7.1
（5）贮存场所（设施）污染防治措施
本项目拟在厂区设置1处危险废物贮存点3m2，本项目产生的危险废物分类收集后暂存于危废仓库中，其基本情况如下表所示。
表4-20  危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号

贮存场所（设施）名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力（t）
贮存

周期

危废贮存点
洗涤废液
HW49
900-999-49
厂区内
3m2
桶装
0.5
3个月
（6）委托处置可行性分析
本项目危险废物均应委托有资质单位处理处置。本项目所在地周围危废处置单位的例举情况详见下表，建设单位在项目建成后应结合产生的危废种类、周围危废处置单位的资质和能力、与项目所在地的距离等方面综合考虑，尽量就近选择处置单位。
表4-21  危废处置单位概况
序号

企业名称

地址

许可证号

经营品种及能力

1

无锡市工业废物安全处置有限公司
无锡市青龙山村（桃花山）
JS0200OOI032-14

医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物〔仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）〕、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计2.3万吨/年。

2

无锡中天固废处置有限公司

无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号

JS0200OOD379-9

处置、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废液（HW12）、废显影液、定影液、废胶片（HW16）、表面处理废液（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含酚废液（HW39）、含醚废液（HW40）、废有机卤化物废液（HW45）100000吨/年；处理废电路板（HW49,900-045-49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW 04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含〔HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45〕的废包装桶（HW49,900-041-49）6万只/年，含〔酸碱、溶剂、废油〕的包装桶；（HW49,900-041-49）14万只/年（不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（900-451-13）26000吨/年。

综上所述，本项目所在地周边有上述危险废物类别处理处置的资质单位较多，且有一定的处理能力和处理余量，可消纳本项目产生的危险废物。因此，本项目产生的危险废物委托处置的方式可行。
（5）本项目固体废物管理要求
固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。

1）危险废物管理要求
    ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放；

②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。

③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运；

⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输；

⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。
表4-22  贮存设施建设要求

序号
贮存设施建设要求
本项目应采取的应对措施
1
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
建设单位危废贮存点内设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。
2
在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存
本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。
3
贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志
本项目危废贮存场所将按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。
4
HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月
本单位应落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。现有危废仓库有视频监控危废，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。
5
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防锈以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防锈工艺（包括防渗、防锈结构或材料），防渗、防锈材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防锈工艺应分别建设贮存分区。
本项目危废贮存点防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防锈以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。液态危废暂存区域已设置截留设施。
6
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目危废贮存点设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。
7
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。
液体危险废物桶装并设置托盘。危废贮存点危废分区、分类贮存。液体危废储存在贮存桶（单个容积200L）中，液态废物单次总储量为500L（3个桶），拟设置托盘总容积220L＞200L（最大液态废物容器容积），满足液体泄漏堵截要求。
8
易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施；
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。
本项目无易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放。产生的危险废物均及时委托处置，减少在厂内的贮存周期。同时提高危废贮存点管控措施，洗涤废液采用密闭桶装，故正常贮存过程不会产生废气污染物。
9
贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。
本项目危废仓库应充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
10
在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
本项目产生的液态危险废物采用密闭的包装桶暂存。
11
危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
※合理处置的要求

危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。
5. 土壤、地下水

（1）本项目土壤、地下水污染防治措施 
本项目地下水和土壤污染主要来源于危险废物的泄漏，建设单位生产区域在水泥硬化地面的基础上铺设环氧树脂涂层；危险废液桶装加盖后放在防渗漏托盘。根据本项目平面布局特点应用如下防渗措施：
表4-23  本项目分区防渗要求

序号

防渗分区

防渗要求

1
生产车间
一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）。
3

危废贮存点
重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。
4

其他区域

一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）。
（2）本项目土壤、地下水跟踪监测计划

本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏、废气处理装置事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。
6. 生态

     本项目不涉及。 
7. 环境风险分析
7.1风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn
式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质临界量见下表。
表4-24  危险物质使用量及临界量
序号

危险物质名称

厂区最大存在量（t）w

临界量（Qn/t）

该种危险物质Q值

硅烷
0.01
2.5
0.004
氨气
0.02
5
0.004
洗涤废液
0.5
100
0.005
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0.013
由上表可知，Q<1，环境风险物质的存储量较小。

7.2风险源分布情况及可能影响的途径 
表4-25  本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径

序号
风险单元

风险源
风险物质

风险类型

影响途径

1
生产单元

生产车间
硅烷、氨气
泄漏、火灾
1、 遇明火等引发火灾；2、泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。

3
环保设施单元

危废贮存点
洗涤废液
泄漏
1、泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。
7.3环境风险防范措施
建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。

风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。

7.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）选址、总图布置

在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；生产车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（2）建筑安全防范

主要生产装置区布置在车间厂房内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB 50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。

7.3.2贮运安全防范措施

本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危废暂存间内。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。

危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。

7.3.3工艺技术设计安全防范措施

各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。生产车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。

按照《机械设备防护罩安全要求》（GB 8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入生产区域人员应穿戴好个人安全防护用品，如防护眼镜等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员受到热物料高温烫伤。

7.3.4自动控制设计安全防范措施

生产车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在生产车间及贮存区设置可燃性气体检测报警器、烟感报警器、火灾报警器，空气中产生烟雾或可燃性气体浓度出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。

生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。

7.3.5电气、电讯安全防范措施

企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB 50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB 50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。

7.3.6火灾消防安全防范措施

火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的要求。在内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。

火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。

7.3.7安全生产管理系统

项目投产后，公司应在安全生产方面制订一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。

7.3.8泄漏事故的防范

企业涉及液态原辅料时，物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终收集暂存，待事故结束后委外处置。

1 为了避免因液态原辅料容器破损造成环境污染，设置收集池，收集池的容量不得小于最大一个包装容器内原料的最大贮量。一旦发生事故，原料能滞留在事故池内，可避免对水体的污染。

2 危险品物质的保管和使用部门，应建立严格的管理和规章制度，原料装御、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。

3 发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。

4 在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。

5 定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并作好记录。

6 定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。

7.3.9污染治理设施的管理

制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换活性炭、过滤棉，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。

7.3.10事故应急预案

建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。

本项目利用厂房进行生产，在生产设施及公辅设施布局时应充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。生产车间地面全部铺设环氧树脂擦拭，危废仓库设有截流设施，各风险单元防锈防渗措施均应落实到位。公司已在雨水排口设有切断阀门，提高风险防控能力。
本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。

8. 电磁辐射

本项目不涉及。

9. 排污口规范化管理
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。
（1）废气：本项目新增1个废气排放口，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等；
（2）废水：本项目依托厂区现有污水排放口，已按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井；
（3）固废：本项目新增1个危废贮存点，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等；
（4）噪声：本项目高噪声设备主要为冷却塔、废气处理风机等辅助设备，应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。技术规范》（HJ 1276—2022）等规范设置标识标志牌、信息公开栏等。



五、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	生态环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	测试
	氨
	测试废气密闭收集后通过“水洗涤”处理装置，尾气通过25米高排气筒FQ-04排放，捕集率95%，处理效率90%。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	
	无组织
	厂界
	
	未被收集的废气在车间通风排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	冷却塔、废气处理风机等
	噪声
	厂房噪声降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1） 分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用；
2） 全过程管理。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、分区防渗：车间全部做防渗漏处理；危废仓库设有托盘；
2、加强管理：合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。

	生态保护措施
	无。

	环境风险

防范措施
	1、防渗漏措施：分区防渗，固化地坪；危废仓库设有截流托盘。
2、消防用水：消防用水依赖市政自来水供应系统。
3、消防废水收集：雨水排口建设切断阀，将消防废水拦截。
4、设专人管理废气处理设施，定期点检和维护，确保长期稳定达标排放。

	其他环境

管理要求
	1、加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。
2、本项目卫生防护距离为生产车间外50m，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合要求，今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。


六、结论

	1. 相关法律法规及政策的相符性分析
建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。

2. 环保措施有效性分析

在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别：

（1）大气污染物：测试产生的废气收集后经“水洗涤”处理后于25米高排气筒FQ-04排放。氨排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。
无组织排放的氨厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。
（2）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。
（3）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。
综上所述，江松科技实验室镀膜设备研发测试项目污染防治和风险防范措施有效可行；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）

①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程排放量

（固体废物产生量）

③
	本项目排放量

（固体废物产生量）

④
	以新带老削减量

（新建项目不填）

⑤
	本项目建成后

全厂排放量

（固体废物产生量）

⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	0
	0
	/
	0.0006
	0
	0.0006
	0

	废水
	废水量
	10000
	10000
	/
	0
	0
	10000
	0

	
	COD
	3.75
	3.75
	/
	0
	0
	3.75
	0

	
	SS
	2.4
	2.4
	/
	0
	0
	2.4
	0

	
	氨氮
	0.4
	0.4
	/
	0
	0
	0.4
	0

	
	TN
	0.6
	0.6
	/
	0
	0
	0.6
	0

	
	TP
	0.05
	0.05
	/
	0
	0
	0.05
	0

	
	动植物油
	0.6
	0.6
	/
	0
	0
	0.6
	0

	一般固废
	不合格品
	0
	0
	/
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	
	废钢铁
	13
	13
	/
	0
	0
	13
	0

	
	废铝屑
	1.2
	1.2
	/
	0
	0
	1.2
	0

	
	废塑料
	1
	1
	/
	0
	0
	1
	0

	
	废纸板
	7
	7
	/
	0.1
	0
	7.1
	0

	
	生活垃圾
	100
	100
	/
	0
	0
	100
	0

	
	食堂泔脚
	37.5
	37.5
	/
	0
	0
	3.75
	0

	危险废物
	洗涤废液
	0
	0
	/
	2
	0
	2
	+2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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