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  一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	无锡凯绎科技年产电机200万台扩建项目

	项目代码
	2610-320214-89-05-162408

	建设单位

联系人
	邹君
	联系方式
	18068333080

	建设地点
	江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号

	地理坐标
	（120度29分11.71秒， 31度30分16.80秒）

	国民经济

行业类别
	C3812电动机制造
	建设项目

行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业38 77.电机制造381 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建
□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无锡高新区（新吴区）数据局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	锡新数投备〔2026〕1163号


	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	2027年1月-2027年2月

	是否开工建设
	☑否

□是：        □     
	租赁用地（用海）

面积（m2）
	20000m2

	专项评价设置情况
	对照建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：

表1-1  专项设置情况

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目新增水污染物接管进入污水处理厂。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质的存储量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目使用自来水，不在河道内取水。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于海洋工程项目，且不向海洋排污。

否

注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	规划名称：《无锡新区高新区C区控制性详细规划鸿南—后宅北、鸿南—后宅南管理单元动态更新》 
审批机关：无锡市人民政府 
批复时间：2026年4月

	规划生态环境影响评价情况
	规划环评：《无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划(2022-2035)环境影响报告书》；

审查机关：无锡市新吴区生态环境局

审查文件名称：《关于无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划(2022-2035)环境影响报告书的审查意见》；

审批文号：锡新环发〔2024〕145号

	规划及规划生态环境影响评价符合性分析
	1、土地利用规划相符性

本项目位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号，根据《无锡新区高新区C区控制性详细规划鸿南—后宅北、鸿南—后宅南管理单元动态更新批后公布》，建设项目地块属于“一类工业用地”，故符合土地利用规划，该区域具备污染集中控制条件，其选址是可行的。

本项目地理位置图详见附图1，用地规划详见附图5。

2、园区产业定位相符性分析

本项目位于鸿山街道，鸿山街道工业集中区产业定位：充分衔接新吴区“6+2+X”现代产业体系，构建以先进装备制造（含智能装备、汽车零部件等）、生物医药、电子信息（含集成电路等）为主导，橡塑制品和交通运输产业为辅的产业体系。本项目为C3812电动机制造，属于先进装备制造产业，符合鸿山街道工业集中区的产业定位。
3、与规划环评相符性分析

本项目与《无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见（锡新环发〔2024〕145号）相符性分析见下表。

表1-2 本项目与规划环评审查意见的对照表
序号

审查意见

项目相符性

相符性
1
严格空间管控，优化空间布局。集中区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。加强工业区域居住区生活空间的防护，推进区内空间隔离带建设，确保集中区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。

本项目所在地规划为工业用地，不涉及绿地、水域等管控区域和禁止开发利用的区域。本项目严格落实与企业之间的卫生防护距离要求。
相符
2
严守环境质量底线，实施污染物排放总量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。园区应加强主要污染物总量减排管理，符合条件的及时入库管理。
本项目新增废气污染物经处理后达标排放，且落实了总量管理要求。
相符
3
加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单(附件)，落实《报告书》提出的生态环境准入要求严格限制与主导产业不相符的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施要建设，落实精细化管控要求，有效防治集成电路、智能装备等产业特征污染物的影响。引进项目的生产工艺、设备及范围产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到行业国际先进水平，必要时开展先进性论证。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进集中区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。
本项目主要生产电机，属于园区主导产业。项目产生的非甲烷总烃、苯系物、TVOC废气经有效收集处理后达标排放。本项目生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。
相符

4
完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。强化对区内污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设。统筹规划区内工业废水与生活污水分类收集、分质处理。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。加强集中区固体废物资源化、减量化、无害化处理，提高一般工业固废、危险废物依法依规收集处理处置能力建设，提升集中区危废监管智能化水平。
建设单位实行雨污分流，生活污水经预处理后接管梅村水处理厂处理。危险废物委托有资质单位处置，按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。
相符
5

建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪检测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整集中区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，开展土壤和地下水隐患排查并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖：暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。
本项目建成后将按照要求制定废气、废水、噪声监测方案，进行例行监测。 

相符

6

健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。建立并完善集中区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区，大事故不出园区”加强环境应急基础设施建设，配套充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案管理制度，集中区应按照规范编制环境应急预案并报备，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。探索建立突发环境事件隐患排查长效机制，保障区域环境安全。
本项目建成后，将按照要求建立突发环境事件应急演练制度，并根据涉及的风险物质配备相应的应急物资及应急措施，并加强生态环境管理能力建设。 

相符

由上表可知，本项目建设与《关于无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划(2022-2035)环境影响报告书的审查意见》（锡新环发〔2024〕145号）相符。

本项目与《无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见锡新环发〔2024〕145号中生态环境准入清单相符性分析见下表。
表1-3 本项目与无锡市新吴区鸿山街道工业集中区生态环境准入清单相符性分析
类别

内容

相符性分析

是否为禁止准入项目

产业

准入

要求

1、禁止引入与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022 年版）及江苏省实施细则、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。

本项目行业类别为C3812电动机制造，不属于上述与国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。
否

2、禁止新建、扩建化工生产项目（化工重点监测点企业、为区内集成电路产业等配套建设的工业气体生产项目除外）。

本项目不属于化工项目。
否

3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目（现阶段确实无法实施原料替代的项目需提供不可替代的论证说明）。

本项目使用的有溶剂浸渍绝缘漆涂料和洗净液清洗剂现阶段无法实施原料替代，已组织开展不可替代论证（详见附件）。

否

4、严格涉铅、汞、铬、砷、镉重金属项目准入，园区铅、汞铬、砷、镉重金属排放总量原则上不得增加（集成电路、电子信息等主导产业企业确需增加的，需在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，满足清洁生产最高等级，保证污染物达到最低排放强度和排放浓度）。

本项目不涉及铅、汞、铬、砷、镉等重点重金属。

否

5、严格涉氟废水排放项目准入。

本项目不涉及含氟废水。

否

6、禁止引入单纯电镀加工项目。
本项目不涉及电镀加工。

否

7、遏制建材、钢铁等“两高”项目盲目发展。

本项目不属于“两高”项目。
否

空间布局约束

1、严格落实《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本） 等文件中有关条件、标准或要求。

本项目所在地块为工业用地，不属于禁止及限制用地。
否

2、规划居住用地周边优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并加强绿化隔离带建设，结合具体项目确定并落实防护距离的设置。

本项目按照要求严格落实卫生、生态环境防护距离要求，本项目距离望虞河岸线4.4公里，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存。
否

3、禁止在太湖流域二级保护区新建、扩建医药生产项目。规划建设的无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地范围内，楚墩桥浜以东仅发展医疗器械产业，楚墩桥浜以西发展生物医药、特医产品、医疗器械等产业。位于望虞河岸线1000米范围内的区域禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送和废物回收场、垃圾场。

4、严格控制吴月雅境等敏感区域一定范围内的涉气项目准入。
本项目不涉及上述场所。

否

污染物排放管控

1、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目排放的废气满足相关污染物排放标准，对生态环境影响较小。

否

2、严格新建项目总量前置审批，新建项目按省、市相关文件落实“等量”或“减量”替代要求。

本项目废气将按省、市相关文件要求落实“减量”要求。

3、总量控制：大气污染物：近期：颗粒物53.057吨/年、二氧化硫19.2769吨/年、氮氧化物333.1392吨/年、VOCs225.8941吨/年；远期：颗粒物61.5596吨/年、二氧化硫20.4866吨/年、氮氧化物343.1186吨/年、VOCs274.6434吨/年。

水污染物：近期：排水量1149.27万吨/年、COD 416.99吨/年、氨氮49.81吨/年、总氮144.26吨/年、总磷3.56吨/年；远期：排水量1453.42万吨/年、COD464.43吨/年、氨氮56.39吨/年、总氮160.94吨/年、总磷4.30 吨/年。

本项目新增大气污染物排放总量在新吴区范围内平衡。

环境风险防控

1、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案。

本项目建成后，建设单位采取风险防范措施并编制环境风险应急预案。
否

2、建立突发水污染事件应急防范体系，完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设。

资源开发利用

要求

1、集中区（不含机光电工业园）单位工业增加值新鲜水耗≤7.60立方米/万元：机光电工业园单位工业增加值新鲜水耗≤23.00立方米/万元。
本项目位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号，机光电工业园区域，项目水耗和综合能耗均满足要求。本项目不销售使用“II类”燃料。

否

2、集中区（不含机光电工业园）单位工业增加值综合能耗≤0.25吨标煤/万元；机光电工业园单位工业增加值综合能耗≤0.3吨标煤/万元。
3、禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括（1）除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。（2）石油焦、油页岩、原油重油、渣油、煤焦油（现有燃煤热电联产项目除外）

4、入区重点企业清洁生产应达国内先进水平以上，引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用、环境管理要求等需达到同行业领先水平。

本项目建成后生产工艺、设备等均达到同行业国际先进水平。

6、禁止开采地下水。

本项目不开采地下水。

由上表可知，本项目建设与《无锡市新吴区鸿山街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见锡新环发〔2024〕145号中生态环境准入清单相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目原料、生产设备、产品不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的限制类和淘汰类；不属于《江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制淘汰和禁止类；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类和禁止类；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类。综上，本项目符合国家和地方的产业政策。
本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业。
综上，本项目符合国家和地方的产业政策。
2、太湖水污染防治相关法规相符性分析

（1）太湖流域保护区等级确定

根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“太湖流域除一二级保护区以外的区域为三级保护区”。建设项目位于太湖流域三级保护区内。
表1-4 本项目与太湖流域相关条例相符性分析情况表

文件

相关条款

本项目情况

相符性

《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）
第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。
本项目属于C3812电动机制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉等行业。

相符

第二十九条“新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、技术改造化工、医药生产项目；（二）新建、技术改造污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模”。
本项目距离望虞河4.4km，不涉及禁止行为。

不涉及

第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、技术改造高尔夫球场；（四）新建、技术改造畜禽养殖场；（五）新建、技术改造向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。
本项目距离太湖沿线10.2km，望虞河4.4km，不涉及禁止行为。

相符
《江苏省太湖水污染防治条例》

第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、技术改造化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。
本项目位于太湖流域三级保护区内。不属于太湖流域禁止类项目。本项目无生产废水产生。固体废物分类收集和处理处置，不随意倾倒，本项目利用现有危废仓库和一般固废仓库。
相符

由上表可知，本项目建设与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。
3、与生态环境分区管控等文件相符性分析
（1）生态红线

本项目位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。

表1-5 重要生态功能区一览表

环境要素

生态红线名称

主导生
态功能
方位
距离
（m）
红线区域范围

生态环境功能

生态环境

无锡梁鸿国
家湿地公园
湿地生态
系统保护
东
1500
0.47km2
江苏省国家级生态保护红线规划区域

0.41km2
生态空间管控区

由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 

（2）与“生态环境分区管控”相关管理要求的相符性分析

根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）：建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。

根据《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，无锡市划定生态环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于“无锡市新吴区鸿山工业集中区”范围内，属于重点管控单元，生态环境管控单元编码：ZH32021420158，不涉及优先保护单元。本项目通过江苏省生态环境厅生态环境分区管控综合服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/）分析，对照生态环境分区管控分析报告，本项目相符性分析如下：

表1-6 与生态环境管控单元准入清单相符性分析
序号

类别

内容

本项目情况

相符性

1

空间
布局
约束

（1）禁止引进与《产业结构调整指导目录》（2024年本）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及江苏省实施细则、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。

（2）禁止新建、扩建化工生产项目（化工重点监测点企业、为区内集成电路产业等配套建设的工业气体生产项目除外）。
（3）禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目（现阶段确实无法实施原料替代的项目需提供不可替代的论证说明）。
（4）严格涉铅、汞、铬、砷、镉重金属项目准入，园区铅、汞铬、砷、镉重金属排放总量原则上不得增加（集成电路、电子信息等主导产业企业确需增加的，需在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，满足清洁生产最高等级，保证污染物达到最低排放强度和排放浓度）。
（5）严格涉氟废水项目准入。
（6）禁止引入单纯电镀加工项目。
（7）遏制建材、钢铁等“两高”类项目盲目发展。
（8）严格落实《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》等文件中有关条件、标准或要求。
（9）规划居住用地周边优先引入无污染或轻污染的企业或项目：并加强绿化隔离带建设，结合具体项目确定并落实防护距离的设置。
（10）禁止在太湖流域二级保护区新建、扩建医药生产项目。规划建设的无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地范围内，楚墩桥浜以东仅发展医疗器械产业，楚墩桥浜以西发展生物医药、特医产品、医疗器械等产业。位于望虞河岸线1000米范围内的区域禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场垃圾场。
（11）严格控制吴月雅境等敏感区域一定范围内的涉气项目准入。

（1）本项目行业类别为C3812电动机制造，不属于与国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。
（2）本项目不属于化工生产项目。
（3）本项目使用的有溶剂浸渍绝缘漆涂料和洗净液清洗剂现阶段无法实施原料替代，已组织开展不可替代论证（详见附件）。
（4）本项目不涉及五类重金属污染物排放。
（5）本项目无涉氟废水产生。
（6）本项目不涉及电镀。
（7）本项目不属于两高项目。
（8）本项目符合用地项目目录中的有关条件、标准和要求。
（9）本项目已落实卫生防护距离的设置。
（10）本项目位于太湖流域三级保护区，距离望虞河4.4km，不在无锡高新区生物医药产业园鸿山创新基地范围。
（11）本项目距离吴月雅境590米，项目产生的废气经处理后可达标排放。
相符

2

污染物排放管控

（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。

（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。

（3）对国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业全面执行大气污染物特别排放限值。
（4）严格新建项目总量前置审批，新建项目按省、市相关文件落实“等量”或“减量”替代要求。

本项目污染物排放总量已落实，符合要求。

相符

3

环境风险防控

（1）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按照要求编制环境风险应急预案。
（2）建立突发水污染事件应急防范体系，完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设。

本单位将按照要求采取风险防范措施，编制环境风险应急预案，并与园区联动。
相符

4

资源开发效率要求

（1）集中区(不含机光电工业园)单位工业增加值新鲜水耗≤7.6立方米/万元；机光电工业园单位工业增加值新鲜水耗≤23立方米/万元。
（2）到2035年，集中区(不含机光电工业园)土地资源总量不高于10.245平方公里，建设用地总量不高于9.995平方公里，工业用地总量不高于6.502平方公里，机光电工业园土地资源总量不高于4.284平方公里，建设用地总量不高于4.095平方公里，工业用地总量不高于2.922平方公里。

（3）集中区(不含机光电工业园)单位工业增加值综合能耗≤0.25吨标煤/万元；机光电工业园单位工业增加值综合能耗≤0.3吨标煤/万元。
（4）禁止销售使用燃料为“I类”(较严)，具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
（5）入区重点企业清洁生产应达国内先进水平以上，引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用、环境管理要求等原则上需达到同行业领先水平。
（6）禁止开采地下水。
本项目属于机光电工业园区域，综合能耗和水耗均较低，本项目不涉及I类燃料的销售使用，本项目的生产工艺、设备等均可达到同行业领先水平，本项目不开采地下水。

相符

4、生态环境准入负面清单

根据《市场准入负面清单》（2025年版），分析本项目的相符性。具体负面清单如下：
表1-7 《市场准入负面清单》（2025年版）的相符性分析

序号

内容

本项目情况

相符性分析

三、制造业

未获得许可，不得从事特定化学品的生产经营及项目建设，不得从事金属冶炼项目建设。

本项目行业类别为C3812电动机制造，不属于金属冶炼项目。
符合

对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》（长江办[2022]55号），分析本项目的相符性。具体负面清单如下。
表1-8 与苏长江办[2022]55号的相符性分析

序号

内容

本项目情况

相符性分析

1

严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目距离最近的国家级生态保护红线-无锡梁鸿国家湿地公园1.5km。项目不位于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，以及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

2

严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目距离太湖约10.2km、望虞河4.4km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），项目所在地属于太湖三级保护区范围内，项目行业类别为C3812电动机制造，不属于上述禁止建设项目。

符合

3

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目污水接管市政道路污水管，进入梅村水处理厂处理。

符合
4

禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
项目所在地属于太湖流域三级保护区内，项目行业类别为C3812电动机制造，不属于禁止项目。

符合

5

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号。项目行业类别为C3812电动机制造，不属于禁止项目。

6
禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
本项目行业类别为C3812电动机制造，不属于上述禁止类项目。
符合

7
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
5、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》相符性分析
表1-9 本项目 “源头管控行动”工作意见相符性分析
类别
内容
相符性分析
相符性
生产工艺、装备、原料、环境四替代
用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施。
本项目使用国内先进的生产设备和工艺。
相符
从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。
本项目位于工业集中区内，从设备选型和布局上已充分考虑生态环境保护要求。滴漆、滴胶、固化废气经管道收集，从源头上控制了无组织排放。厂区雨污分流，各风险单元均设置了风险防范措施。

相符
生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。
本项目使用的溶剂型涂料VOCs含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38579-2020）要求。本项目行业类别为C3812电动机制造，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。

相符
生产过程中水回用、物料回收
强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。
本项目不产生生产废水。
相符
据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。
冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。
强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用。
本项目滴漆、滴胶、固化工序产生的挥发性有机物浓度较低，采用吸附处理工艺净化后达标排放。

相符
强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。
本项目危险废物均委托有资质的单位处置。
相符
治污设施提高标准、提高效率
项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。
本项目滴漆、滴胶、固化工序产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理工艺处理，废气治理工艺属于可行技术。

相符



	
	6、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析
表1-10 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表
文件

相关条款

本项目情况

相符性

关于印发《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号）
其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要使用(GB/T38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)规定的水基型、本体型胶粘剂产品。

本项目不涉及油墨，使用的清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中半水基清洗剂限值要求；使用水性环氧绝缘树脂符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)中水性涂料要求；使用的包封胶树脂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3中丙烯酸酯类限值要求；使用的溶剂型涂料VOC含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38579-2020），因产品品质要求暂无法替代，溶剂型涂料、半水基清洗剂已开展不可替代论证（详见附件）。

相符

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号

（1）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOC含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。

（2）重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。（3）鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。

本项目滴漆、滴胶、固化产生的非甲烷总烃、苯系物、TVOC经管道收集至二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，去除效率不低于90%。
《江苏省挥发性有机物污染管理办法》

产生挥发性有机物废气的生产经营活动应在密闭空间或设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施：固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理：含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。

《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点核查的通知》苏环办[2022]218号

活性炭吸附处理装置应先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机，鼓励有条件的实现与生产装置的连锁控制。所有活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置(可参照排污口设置规范)，包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭碘值、比表面积等内容。企业应做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，主要包括设备运行启停时间、设备运行参数、耗材消耗(采购量、使用量、装填量、更换量和更换时间、处置记录等)及能源消耗(电耗)等，台账记录供存期限不得少于5年。

本项目建成后废气设施先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产设备停机。在废气排放口设置规范的标识牌。废气设施运行后，按照规定进行台账记录，并至少保存5年。
表1-11 本项目涉VOCs清洗剂、胶黏剂、涂料、油墨的清洁原料相符性分析一览表

序号
原辅料名称

组分

类型

项目

含量

证明材料

标准来源

标准

限值
是否清洁原料

检测

工况

实际使用工况

相符性

MSDS中
名称
原辅料表
名称
1
有溶剂浸渍绝缘漆（R-302无色单）
有溶剂浸渍绝缘漆
甲苯70~75%、正丁醇5~10%、丙烯酸树脂20~25%、其他助剂<2%
溶剂型涂料

VOC

442
g/L

检测报告（：RTBG 251024A054）
《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB38597-2020）表2中“工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料中面漆单组分”要求

480
g/L

否
原液（未配比）
原液（未配比）
符合

2
无溶剂绝缘浸渍树脂（R-611-D甲）
无溶剂绝缘浸渍树脂
不饱和聚酯树脂55~65%、三乙二醇二甲基丙烯酸树脂30~40%、固化剂<3%
无溶剂涂料
VOC

34
g/L
检测报告（RTBG 260821A084）
《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB38597-2020）表3要求

60
g/L

是
甲组：乙组=100:1（质量比）
甲组：乙组=100:1（质量比）
符合
3
无溶剂绝缘浸渍树脂（R-611-D乙）
过氧化引发剂100%
4
0840QY-n水性绝缘树脂产品

水性环氧绝缘树脂

水性环氧树脂30-50%、固化剂2-10%、乙二醇丁醚0-6%、酒精0-6%、其他添加剂0.20-0.50%

水性涂料
VOC

19
g/L
检测报告（2503004162）
《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）表1中“工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料中面漆”要求

300
g/L

是
原液（未配比）
原液（未配比）
符合
5
包封胶树脂R-1146B甲组
包封胶
树脂
苯乙烯15~20%、环氧改性丙烯酸树脂30~40%、无机填料10~20%、不饱和聚酯20~25%、助剂<2%
本体型胶粘剂
VOC

52g/L
检测报告（RTBG 260618A098）

《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3中“丙烯酸酯类”要求
200g/L
否
甲组：乙组=2:1（质量比）
甲组：乙组=2:1（质量比）
符合
6
包封胶树脂R-1146B乙组
环氧固化剂30~40%、甲基四氢苯酐30~40%、促进剂<2%、无机填料20~30%、助剂<2%
7
洗净液
洗净液
醇醚化合物<37%、非离子表面活性剂<2%、醇类化合物>6%、无机碱<2%、水<53%
半水基清洗剂

VOC

246
g/L
检测报告（WS-20260618-C）

《清洗剂挥发性有机化合物限量》（GB 38508-2020）表1半水基清洗剂限值要求

300
g/L
是

原液（未配比）
原液（未配比）
符合

由上表可知：

1）本项目使用的洗净液属于半水基清洗剂，根据MSDS其中不含二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯，根据检测报告其VOC含量为246g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物限量》（GB 38508-2020）表1半水基清洗剂限值要求：VOC≤300g/L。

2）本项目使用的水性环氧绝缘树脂为水性涂料，根据检测报告其VOC含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）表1中“工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料中面漆”要求：≤300g/L，属于低VOC含量的原辅料。
3）本项目使用的无溶剂绝缘浸渍树脂为无溶剂涂料，使用过程甲组与乙组按照100:1的比例配比，工作液送检后根据检测报告其VOC含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）表3要求：≤60g/L，属于低VOC含量的原辅料。
4）本项目使用的包封胶树脂为本体型胶粘剂，使用过程甲组与乙组按照2:1的比例配比，工作液送检后根据检测报告其VOC含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3中“丙烯酸酯类”要求：≤200g/L。

5）本项目使用的有溶剂浸渍绝缘漆为溶剂型涂料，根据检测其VOC含量满足《《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB38597-2020）表2中“工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料中面漆单组分”要求：≤480g/L。

本项目使用的无溶剂绝缘浸渍树脂、水性环氧绝缘树脂为低VOCs含量的原辅料，包封胶树脂属于本体型胶粘剂，洗净液属于半水基清洗剂，有溶剂浸渍绝缘漆属于溶剂型涂料。本项目有溶剂浸渍绝缘漆、洗净液用于电机（转子和定子），电机（定子和转子）是风力发电的变流器、船舶的断路器、家用空调等装置核心部件。其中，风力发电的变流器长期服役于沙漠、船舶的断路器长期服役于海洋等恶劣环境，设备整体设计使用年限不低于30年。该类产品对表面涂装的防锈、绝缘、耐候、耐热等综合性能具备极高的技术标准，同时对产品管路的清洁度有极高的要求，以此保障电机设备长期稳定、安全运行
。结合产品严苛工况及超长使用寿命要求，水性涂料暂无法满足产品所需的表面性能要求，水性清洗剂难以清除管路微孔内固化漆渣、胶渍及顽固油污，暂无法满足管路高清洁度的清洗需求。必须采用有溶剂浸渍绝缘漆开展电机的定子和转子滴漆、固化作业，并采用半水基清洗剂开展滴漆设备管路的清洗作业，溶剂型涂料和半水基清洗剂暂不可被替代。建设单位已开展不可替代论证并出具专家意见，详见附件“关于无锡凯绎科技有限公司溶剂型涂料、半水基清洗剂不可替代的说明”。
为减少对环境的污染，从源头上减少污染物扩散，滴漆、固化、清洗过程中产生的废气经集气罩收集，捕集效率能达到90%以上，采用二级活性炭装置吸附装置进行处理，确保处理效率可以达到90%以上，并承诺市场上一旦有可替代原料，立即改用新型环保原料替代现有原料。

综上，本项目溶剂型、半水基型原辅料使用情况满足《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号）等文件要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

无锡凯绎科技有限公司成立于2012年3月，位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号，租用无锡市凯旋电机有限公司闲置厂房20000m2，进行电子产品、电机、电器产品、组装机械的生产制造。现有产品及设计规模为：年产电子产品5万台、电机16
万台、电器产品1万台、机械组装2万台。
现因发展需求，为提高公司所生产的产品市场竞争力，拟新增投资1500万元，新增购买滴漆机、绕线机等生产设备，利用现有已租赁厂房内预留发展区域约2000m2，开展无锡凯绎科技年产电机200万台扩建项目。本项目不新增用地面积，利用现有厂房，通过优化调整布局布置新增设备和提高现有设备生产效率，从而实现电机产能扩大。本项目建成后全厂生产规模可达到：年产电子产品5万台、电机200万台、电器产品1万台、机械组装2万台。
本项目已于2026年11月3日取得无锡高新区（新吴区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：锡新数投备〔2026〕1163号，
项目代码：2610-320214-89-05-162408），同意开展前期工作。
根据《中华人民共和国生态环境法典》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，项目需开展生态环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业”中“77电机制造381”中的其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨
以下的除外），应编制生态
环境影响报告表。因此，建设单位委托环评单位编制该项目的生态环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目生态环境影响报告表。

本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。

项目概况

项目名称：无锡凯绎科技年产电机200万台扩建项目；

行业类别：C3812电动机制造；

项目性质：扩建；

建设地点：江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号；

投资总额：1500万元，其中环保投资15万元；
劳动定员：现有职工15人，建成后全厂定员200人；
工作制度：年生产天数300天，8小时单班制；

本项目不设浴室、食堂，宿舍等生活设施，员工用餐由外送解决。
3、 主体工程及建设规模 

本项目主体工程及产品方案见表下表：

表2-1 建设项目主体工程及产品方案

生产单元
产品名称及规格

生产能力
年运行实数（h）

扩建前
扩建后
增减量
生产车间
电子产品
5万台/年
5万台/年
0
2400
电机
16
万台/年
200万台/年
+184万台/年
2400
电器产品
1万台
1万台

0
2400

机械组装
2万台
2万台
0
2400
、贮运、公用及环保工程

本项目工程内容及规模情况见下表：
表2-2 本项目工程内容及规模情况表
项目
名称
建设名称
设计能力
备注
扩建前

扩建后

变化量
主体工程
生产车间
1000m2
20000m2
新增
/
办公楼

/
3400m2
新增

/

外部运输
/
/
/
运输
公辅
工程
给水（自来水）
540t/a

3315t/a

+2775t/a

来自市政自来水管网

排水（生活污水）
400t/a

2759t/a

+2359t/a
利用现有设施，雨污分流；生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂
供电
60万千瓦时/年
140万千瓦时/年
+80万度/年
市政供电管网供应
环保
工程
废气处理
滴漆、滴胶、固化、危废仓库
/
二级活性炭吸附装置12000m3/h
新增
本项目滴漆、滴胶、固化、危废仓库废气经二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒FQ-01
废水处理
化粪池
10m3
10m3
不变
依托厂区现有
固废
一般固废
/
一般固废堆场50m2
布局调整
一般固废堆放场
危险废物
/
危废仓库50m2
新增
分类堆放，暂存等
噪声处理
厂房隔声
厂房隔声
不变
优化设备选型和布局
6、原辅材料及设备清单

本项目主要原辅材料的消耗见表2-3，设备清单见表2-5。

表2-3 主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

成分

单位

年用量
包装
规格
所用

产品
扩建前

扩建后

增减量

漆包线
/
万套/年
16

200
+184
箱装
本次扩建项目新增原辅料种类

端盖
/
万套/年
16
200
+184
箱装
线路板
/
万套/年
3
35
+32
箱装
滤波器
/
万套/年
8
100
+92
箱装
转子

/
吨/年
16
200
+184
箱装
定子

/
吨/年
16 
200
+184
箱装
无溶剂绝缘浸渍树脂
无溶剂绝缘浸渍树脂（R-611-D甲）

不饱和聚酯树脂55~65%、三乙二醇二甲基丙烯酸树脂30~40%、固化剂<3%
吨/年
0
4.95
+4.95
17kg/桶
无溶剂绝缘浸渍树脂（R-611-D乙）
过氧化引发剂100%
吨/年
0
0.05
+0.05
0.17kg/桶
水性环氧绝缘树脂
水性环氧树脂30-50%、固化剂2-10%、乙二醇丁醚0-6%、酒精0-6%、其他添加剂0.20-0.50%
吨/年
0
4.4
+4.4 
25kg/桶
有溶剂浸渍绝缘漆

甲苯70~75%、正丁醇5~10%、丙烯酸树脂20~25%、其他助剂<2%
吨/年
0
0.65
+0.65
5kg/桶
洗净液

醇醚化合物<37%、非离子表面活性剂<2%、醇类化合物>6%、无机碱<2%、水<53%
吨/年
0
1.8
+1.8
20kg/桶
包封胶树脂

包封胶树脂（R-1146-B乙组）

环氧固化剂30~40%、甲基四氢苯酐30~40%、促进剂<2%、无机填料20~30%、助剂<2%
吨/年
0
0.6
+0.6
1kg/桶
包封胶树脂（R-1146-B甲组）
苯乙烯15~20%、环氧改性丙烯酸树脂30~40%、无机填料10~20%、不饱和聚酯20~25%、助剂<2%
吨/年
0
1.2
+1.2
1kg/桶
钢材
/
吨/年
500
500

0

箱装
原有项目使用原辅料
铝合金
/
吨/年
600
600

0

箱装
铜材
/
吨/年
200
200

0

箱装
乳化液
/
吨/年
2
2

0

桶装
本项目原辅材料理化性质见表2-4。
表2-4本项目主要原辅材料理化性质、毒性毒理

物料名称

理化性质

燃烧爆炸性
毒性

有溶剂浸渍绝缘漆（R-302无色单）
无色液体，闪点<10℃，密度1.20g/cm3，不溶于水
易燃，爆炸浓度上限11.2%，下限1.2%
LD50（经口）：>4700mg/kg，LD50（吸入）：>36.7mg/kg，LD50（经皮）：>6400mg/kg
水性环氧绝缘树脂
液体，沸点>100℃，密度1.20g/cm3，溶于水
不易燃
-
无溶剂绝缘浸渍树脂（R-611-D甲）
浅黄色液体，闪点>150℃,密度1.10g/cm3
不易燃
三乙二醇二甲基丙烯酸酯大鼠经口LD50：10837mg/kg

无溶剂绝缘浸渍树脂（R-611-D乙）
透明液体，闪点>94℃
不易燃
过氧化引发剂大鼠经口LD50：>2000mg/kg，大鼠吸入，4hLD50：4.9mg/L
包封树脂
（R-1146B甲组）
浅黄色黏稠液体，闪点32℃，密度 g/cm3，不溶于水
易燃，爆炸浓度上限8.9%，下限1.1%
苯乙烯大鼠经口LD50：2650mg/kg，大鼠经皮，LD50：120mg/L

包封树脂
（R-1146B乙组）

红棕色黏稠液体，闪点>100℃
不易燃

促进剂大鼠经口LD50：2169mg/kg
洗净液
无色至浅黄色透明液体，密度1.0g/cm3，沸点>100℃
不燃
老鼠摄入LD50：>2000mg/kg，兔皮肤LD50（吸入）：>2000mg/kg

表2-5 主要设备一览表
序号

名称
型号

数量（台/套）
备注

扩建前
扩建后
增减量
转子绕线机
LWM-1032DB
0
2
+2
本次扩建新增设备
定子绕线机

LWM-1042
0
5
+5
全自动绕线机

R900CB
0
1
+1
手动绕线机

LWM-1032
0
2
+2
双飞叉绕线机

SR-D1055B
0
1
+1
D系列转子自动滴漆机

D160
0
2
+2
转子滴漆机

D-100S63
0
1
+1
DG系列自动滴漆机

/

0
1
+1
焊接机
LMD-100MHJ

0
1

+1

自动点焊机
R50F

0
1

+1

三坐标

Spectumll
0
1
+1
TE5R
0
1
+1
试验机

WDW-100、JK-LL-100、TPJ-10、ATSM-200
0
10
+10
测量仪

/
0
4
+4
测试仪
/
0
8
+8
拉力强度试验

JK-LL-100
0
2
+2
数控车床
4200*1600
1
1
0
本次扩建项目依托设备
加工中心
2350*2500*2000
4

4
0
原项目生产设备
斗山大宇加工中心
4000*2100*2000
2

2
0
常册新瑞加工中心
4100*2100*2000
2

2
0
数控车床
370*1600、2350*1600、3200*1300
3
3
0
三坐标
1000*1000
1

1
0
流水装配线
/
1

1
0
7、本项目水平衡分析

本项目用水主要为生活用水。
生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.11工业企业管理人员的最高日生活用水定额可取30L/（人·班）～50L/（人·班）；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确认，宜采取30L/（人·班）～50L/（人·班）。本项目日常用水量以每人50L/d计，本项目新增员工185人，年生产300天，生活用水量为2775t/a；损耗量按15%计，则本项目产生的生活污水量约为2359t/a。
本项目水量平衡见下图：

图2-1 本项目水量平衡图（t/a）  

图2-2 扩建后全厂水量平衡图（t/a）
8、厂界周围状况、厂区总平面布置

（1）厂界周围状况

本项目位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号，南侧为锡协路，北侧为无锡市凯旋电机有限公司厂房，西侧隔周三房浜和经十一路为无锡威克集团，东侧为无锡市范盛五金制品厂。具体详见附图2 “建设项目周围500米生态环境图”。
（2）厂区平面布置
本项目所在生产区域范围为厂区西车间2F。详见附图3车间平面布置图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工程分析

本项目租赁闲置厂房进行设备安装，施工期不需要土建，主要内容为设备安装，施工期工序简单、时间较短，本报告不进行详细分析。
二、营运期工程分析：

电机生产工艺流程













 







图2-3 电机生产工艺流程图
工艺说明：
①转子加工
车加工：外购的转子外径尺寸不满足生产，利用数控车床干式车削修整外径，加工至符合生产要求

。此工序产生S1金属屑。
压装：使用压力机对车加工后的转子进行转轴压装，完成转子组件装配。
绕线：利用绕线机将漆包线绕至转子上。
焊接：以电阻热为热源的熔焊工艺，通过电极加压并通入电流，利用工件接触面电阻产生的焦耳热使接合处材料快速熔化、融合并冷却结晶形成焊点，属于高效精密焊接方法，为接触式焊接，作业速度快，适用于薄板构件连接，其主要应用包括利用电阻热实现材料永久连接的电阻点焊。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”中分析，点焊源强参照取1‰，本项目需点焊量约950kg/a，则产生颗粒物0.95kg/a，颗粒物产生量极小，对环境影响忽略不计。
检验：综合检测仪用于焊后焊缝质量检测，可对焊接工件焊缝开展外观、焊缝尺寸及无损检测，检查焊缝是否存在裂纹、气孔、夹渣、未焊透等缺陷，核验焊缝成型尺寸与焊接接头完整性，判定焊接质量是否满足设计要求，产生的不合格品返回至焊接工段重新加工。

滴漆、固化：采用自动滴漆机对转子开展滴漆作业，使用无溶剂绝缘浸渍树脂浸润转子绕组，在绕组表面形成绝缘保护层，提升转子绝缘性能，滴漆过程中滴落的漆通过泵循环回用，滴漆完成后在一体机内加热固化，固化温度100℃，保温固化时间30分钟；滴漆固化结束后采用洗净液清洗滴漆、滴胶设备的管路，洗净液无需与水进行配比，在洗净液槽中通过泵冲洗管路后回流至洗净液槽中，循环使用，一年更换一次。
此工段产生有机废气G1、清洗废液S2。

滴胶、固化：采用自动滴漆机对转子开展滴胶作业，将设备滴漆软管更换为滴胶软管，软管循环使用，不更换。使用包封胶树脂浸润转子绕组，包封树脂的甲乙组配比比例为2:1，滴胶完成后在一体机内加热固化，形成绝缘保护层。此工段产生有机废气G2、废胶S3。
综合测试：将滴漆固化后的转子通过综合测试机开展性能检测，检验转子绝缘性能、电气参数及机械性能，核查滴漆固化效果，剔除绝缘不良、性能不达标的工件，此工段产生不合格品S4。

②定子加工

绕线：利用绕线机将漆包线绕至定子上。
滴漆、固化：采用自动滴漆机对定子开展滴漆作业，若定子额定电压为110V、220V时使用有溶剂浸渍绝缘漆浸润定子绕组，若定子额定电压为24V、48V时使用水性环氧绝缘树脂浸润定子绕组，在绕组表面形成绝缘保护层，提升定子绝缘性能；滴漆过程中滴落的漆通过泵循环回用，滴漆完成后在一体机内加热固化，固化温度100℃，保温固化时间30分钟
；滴漆固化结束后采用洗净液清洗滴漆、滴胶设备的管路，洗净液无需与水进行配比，在洗净液槽中通过泵冲洗管路后回流至洗净液槽中，循环使用，一年更换一次。此工段产生有机废气G3、清洗废液S5。
综合测试：将滴漆固化后的定子通过综合测试机检验定子绝缘性能、电气参数，核查滴漆固化效果，排查短路、绝缘不良等缺陷。此工段产生不合格品S6。
组装：将转子、定子和外购的端盖、滤波器及铝合金进行人工组装，组装成电机。

综合测试：利用综合测试机开展电机检测，检验绝缘性能、通电参数、运转状态、振动与噪声，排查短路、漏电、运转卡滞等缺陷。此工段产生不合格品S7。

激光刻字：测试完成的电机利用激光刻字机在电机上刻字。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”中分析，激光刻字源强参照切割工艺粉尘产生量计算办法，按照原材料使用量的1‰计算。本项目需激光刻字量约950kg/a，则产生颗粒物0.95kg/a，颗粒物产生量极小，对生态环境影响忽略不计。


	工艺流程和产排污环节
	2、产污环节
表2-6本项目产污环节汇总表
污染物种类
污染源编号
污染工序
污染物
处理方式及排放去向
废气
G1、G3
滴漆、固化
有机废气
经二级活性炭吸附装置处理后于FQ-01排放

G2
滴胶、固化
有机废气
G4
危废仓库

有机废气
固废

S1
车加工
金属屑
物资回收单位回收利用
S4、S6、S7
综合检测
不合格品
S2、S5
滴漆、固化
清洗废液
委托有资质单位处置

S3
滴胶、固化
废胶

/

废气处理

废活性炭

/

物料使用

废包装桶

/

员工生活

生活垃圾

环卫清运

噪声
/

产造设备运行

噪声

厂界达标

3、与项目有关的原有生态环境污染问题
（1）建设单位环保手续执行情况

无锡凯绎科技有限公司成立于2012年3月，位于无锡市新区鸿山街道锡协路201号。根据建设单位固定污染源排污登记表，现有产品及设计规模为：年产电机16万台、电子产品5万台、电器产品1万台、机械组装2万台。

原有项目环保手续情况见表2-7。
表2-7现有项目环评审批及竣工验收情况表
序号
项目名称

审批部门及批复文号
建设地址

验收情况
1
年产电子产品5万台、电机16万台、电器产品1万台、机械组装2万台
生态环境影响登记表（2012.3.8）
江苏省无锡市新区鸿山街道机光电工业园
于2012年3月26日取得环保验收意见
建设单位于2020年3月19日
完成了固定污染源排污登记（编号：91320214591144144R001X），并取得固定污染源排污登记回执。
（2）现有项目产品方案概况
表2-8企业现有项目产品方案
产品名称
工程名称

实际建设情况

建设地址
电子产品
生产车间

5万台
新区鸿山街道机光电工业园
电机

生产车间

16万台

电器产品
生产车间
1万台

机械组装
生产车间
2万台

（3）现有项目工艺流程图
①电子产品生产工艺流程图









图2-4 电子产品工艺流程图

②电机生产工艺流程图











图2-5 电机工艺流程图

③电器产品生产工艺流程图











图2-6 电器产品工艺流程图
④机械组装生产工艺流程图








图2-7 电器产品工艺流程图
（4）现有项目水平衡图

图2-8 现有项目水平衡图

（4）厂区污染物产生及排放情况
现有项目污染情况根据企业囯排登记材料、例行检测报告分析。
1）废气
现有项目机加工、精加工工序产生的废气（非甲烷总烃），经油雾净化器处理后无组织排放于车间内。

现有项目废气污染治理措施具体见下表：
表2-9现有项目废气污染治措施情况表
序号
污染源

污染物名称

生态环境影响登记表措施

实际落实情况

1

机加工、精加工
非甲烷总烃

/
经油雾净化器处理后无组织排放于车间内
根据2026年5月9日无锡环净检测技术有限公司出具的《无锡凯绎科技有限公司委托检测报告》（报告编号：HJJC2605068），实际厂界无组织排放情况、厂区内无组织废气排放情况见下表：
②厂界无组织排放
表2-10 无组织废气排放监测结果
监测点位

日期

监测结果（单位：mg/m3)

非甲烷总烃
厂界上风向G1
2026.4.27
0.22~0.27
厂界下风向G1
0.38~0.40
厂界下风向G3
0.32~0.39
厂界下风向G4
0.33~0.40
下风向浓度最高值

0.40
标准值

4.0
评价

合格
表2-11 厂区内无组织废气排放监测结果
监测点位

日期

监测结果（单位：mg/m3)

非甲烷总烃

车间门窗G5
2026.4.27
0.32
标准值

6.0

评价

合格

由上表可知，现有项目无组织排放的非甲烷总烃满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准要求。现有项目产生的废气经治理后排放量相对较小，因此对周围空气质量影响较小。

（2）废水

现有项目仅员工生活污水，经化粪池预处理后接梅村水处理厂处理。根据2026年6月17日无锡环净检测技术有限公司出具的《无锡凯绎科技有限公司委托检测报告》（报告编号HJJC2606167），现有项目废水排放情况如下表：
表2-12 现有项目废水排放情况监测结果一览表
排放源

化学需氧量
悬浮物
氨氮
总磷
动植物油
备注

排放浓度

256
72
40.5
2.43
0.65
污水排放口

排放标准

500
400
45
8
150
/
达标情况

达标

达标

达标

达标
达标

/
根据上表，各污染物接管浓度达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中A级标准。

3） 噪声

根据2026年5月9日无锡环净检测技术有限公司出具的《无锡凯绎科技有限公司委托检测报告》（报告编号：HJJC2605068），现有项目噪声排放情况如下表：
表2-13 现有项目噪声排放情况
测量日期

测点序号

N1

N2

N3

N4
2026.4.27
测量结果dB(A)

Leq(昼)

59
60
64
64
标准限值dB(A)

Leq(昼)

65

65

65

65
评价

达标

达标

达标

达标
根据上表，监测期间，噪声设备经合理布局、车间隔声、距离衰减后，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A）。

4） 固废

根据现有项目囯排登记情况，固废利用处置情况见下表。

表2-14 现有项目固废利用处置方式一览表
名称

编号

代码

性状

利用或处置量t/a
利用/处置方式
是否符合环保要求

金属屑
SW17
900-001-S17
固

20
物资单位回收利用

符合

废乳化液
HW09
900-006-09
液
20

无锡添源环保科技有限公司

废油
HW08
900-217-08
液
0.1
生活垃圾
SW64
900-099-S64
固
6.7
环卫部门处置
（5）现有项目总量控制指标
表2-15 现有项目污染物排放情况  单位t/a
污染物名称

环评许可/补充核算排放量（t/a）
实际排放量（t/a）
废水
废水量
400
400
化学需氧量
0.15
0.1024
悬浮物

0.096
0.0288
氨氮

0.016
0.016
总磷
0.002
0.00097
总氮
0.024
0.00001
注：由于现有检测报告未检测总氮，故现有实际排放浓度按总氮检出限（0.05mg/L）一半进行核算。
（6）搬迁扩建前项目存在的环保问题
无
（7）有无居民投诉、扰民等现象
无
（8）“以新带老”措施
无



三、区域生态环境质量现状、生态环境保护目标及评价标准

	区域生态
环境

质量

现状
	1 大气环境
（1）大气环境质量现状

根据《2025年度无锡市生态环境状况公报》，全市生态环境空气中细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳日均值第95百分位浓度（CO）年均浓度分别为26微克/立方米、1.0毫克/立方米，分别较2024年改善3.7%和9.1%；二氧化氮（NO2）年均浓度为29微克/立方米，较2024年持平；二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧最大8小时第90百分位浓度（O3-90per）分别为7微克/立方米、47微克/立方米、173微克/立方米，较2024年分别上升16.7%、4.4%和5.5%。2025年度无锡市全市生态环境空气质量情况见下表。
表3-1  2025年无锡市生态环境空气质量情况

区域

年份

PM2.5

(μg/m3)

PM10

(μg/m3)

二氧化硫

(μg/m3)

二氧化氮

(ug/m3)

一氧化碳

(mg/m3)

O3

(μg/m3)

无锡市

2025年

26

47

7
29

1.0

173

评价标准

30

60

60

40

4
160

根据《2025年度无锡市生态环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”环境空气质量六项指标中，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳浓度均达标，臭氧浓度未达标。
（2）达标规划
根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。
根据无锡市人民政府2019年1月29日印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025 年）》，通过实施包括调整产业结构、工业领域全行业要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治、推进农业污染防治等措施减少大气污染物排放。
所在地大气环境质量 O3因子不达标。针对问题，目前无锡市已经制定了大气治理达标规划，项目所在地政府正在大力开展“两减六治三提升”专项行动，部分环境质量因子不达标的现象有望尽快得到解决。

（3）特征污染物生态环境质量现状调查

根据《建设项目生态环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求：排放国家、地方生态环境空气生态环境质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目营运期排放的特征污染物为非甲烷总烃，对照上述要求不属于排放国家、地方生态环境空气生态环境质量标准中的有标准限值的特征污染物，因此未进行特征污染物的现状评价。

2 地表水环境
根据《无锡市生态环境状况公报（2025年度）》，2025年，25个国考断面中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为92.0%，较2024年同比持平，无劣Ⅴ类断面。71个省考断面中，年均水质达到或优于Ⅲ类标准的断面比例为97.2%，较2024年同比持平，无劣Ⅴ类断面。
本项目废水接管梅村水处理厂，尾水排入梅花港。根据江苏宣溢环境科技有限公司出具的检测报告，报告编号:（2025）宣溢（综）字第（02M045）号，监测时间：2025年3月15日~3月17日。监测结果见下表。
表3-2  监测断面水质监测结果统计  单位：mg/l（pH除外）

河流

名称

监测断面

采样时间

pH值

COD

DO

氨氮

总磷

氟化物

梅花港

W1

梅村水处理厂排放口下游1000m

2025.03.15
7.4

18

6.7

0.477

0.08

0.58

2025.03.16
7.4

14

6.4

0.784

0.10

0.61

0

2025.03.17
7.4

16

6.6

0.528

0.07

0.64

Ⅲ类标准值
6~9

≤20

≥5

≤1.0

≤0.2

≤1.0

由上表可知，监测时段内，梅花港（梅村水处理厂下游1000m）W1监测断面的pH值、COD、溶解氧、氨氮、总磷、氟化物均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，水环境质量现状良好。
3 声环境
根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政发[2024]32号），项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《无锡市生态环境状况公报（2025年度）》，2025年度无锡市区域环境噪声值昼间均值55.6dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准要求，区域声环境质量状况良好。
4 生态环境

本项目不涉及。

5 电磁辐射

本项目不涉及。

6 地下水环境

本项目位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路201号，本项目利用现有已租赁的闲置厂房进行扩建，生产车间、原料暂存区域、危废仓库等涉及物料泄漏的区域均做好防锈防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。
7 土壤环境

土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，液态物料仓库、废液仓库和涉及液态物料的生产区域均做好防锈防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防锈防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。本项目大气污染物主要为有机废气，大部分在大气环境中扩散和分解，故本项目亦不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。

	生态环境

保护

目标
	1 大气环境

经调查，本项目周围500米范围内大气环境保护目标见下表。

表3-3 大气环境保护目标一览表
序号

名称

坐标/°
保护

对象

保护内容

环境功
能区

规模

（户/人数）

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

1

鸿月嘉苑

120.486502

31.50338
居民区
人群
二类区
约30人
南
70
2

党群服务中心
120.48692

31.50357
机关单位
人群
二类区
约20人
东
70
3

康桥悦蓉园
120.49350

31.50582
居民区
人群
二类区
约1655人
东
420
4

新吴区鸿山实验小学
120.49362

31.50223
学校
人群
二类区
约2400人
东南
460
5
西荷村
120.49088
31.50480
居民区
人群
二类区
约100人
东
270
2 地表水环境
本项目地表水环境保护目标见下表。

表3-4  地表水环境保护目标一览表

保护对象
保护要求
相对厂界
相对排放口
与本项目的水力联系
距离
（m）
经纬度坐标/°
高差
距离（m）
经纬度坐标/°
X
Y
X
Y
周三房浜
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类
25
120.48658

31.50462

0
16
120.48615

31.50470

雨水纳污水体

梅花港
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
4600

120.44380

31.48738

0
5900

120.44380

31.48738

污水纳污水体

3 声环境

本项目周围50米范围内无声环境保护目标
。

4 地下水环境

本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5 生态环境

本项目不涉及生态环境保护目标。



	生态环境质量标准
	1、生态环境质量标准

（1）生态环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。详见下表。
表3-5  生态环境空气质量标准

污染物

名称

浓度限值

执行标准

单位

年平均

24小时平均

1小时平均

SO2
µg/m3
60

150

500

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准

NO2

µg/m3
40

80

200

PM10
µg/m3
60
120
360*

CO

mg/m3
-

4

10

O3
µg/m3
160（8小时平均）

200

PM2.5

µg/m3
30
60
180*

非甲烷总烃
mg/m3
-
2
《大气污染物综合排放标准详解》
*注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。

（2）地表水环境质量标准

本项目生活污水排入梅村水处理厂，其纳污水体为梅花港，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2021-2030），梅花港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，详见下表。

表3-6  地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH 为无量纲)
水域名

执行标准

表号及标准
污染物指标

单位

标准限值

梅花港
GB3838-2002

III类水体

pH

无量纲

6-9

COD

mg/L

≤20

NH3-N
≤1.0

TP

≤0.2

（3）声环境质量标准
根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发〔2024﹞32号），项目所在地位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准，具体见下表。
表3-7  声环境质量标准单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类区环境噪声标准

≤65

≤55
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	1、污染物排放控制标准

①有组织排放标准

本项目滴漆、滴胶、固化、危废仓库工序产生的非甲烷总烃、苯系物、TVOC执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中标准限值。
表3-8 本项目有组织废气排放标准

类别

污染物

生产工艺

监控浓度限值

（mg/m3）
允许排放速率
（kg/h）

标准来源
FQ-01
非甲烷总烃

滴漆、滴胶、固化、危废仓库
50

2

江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） 表1标准

苯系物

20

0.8

TVOC
80
3.2
②厂界无组织排放标准
本项目无组织排放的非甲烷总烃、苯系物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中浓度限值，见下表：
表3-9 本项目无组织废气排放限值
污染物名称
监测浓度限值（mg/m3）
标准来源
非甲烷总烃

4

江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准
苯系物
0.4
③厂区内无组织排放标准
本项目厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中标准限值，具体限值见下表。
表3-10  厂区内无组织排放限值
污染物名称
特别排放限值（mg/m3）
限值含义
无组织排放监控位置
标准来源

非甲烷总烃

6
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3
20

监控点任意一次浓度值
2、废水污染物排放控制标准
本项目废水接管梅村水处理厂进行集中处理。废水接管要求COD、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。具体标准值见下表。
表3-11 废水排放标准限值表
类别

执行标准

污染物指标

标准限值mg/L

接管标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

COD

500

SS

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级

NH3-N

45
TN

70
TP

8
梅村水处理厂现有三期工程（5万m³/d）尾水中COD、氨氮、TN、TP执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2排放标准，BOD5执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准，pH、悬浮物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准；一、二、四和五期工程（共16万m³/d）尾水pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷排放执行类《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS排放标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级 A标准。全厂共1个尾水排放口，尾水排放口各污染物排放浓度执行各期浓度标准的加权平均值，详见下表：
表3-12 梅村水处理厂尾水日均浓度排放标准（mg/L、pH无量纲）

序号

控制项目

三期尾水排放标准

一、二、四和五期尾水排放标准

尾水排放口加权浓度平均值

COD

50

20

27.1

氨氮

4（6）

1

1.71

总氮

12（15）

5

6.67

总磷

0.5

0.15

0.233

pH

6-9

6-9

6-9

悬浮物

10

3

4.7

BOD5
6

4

4.5

注：[1]括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。
3、噪声污染控制标准

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，详见下表。
表3-13  噪声排放执行标准

厂界名

执行标准

级别

单位

标准限值

厂界外1米

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

3类

dB(A)

昼间≤65
4、固体废物污染控制标准

一般工业固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)
、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》(苏环办(2023)327号)中的相关要求；危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)。




	总量控制指标
	本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的三级保护区。
废水：本项目废水接管梅村水处理厂，在梅村水处理厂的排放总量中平衡。
废气：本项目新增废气排放量在新吴区内平衡。
固废：零排放。
表3-14  项目污染物排总量申请指标(t/a)

污染物名称
原项目排放量
本项目排放
“以新带老”削减量
全厂排放量
排放增减量
废气
有组织
非甲烷总烃
0
0.0905
0
0.0905
+0.0905
其中
苯系物
0
0.0177
0
0.0177
+0.0177
TVOC
0
0.0905
0
0.0905
+0.0905
无组织
非甲烷总烃
0
0.1005
0
0.1005
+0.1005
其中
苯系物
0
0.0197
0
0.0197
+0.0197
废水
废水量
400
2359
0

2759
+2359
COD
0.15
0.8846
0

1.0346
+0.8846
SS
0.096
0.5662
0

0.6622
+0.5662
氨氮
0.016
0.0944
0

0.1104
+0.0944
总磷
0.002
0.0118
0

0.0138
+0.0118
总氮
0.024
0.1415
0

0.1655
+0.1415
污染物名称
原项目产生量
本项目产生量
“以新带老”削减量
全厂产生量
利用/处置量
利用/处置方式
固废
金属屑
20
4
0
24
24
相关单位回收利用

不合格品
0
5
0
5
5
生活垃圾
6.7
22.2
0
28.9
28.9
环卫部门统一清运
废乳化液
20
0
0
20
20
委托有资质单位处置
废油
0.1
0
0
0.1
0.1
清洗废液
0
0.36
0
0.36
0.36
废胶
0
0.02
0
0.02
0.02
废活性炭
0
8.8145
0
8.8145
8.8145
废包装桶
0
1
0
1
1



四、主要生态环境影响和保护措施

	施工期生态环境保护措施
	本项目租赁厂房进行生产，建设期仅为设备安装、调试，不会降低当地生态环境质量现状类别，对外界生态环境影响较小，可忽略不计。
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	1.废水

（1）废水污染物产生源强及污染治理措施
本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后接入市政管网后排入梅村水处理厂集中处理。
表4-1 本项目水污染物产生及污染防治措施情况表

废水类别
废水量（t/a）
污染物

种类
污染物产生源强
污染治理设施
产生浓度

（mg/L）
产生量

（t/a）
处理设施
治理工艺
治理
效率
是否为可行技术
生活污水
2359
COD
500
1.1795 
化粪池
厌氧生化
25%
是
SS
400
0.9436 
40%
氨氮
40
0.0944 
/
总磷
5
0.0118 
/
总氮
60
0.1415 
/
（2）废水污染物排放情况

表4-2 本项目水污染物排放情况表
废水类别
废水量（t/a）
污染物种类
污染物排放源强
排放方式
排放去向
排放规律
排放口基本情况
排放标准（mg/L）
排放浓度(mg/L)
排放量（t/a）
编号
名称
类型
地理坐标
生活污水
2359
pH
6-9
-
直接排放 □

间接排放 √
梅村水处理厂
非连续稳定排放，有规律
WS-01
污水总排口
一般排口
E：120.50387

N：31.47240

6-9

COD
375
0.8846
500
SS
240
0.5662
400
氨氮
40
0.0944 
45
总磷
5
0.0118 
8
总氮
60
0.1415 
70
由上表可知，本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

表4-3 扩建后全厂水污染物排放情况表
废水类别
废水量（t/a）
污染物种类
污染物排放源强
排放方式
排放去向
排放规律
排放口基本情况
排放标准（mg/L）
排放浓度(mg/L)
排放量（t/a）
编号
名称
类型
地理坐标
生活污水
2759
pH
6-9
-
直接排放 □

间接排放 √
梅村水处理厂
非连续稳定排放，有规律
WS-01
污水总排口
一般排口
E：120.50387

N：31.47240

6-9

COD
375
1.0346 
500
SS
240
0.6622 
400
氨氮
40
0.1104 
45
总磷
5
0.0138 
8
总氮
60
0.1655 
70
由上表可知，全厂接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

（3）废水污染物排放口自行检测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目自行监测要求如下表4-4。

表4-4 废水污染源生态环境监测计划
序号

监测位置

排放口编号

污染物名称

监测频次

执行标准
1

企业总排口
WS-01
pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP

1次/年

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准
（4）废水接管水处理厂集中处理的可行性分析

本项目废水接管无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂，梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000平方米。梅村水处理厂现有一期工程规模3.0×104m3/d，二期规模3.0×104m3/d，三期再扩建 5.0×104m3 /d（一阶段先实施3.0×104m3/d，二阶段实施2.0×104 m3/d ），四期扩建2.5×104 m3/d，总处理规模13.5万m3/d。一期处理规模为3.0×104 m3/d，二期工程处理规模为3.0×104 m3/d ，三期一阶段工程处理规模为3.0×104 m3/d，三期二阶段工程处理规模为2.0×104 m3/d ，四期一阶段工程处理规模为2.5×104 m3/d ，四期二阶段工程处理规模为2.5×104m3/d ，达到16万m3/d 。在建五期扩建工程处理规模为 5×104m3/d。一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年正式运行，并于2008年6月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008 年11 日通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104 m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用 MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d；四期一阶段工程设计采用 MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d；四期二阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d。现状已经具备16万吨/日的处理能力。

梅村水处理厂五期工程尾水作为景观生态环境用水及河道补给水排入梅花港(佳美浜)、梅荆浜、伯渎港。五期工程建设过程中将四期工程提标后1万m3/d排放至梅花港，4万m3/d回用。尾水水质SS执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准，其余指标类比《地表水环境质量标准》GB3838-2002)III类标准的要求：即pH在6~9之间、COD≤20 mg/L、BOD5≤4 mg/L、氨氮≤1 mg/L、总氮≤5mg/L、总磷≤0.15 mg/L、SS≤3mg/L。

①污水处理工艺

梅村污水处理厂已于2008年10月完成现有一期3万吨/日处理设施的提标升级改造。升级改造工程是在原有工艺基础上，强化了如下工艺措施：一是将CAST池改造为A2O-SBR池；二是在A2O -SBR池序批区投加生物填料；三是在A2O -SBR池后增建滤布滤池；四是在A2O-SBR池出水进滤布滤池前增设絮凝剂投加装置。升级改造后的污水处理工艺见下图。

四期、五期工程采用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模5.0×104m3/d，具体工艺流程见图4-1。
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梅村水处理厂四期、五期工程工艺流程图

②接管可行性分析
a．处理规模可行性分析

本项目污水拟接入梅村水处理厂四期工程进行处理，污水厂现已具备16万m3/d的处理 能力，尚有足够余量（3.04万m3/d）。本项目新增废水排放量约7.9t/d（2359t/a），仍然在梅村水处理厂的剩余污水接管容量内，且梅村水处理厂已将本项目纳入接管计划，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。

b．工艺及接管标准上的可行性分析
本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求，不会对梅村水处理厂造成水质负荷。

c．时间、管线、位置落实情况
目前项目依托厂内现有污水管网和污水接管口，该污水管网至梅村污水处理厂的排污管道已铺设完成。 

因此，本项目废水接管梅村水处理厂集中处理是可行的。
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	2.废气
2.1 正常工况大气污染物产生源强核算
表4-5 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线
污染源
污染物
排放
方式

污染物产生
治理措施
污染物排放
废气风量
（m3/h）
排放
时间

（h/a）
核算
方法
产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
工艺
效率
是否可行技术

排放浓度

（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放量

（t/a）
滴漆、滴胶、固化
FQ-01

非甲烷总烃
有组织

物料平衡法

31.424
0.905
二级活性炭

净化效率90%
是
3.1424
0.0377
0.0905
12000

2400

其中

苯系物

6.1458
0.177
0.6146
0.0074
0.0177
TVOC
31.424
0.905
3.1424
0.0377
0.0905
滴漆、滴胶、固化
生产车间

非甲烷总烃
无组织

物料平衡法

/
/
/
/
/
/
0.0419
0.1005
/

2400

其中

苯系物

/

/
/

0.0082
0.0197
注：苯系物包括甲苯、苯乙烯。
源强核算依据：

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目为扩建项目，源强核算选择物料衡算法等可行方法。

（1）滴漆、滴胶、固化工序废气

本项目使用溶剂型涂料，不含水分，组分为固体分和挥发性成分。已针对所有使用的涂料根据使用时的配比工况开展VOC含量检测，基于检测报告中工作液的密度、VOC含量，计算得出固体分含量和挥发性有机废气产生量。具体计算过程和结果如下表：
表4-6 滴漆、滴胶、固化过程废气污染物产生量计算结果一览表
涂料

用量（t/a）

密度
（g/cm3）

VOC含量
（g/L）
挥发性有机物产生量（t/a）

固含量
（t/a）
有溶剂浸渍绝缘漆
0.65
1.20
442
0.239
0.411
水性环氧绝缘树脂
4.4
1.20
19
0.070
2.13*
无溶剂绝缘浸渍树脂
底漆
5
1.10
34
0.15
4.85
固化剂
洗净液
1.8
1.0
246
0.443
0.403
包封树脂
R-1146B甲组

1.8
0.91
52
0.103
/
R-1146B乙组
0.6
合计

1.005
7.794
注：*水性环氧绝缘树脂固含量：水性环氧绝缘树脂用量为4.4t/a，根据企业提供的MSDS和检测报告（报告编号：2503004162），水性环氧绝缘树脂中VOC含量为19g/L，水性环氧绝缘树脂漆密度为1.2g/cm3，则水性环氧绝缘树脂挥发份为0.070t/a，占水性漆1.59%，水的占比50%，则固含量为48.41%=100%-1.59%-50%。
*洗净液固含量：洗净液用量为1.8t/a，根据企业提供的MSDS和检测报告（报告编号：WS-20260618-C），洗净液中VOC含量为246g/L，洗净液密度为1.0g/cm3，则洗净液挥发份为0.443t/a，占水性漆24.6%，水的占比53%，则固含量为22.4%=100%-24.6%-53%
本项目涂料中含甲苯、苯乙烯特征污染物，统一按照苯系物考虑。根据涂料中苯系物和挥发性物质比例数据折算苯系物的产生量。具体计算过程和结果如下：
表4-7 滴漆、滴胶、固化使用过程中苯系物产生量计算结果一览表
涂料

组分
使用量（t/a）
苯系物组分占比
挥发性有机物产生量
（t/a）
苯系物产生量
（t/a）
有溶剂浸渍绝缘漆
甲苯70~75%、正丁醇5~10%、丙烯酸树脂20~25%、其他助剂<2%
0.65
甲苯70~75%，本项目按74%计
0.239
0.177
包封树脂
（R-1146B甲组）
苯乙烯15~20%、环氧树脂30~40%、无机填料10~20%、不饱和聚酯20~25%、助剂<2%
1.2
苯乙烯15~20%，本项目按19%计
0.103
0.02
包封树脂
（R-1146B乙组）
环氧固化剂30~40%、甲基四氢苯酐30~40%、促进剂<2%、无机填料20~30%、助剂<2%
0.6
合计

0.197
综上，滴漆房共产生有机废气1.005t/a（其中苯系物0.197t/a），以非甲烷总烃计。废气经设备配套的管道收集，收集效率取90%。采用二级活性炭处理（处理效率90%），通过15米高排气筒FQ-01排放，风机风量12000m3/h，年工作时间约2400h。

危废仓库废气

本项目产生危险废物包括清洗废液、废胶、废活性炭、废包装桶、废乳化液、废油，均贮存在危废仓库，贮存过程不会打开包装容器，故有机废气挥发量很少，为尽可能减少对环境影响，危废仓库废气经管道收集后通过二级活性炭吸附装置处理后于排气筒FQ-01排放，排放量极小，本报告不做定量分析。
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	2.2 正常工况废气污染物排放情况
表4-8 正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表

污染

工序
污染物

种类

排放情况

排放口情况

排放标准

排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

排放量

(t/a)

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

编号

名称

类型

地理坐标

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

经度

纬度

滴漆、滴胶、固化
非甲烷总烃
3.1424
0.0377
0.0905
15
0.5
25
FQ-01
废气排

放口

一般

排口

120.48629

31.50501

50

2

其中

苯系物

0.6146
0.0074
0.0177
20

0.8

TVOC
3.1424
0.0377
0.0905
80
3.2
根据上表，本项目建成后，FQ-01排放的非甲烷总烃、苯系物、TVOC浓度和速率均达到江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1中排放限值。

综上，废气源强结合物料衡算法核算得出，主要污染物：①非甲烷总烃、TVOC的排放浓度为3.1424mg/m3，对照非甲烷总烃的测定方法《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ38-2017），非甲烷总烃、TVOC检出限0.07mg/m3、背景浓度为0.6mg/m3；②苯系物的排放浓度为0.6146mg/m3，对照挥发性有机物的测定方法《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ693-2014），苯系物（本项目仅为甲苯、苯乙烯，甲苯检出限为0.004mg/m3、苯乙烯检出限为0.004mg/m3）检出限为：0.008mg/m3。苯系物检出限0.019mg/m3，
本项目各污染物排放浓度均大于检出限或检出限的一半，故主要污染物排放总量基本合理可信。
表4-9 正常工况本项目大气污染物无组织排放情况一览表

无组织排放源
产污环节

污染物种类

产生量
（t/a）
主要污染防治措施

排放量
（t/a）
厂界浓度限值

（mg/m3）

车间边界浓度限值（mg/m3）
滴漆、滴胶、固化
滴漆、滴胶、固化
非甲烷总烃
0.1005
未收集的废气在车间通风后无组织扩散
0.1005
4

1小时平均浓度：6

任意一次浓度值：20
其中

苯系物

0.0197
0.0197
/

/
表4-10 正常状况全厂有组织排放情况一览表

污染源
污染因子
治理设施
处理效率

风量（Nm3/h）
年运行时间（h/a）

排放口
执行标准
排放量
滴漆、滴胶、固化
非甲烷总烃、苯系物、TVOC
二级活性炭吸附
90%

12000

2400

FQ-01

《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）
非甲烷总烃：0.0905吨/年
苯系物：0.0177吨/年

TVOC：0.0905吨/年
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	本项目无组织废气排放及估算结果详见下表：
表4-11  无组织排放废气（面源）参数调查清单

名称
面源起点经纬度/°
面源海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北夹角/°
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率（kg/h）
E
N
污染物
速率（kg/h）
滴漆、滴胶、固化
120.48635

31.50495

8
12
15
45
2400

正常
非甲烷总烃
0.0419
表4-12  估算模式计算结果统计
污染源
污染因子
厂界浓度
（mg/m3）
厂界浓度标准限值

（mg/m3）

滴漆、滴胶、固化
非甲烷总烃
0.0014
4
由上表可知，无组织排放的非甲烷总烃厂界浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。
2.3 本项目大气污染防治措施有效性分析

（1）本项目大污染物治理方案




图4-2  本项目废气污染治理方案示意图

（2）污染治理措施简述
二级活性炭工作原理：二级活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔----毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。
本项目活性炭吸附装置设计参数与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）相关要求的对比分析详见下表:
表4-13  活性炭吸附装置设计参数
处理设施

单位

《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）颗粒活性炭技术指标
FQ-01
二级活性炭吸附装置
碘吸附值（mg/g）
≥800
≥800
水分含量%
≤10
≤10
耐磨强度%
≥90
≥90
着火点℃
≥350
≥350
四氯化碳吸附率
≥45
≥45
活性炭比表面积
≥850
≥850
气体流速
<0.60
<0.60
活性炭装填厚度
≥0.4
≥0.4
本体外观、材质

/
颗粒活性炭
填充量（t）
/
0.8（二级）

更换频次

/
11次/年

活性炭更换周期按照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知（苏环办〔2021〕218号）》中的要求计算：
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：

T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%；取10%。

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，单位m3/h；

t—运行时间，单位h/d。

FQ-01废气设施：T=800×10%÷（28.28×10-6×12000×8）=30天；

根据上述计算结果可知，本项目建成后满负荷生产情况下，FQ-01废气设施理论上活性炭更换时间为30天/次。根据设计方案FQ-01每年均更换10次（年运行300天），可以满足处理要求。
本项目二级活性炭处理设施示意图如下：
[image: image2.jpg]e BT R





图4-3  本项目二级活性炭处理设施示意图
（3）废气治理设施依托可行性分析
1）废气收集效率可达性分析

本项目自动滴漆机共4台，其中2台为备用。根据化学工业出版社《废气处理工程技术手册》，密闭设备排气量可通过下式进行计算：
           Q= 3600FVβ              
其中：

Q—排风量，单位为m3/h；

F—操作口实际开启面积，单位为m2；

V—操作口处空气吸入速度，单位为m/s，本项目密闭管道，主管道风速按12m/s计；
β—安全系数，一般取1.05-1.1，本项目取1.1。
本项目废气收集风量计算明细见下表。
表4-14 本项目废气处理装置风量计算表

点位

主管道数量
主管道尺寸（mm）

风速（m/s）

风量理论值（m3/h）

总风量（m3/h）

设计总废气量（m3/h）

收集方式

排气筒

是否满足要求

自动滴漆机
2
Φ300
12
6717.98
6717.98
12000
设备密闭收集
FQ-01
满足

危废仓库
1
Φ300
12
3358.99
3358.99
设备密闭收集
满足

综上，本项目设计总风量满足要求。

（4）废气治理措施可行性分析
本项目废气治理措施可行性见下表。
表4-15 项目废气治理措施可行性一览表

产生环节

污染物

治理措施

可行技术
是否符合技术规范要求

判定依据

滴漆、滴胶、固化

非甲烷总烃
二级活性炭

活性炭吸附
(是  (否
《排污许可申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录C表

本项目使用的二级活性炭控制系统可对设施关键参数进行控制并记录。对照2025年《国家污染防治技术指导目录》，本项目废气治理设施“二级活性炭吸附” 均不属于低效类技术。
（5）排气筒高度设置合理性分析

根据江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）要求
：“4.1.2除因安全考虑或有特殊工艺要求的以外，排气简高度不应低于15m，具体高度以及与周围建筑物的相关高度关系应根据环境影响评价文件确定。确因安全考虑或其他特殊工艺要求，新建涂装工序的排气简应低于15m时，其最高允许排放速率按表1所列排放速率限值的50%执行。”

本项目滴漆、滴胶、固化位于厂区西侧2F，FQ-01排气筒高度约15m，高于建筑物屋顶，满足要求。

综上，本项目废气处治理措施是可行的。

2.4 卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。
本项目选择非甲烷总烃为企业无组织排放的主要特征大气有害物质进行卫生防护距离初值计算。计算公式如下：
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式中：Cm——标准浓度限值；

L——工业企业所需卫生防护距离；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。
表4-16 卫生防护距离计算参数表

污染源名称

污染

指标
计算系数

Qc
 (kg/h)

Cm

(mg/Nm3)

计算卫生防护距离

L计(m)

L

(m)

A

B

C
D

滴漆、滴胶、固化车间
非甲烷
总烃
470
0.021
1.85
0.84
0.0419
2.0
0.745
50
经上表计算结果，建议本项目全厂卫生防护距离为车间外50米范围。经现场踏勘，该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感生态环境保护目标。

（5）非正常工况大气污染物产生及排放情况

本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，事故状态最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表。

表4-17 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表

污染物排放源

污染物
事故原因

排放浓度
（mg/m3）

排放速率（kg/h）
持续时间

（h/次）

执行标准

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

FQ-01
非甲烷总烃
废气处理效率50%

31.424
0.377
1

50
2
其中

苯系物

6.1458
0.07
20
0.8
TVOC
31.424
0.377
80
3.2
由上表可知：本项目非正常工况下，FQ-01排放的非甲烷总烃、苯系物、TVOC可以达到江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。建设单位仍需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。
3.噪声
（1）本项目噪声污染物产生及治理情况

项目生产过程产生噪声的设备主要有D系列转子自动滴漆机、转子滴漆机、DG系列自动滴漆机、焊接机、自动电焊机废气处理装置配套风机等，选择生产车间东、南、西、北厂界各噪声预测点作为关心点，进行噪声影响预测。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算：

①室内声源

A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带）； 

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； 

R—房间常数，R=Sα/(1 −α) ，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； 

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级。计算公式如下：
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式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；1pij L 

N—室内声源总数。

计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下：
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式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB；

D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下：
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式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②室外声源

室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录 A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：
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式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 

Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； 

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr——地面效应引起的衰减，dB； 

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 

项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 

Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； 

r——预测点距声源的距离； 

r0——参考位置距离。

③噪声贡献值计算公式
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数； 

ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s。
本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。
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	表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
位置
声源名称
设备
数量
单台声功率级dB(A)
声源控制措施
空间相对位置
距室内边界距离m
室内边界声级dB(A)
运行时段
建筑物插入损失dB(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
方向
距离
方向
声级
方向
声压级dB(A)
1

厂区西侧2F
D系列转子自动滴漆机
2
75
厂房隔声、距离衰减

5
70
6
东
40
东
46
08:00~17:00
15
东

31
南
70
南
41
南

26
西
5
西
64
西

49
北
5
北
64
北

49
2
转子滴漆机
1
75
10
70
6
东
35
东
44
08:00~17:00
15
东
29
南
70
南
38
南
23
西
10
西
55
西
40
北
5
北
61
北
46
3
DG系列自动滴漆机
1
75
5
65
6
东
40
东
43
08:00~17:00
15
东
28
南
65
南
39
南
24
西
5
西
61
西
46
北
10
北
55
北
40
4
焊接机
1
80
40
10
6
东
10
东
60
08:00~17:00
15
东
45
南
10
南
60
南
45
西
40
西
48
西
33
北
60
北
44
北
29
5
自动点焊机
1
80
35
10
6
东
15
东
56
08:00~17:00
15
东
41
南
10
南
60
南
45
西
35
西
49
西
34
北
60
北
44
北
29
注：选取厂区西侧生产车间西南角及厂区东侧生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
表4-19  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
设备数量
空间相对位置
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级

dB(A)
1

废气风机
1
1
75
5
80

基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩
08:00~17:00
注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
表4-20  厂界噪声预测结果
序号
预测点位置
昼间噪声贡献值dB(A)
昼间噪声本底值/ dB（A）
昼间噪声预测值dB(A)
昼间噪声标准值dB(A)
达标情况

1
东厂界
46.85 
59
59.3 
65
达标
2
南厂界
48.08 
60
60.3 
65
达标
3
西厂界
52.42 
64
64.3 
65
达标
4
北厂界
52.35 
64
64.3 
65
达标
由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

3.2噪声自行监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，建议厂界至少每季度开展一次噪声监测，监测项目和监测内容如下表。
表4-21  本项目噪声监测计划
监测项目
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
噪声
东、南、西、北厂界
连续等效A声级
每季度一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准
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	4. 固体废物

（1）本项目固体废物种类判断：

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）相关内容识别出本项目的固体废物。

表4-22  本项目副产物类别判定表
序号

副产物名称

产生工序

形态

主要成分

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

不合格品

综合检测
固态
金属
√
/

《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）
金属屑
车加工
固态

金属

√

/

清洗废液
滴漆、固化
液态

清洗剂、漆、包封胶树脂
√

/

废胶
滴胶、固化
固态

包封胶树脂
√

/

废活性炭
废气处理
固态

活性炭、有机物

√

/

废包装桶
物料使用
固态

漆、包封胶树脂
√

/

生活垃圾

员工生活
固态

生活垃圾

√

/

（2）固体废物产生源强核算依据：
表4-23  本项目固废产生源强表

序号

产生工序

固废名称

产生量
（t/a）

核算方法
综合检测
不合格品
5
经验系数法 
车加工
金属屑
4
类比分析法

滴漆、固化
清洗废液
0.36
经验系数法

滴胶、固化
废胶
0.02
类比分析法

废气处理
废活性炭
8.8145
物料衡算法

物料使用
废包装桶
1
物料衡算法

员工生活
生活垃圾

22.2
经验系数法

不合格品：根据建设单位提供资料，预计产生不合格品约5t/a。

金属屑：本项目新增转子194t/a，根据建设单位基于现有项目实际情况所提供的统计数据，本项目预计全年新增产生金属屑4吨/年。
清洗废液：根据建设单位提供资料，洗净液无需与水进行配比，一年更换一次。根据表4-6可知，洗净液固含量为0.403t/a，损耗按10%计，
则本项目预计产生清洗废液约0.36t/a
。
废胶：根据同行业类比，本项目产生废胶0.02t/a。
废活性炭：本项目活性炭对非甲烷总烃的吸附量约为0.8145t/a，FQ-01废气处理设施活性炭每年更换10次，活性炭填充量0.8t/a，则废活性炭量为8.8145t/a。
废包装桶：本项目使用无溶剂绝缘浸渍树脂、水性环氧绝缘树脂、有溶剂浸渍绝缘漆、洗净液、包封胶树脂等，产生废包装桶2781只/年，约1t/a。
7）生活垃圾：本项目劳动定员185人，职工生活垃圾按每人每天0.4kg计算，则生活垃圾产生量约为22.2t/a，由当地环卫部门清运。
（3）固体废物属性识别
根据《国家危险废物名录（2025
年版）》和《固体废物分类与代码目录》等文件，本项目固体废物属性判别和代码识别结果见下表。
表4-24  本项目固体废物属性判别情况表
工序/生产线
固体废物名称
主要有害物质

物理性质

危险
特性

固废

属性
固废代码
固废编码
产生量（t/a）
综合利用量

（t/a）

处理处置量（t/a）
贮存方式

滴漆、固化
清洗废液
清洗剂、漆、包封胶树脂
液态
T/C
危险废物
HW12
264-013-12
0.36
0
0.36
密封保存

滴胶、固化
废胶
包封胶树脂
固态
R
HW13
900-014-13
0.02
0

0.02
废气处理
废活性炭
活性炭、有机物
固态
T
HW49
900-039-49
8.8145
0

8.8145
物料使用
废包装桶
漆、包封胶树脂
固态
T/I
HW49
900-041-49
1
0

1
综合检测

不合格品
/

固态
/

一般固体废物
SW17

900-001-S17

5
5
0
车加工

废金属
/

固态
/

SW17

900-001-S17

4
4
0
员工生活

生活垃圾
/

固态
/

SW64

900-099-S64

22.2
 0
22.2
（4）固废防治措施评述
本项目建成后全厂固废利用处置情况见下表：
表4-25  全厂固废利用处置方式一览表
固体废物
编号
废物代码
形态
产生量（t/a）

处理方式
是否符合环保要求

现有项目
本项目
全厂
清洗废液
HW12
264-013-12
液
0
0.36
0.36
委托有资质单位处置

符合

废胶
HW13
900-014-13
固

0
0.02
0.02
废活性炭
HW49

900-039-49

固

0
8.8145
8.8145
废包装桶
HW49
900-041-49
固

0
1
1
废乳化液
HW09
900-006-09
液
20
0
20
废油
HW08
900-249-08
液
0.1
0
0.1
危废合计量

20.1
10.1945
30.2945
生活垃圾
SW64
900-099-S64
固
6.7
22.2
28.9
环卫部门清运填埋
符合
金属屑
SW17
900-001-S17
固

20
4
24
相关单位回收处理
不合格品

SW17

900-001-S17

固

0
5
5
（5）贮存场所（设施）污染防治措施
本项目在厂区设置1处危险废物暂存仓库50m2，本项目产生的危险废物分类收集后暂存于危废仓库中，其基本情况如下表所示。

表4-26  危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号

贮存场所（设施）名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

危险暂存间
清洗废液
HW12
264-013-12
车间外
50m2
桶装
0.36


3个月
废胶
HW13
900-014-13
袋装
0.01 
废活性炭
HW49
900-039-49
袋装
2.2 
废包装桶
HW49

900-041-49

袋装
0.25 
废乳化液
HW09
900-006-09
桶装
5
废油
HW08
900-249-08
桶装
0.03 
（6）委托处置可行性分析
本项目危险废物均应委托有资质单位处理处置。本项目所在地周围危废处置单位的例举情况详见下表，建设单位在项目建成后应结合产生的危废种类、周围危废处置单位的资质和能力、与项目所在地的距离等方面综合考虑，尽量就近选择处置单位。

表4-27  危废处置单位概况
序号

企业名称

地址

许可证号

经营品种及能力

1

无锡市工业废物安全处置有限公司
无锡市青龙山村（桃花山）
JS0200OOI032-14

医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物〔仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）〕、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计2.3万吨/年。

2

无锡中天固废处置有限公司

无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号

JS0200OOD379-9

处置、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废液（HW12）、废显影液、定影液、废胶片（HW16）、表面处理废液（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含酚废液（HW39）、含醚废液（HW40）、废有机卤化物废液（HW45）100000吨/年；处理废电路板（HW49,900-045-49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW 04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含〔HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45〕的废包装桶（HW49,900-041-49）6万只/年，含〔酸碱、溶剂、废油〕的包装桶；（HW49,900-041-49）14万只/年（不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（900-451-13）26000吨/年。

综上所述，本项目所在地周边有上述危险废物类别处理处置的资质单位较多，且有一定的处理能力和处理余量，可消纳本项目产生的危险废物。因此，本项目产生的危险废物委托处置的方式可行。
（5）本项目固体废物管理要求
固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。

1）危险废物管理要求
    ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染生态环境的措施，不得随意露天堆放；

②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。

③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运；

⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输；

⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。
表4-28  贮存设施建设要求

序号
贮存设施建设要求
本项目应采取的应对措施
1
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
建设单位危废仓库内设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。
2
在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存
本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。
3
贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志
本项目危废仓库将按照HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。
4
HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月
本单位应落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。现有危废仓库有视频监控危废，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。
5
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防锈以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防锈工艺（包括防渗、防锈结构或材料），防渗、防锈材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防锈工艺应分别建设贮存分区。
本项目危废仓库防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防锈以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。液态危废暂存区域已设置截留设施。
6
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。
7
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。
本项目危废仓库用于存放清洗废液、废胶、废活性炭、废包装桶、废乳化液、废油。本项目依托现有的的危废仓库，根据危险废物特性分类分区存放，并采用过道隔离。危废仓库各类危废分区、分类贮存。本项目液体危废为
清洗废液，储存在贮存桶中，最大为收集暂存废乳化液的吨桶（单桶容积为1m3），其余清洗废液使用200L密封桶盛装，废油使用50L密封桶盛装。危废仓库内最大单桶为废乳化液的吨桶（1000L），液态危废总储存量为7.06m3，危废仓库地面铺设环氧地坪，液态包装桶放在防泄漏托盘上，且危废仓库内设置截流沟、收集池。危废仓库内托盘总容积为7450L，废乳化液单桶托盘容积为1000L，堵截设施能够满足贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10 的要求。
8
易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施；
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。
本项目无易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放。产生的危险废物均及时委托处置，减少在厂内的贮存周期。同时提高危废仓库管控措施，清洗废液、废乳化液、废油采用密闭桶装；废胶、废活性炭废包装桶均用密封的不透气包装袋进行贮存，再集中放置在密封包装箱内，故正常贮存过程不会产生废气污染物。为尽可能减少对环境影响，危废仓库废气经管道收集至二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ-01排放。
9
贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。
本项目危废仓库应充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时编制突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
10
在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
本项目产生分固态危险废物分类贮存堆放，装入密闭的包装物内贮存，液态危险废物采用密闭的包装桶暂存。
11
危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
※合理处置的要求

危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。
5. 土壤、地下水

（1）本项目土壤、地下水污染防治措施 
本项目地下水和土壤污染主要来源于危险废物的泄漏，建设单位生产区域在水泥硬化地面的基础上铺设环氧树脂涂层；危险废液桶装加盖后放在防渗漏托盘。根据本项目平面布局特点应用如下防渗措施：
表4-29  本项目分区防渗要求

序号

防渗分区

防渗要求

1
生产车间
一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）。
2
危废仓库
重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。
3
其他区域

一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）。
（2）本项目土壤、地下水跟踪监测计划

本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏、废气处理装置事故且泄漏液可能进入到外生态环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。
6. 生态

     本项目不涉及。 
7. 生态环境风险分析
7.1风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn
式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目生态环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质临界量见下表。
表4-30  危险物质使用量及临界量
序号

危险物质名称

厂区最大存在量（t）w

临界量（Qn/t）

该种危险物质Q值

无溶剂绝缘浸渍树脂（R-611-D甲）
1.2375

100

0.0124 
无溶剂绝缘浸渍树脂（R-611-D乙）
0.0125

100

0.0001 
水性环氧绝缘树脂
1.1000

100

0.011
有溶剂浸渍绝缘漆（R-302无色单）
0.1625

100

0.0016 
洗净液
0.4500

100

0.0045 
包封胶树脂（R-1146-B乙组）
0.1500

100

0.0015 
包封胶树脂（R-1146-B甲组）
0.3000

100

0.003
清洗废液
0.36
100

0.0036
废乳化液
5
100
0.05
废油
0.03
2500
0.00001 
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0.0877
由上表可知，Q<1，生态环境风险物质的存储量较小。

7.2风险源分布情况及可能影响的途径 
表4-31 本项目生态环境风险源分布情况及可能的影响途径

序号
风险单元

风险源
风险物质

风险类型

影响途径

1
生产单元

生产车间

无溶剂绝缘浸渍树脂、水性环氧绝缘树脂、有溶剂浸渍绝缘漆、洗净液、包封胶树脂
泄漏、火灾
遇明火等引发火灾；2、泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。

2
环保设施单元

危废仓库

清洗废液、废乳化液、废油
泄漏、火灾
1、遇明火等引发火灾；2、泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。水生生态环境。
7.3生态环境风险防范措施
建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的生态环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。

风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。

7.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）选址、总图布置

在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；生产车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（2）建筑安全防范

主要生产装置区布置在车间厂房内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB 50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。

7.3.2贮运安全防范措施

本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危废暂存间内。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。

危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。

7.3.3工艺技术设计安全防范措施

各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。生产车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。

按照《机械设备防护罩安全要求》（GB 8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入生产区域人员应穿戴好个人安全防护用品，如防护眼镜等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员受到热物料高温烫伤。

7.3.4自动控制设计安全防范措施

生产车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在生产车间及贮存区设置可燃性气体检测报警器、烟感报警器、火灾报警器，空气中产生烟雾或可燃性气体浓度出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。

生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。

7.3.5电气、电讯安全防范措施

企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB 50058-92)》要求。根据车间的不同生态环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB 50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。

7.3.6火灾消防安全防范措施

火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的要求。在内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。

火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。

7.3.7安全生产管理系统

项目投产后，公司应在安全生产方面制订一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。

7.3.8泄漏事故的防范

企业涉及液态原辅料时，物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终收集暂存，待事故结束后委外处置。

①为了避免因液态原辅料容器破损造成生态环境污染，设置收集池，收集池的容量不得小于最大一个包装容器内原料的最大贮量。一旦发生事故，原料能滞留在事故池内，可避免对水体的污染。

②危险品物质的保管和使用部门，应建立严格的管理和规章制度，原料装御、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。

③发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员组成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。

④在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。

⑤定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并做好记录。

⑥定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。

7.3.9污染治理设施的管理

制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换活性炭、过滤棉，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。

7.3.10事故应急预案

建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业生态环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地生态环境保护主管部门备案。

本项目利用厂房进行生产，在生产设施及公辅设施布局时应充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。生产车间地面全部铺设环氧树脂擦拭，危废仓库设有截流设施，各风险单元防锈防渗措施均应落实到位。公司应在雨水排口设有切断阀门，提高风险防控能力。
本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，生态环境风险可控。

8. 电磁辐射

本项目不涉及。

9. 排污口规范化管理
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。
（1）废气：本项目1个废气排放口，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等；
（2）废水：本项目1个污水排放口，应按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井；
（3）固废：本项目1个一般固废暂存区和1个危废暂存仓库，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等；
（4）噪声：本项目高噪声设备主要为车床、滴漆机、焊接机、废气处理风机等辅助设备，应在其作业区域内张贴噪声污染标识牌。技术规范》（HJ 1276—2022）等规范设置标识标志牌、信息公开栏等。



五、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	生态环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	滴漆、滴胶、固化
	非甲烷总烃、苯系物、TVOC
	滴漆、滴胶、固化、危废仓库废气，经管道收集后通过二级活性炭处理后由15米高排气筒FQ-01排放，捕集率90%，处理效率90%

	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1的标准要求

	
	
	危废仓库
	非甲烷总烃、TVOC
	
	

	
	无组织
	厂界
	非甲烷总烃、苯系物
	未被收集的废气在车间通风排放
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷
	生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂集中处理
	接管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮三项指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T31962-2015)表1的A等级标准

	声环境
	车床、焊接机、滴漆机、废气处理风机等
	噪声
	厂房噪声降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用；
全过程管理。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、分区防渗：车间全部做防渗漏处理；危废仓库设有托盘；
2、加强管理：合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。

	生态保护措施
	无。

	生态环境风险防范措施
	1、防渗漏措施：分区防渗，固化地坪；危废仓库设有截流托盘。
2、消防用水：消防用水依赖市政自来水供应系统。
3、消防废水收集：雨水排口建设切断阀，将消防废水拦截。
4、设专人管理废气处理设施，定期点检和维护，确保长期稳定达标排放。

	其他生态环境管理要求
	1、加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。
2、本项目卫生防护距离为车间外50m，卫生防护距离范围内无生态环境敏感目标，符合要求，今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。


六、结论

	相关法律法规及政策的相符性分析
建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、生态环境质量底线以及资源利用上限的要求。

环保措施有效性分析

在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外生态环境影响较小，不会降低区域功能类别：

（1）水污染物
本项目雨污分流，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准后接入梅村水处理厂集中处理。
（2）大气污染物：

滴漆、滴胶、固化房及危废仓库废气经管道收集，经二级活性炭处理后于15米高排气筒FQ-01排放。非甲烷总烃、苯系物、TVOC排放浓度和排放速率执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放限值。
无组织排放的非甲烷总烃、苯系物厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中排放限值要求。
（3）固废：

按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。
综上所述，无锡凯绎科技年产电机200万台扩建项目污染防治和风险防范措施有效可行；项目满足总量控制要求，生态环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目的建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.0905
	0
	0.0905
	+0.0905

	
	其中
	苯系物
	0
	0
	0
	0.0177
	0
	0.0177
	+0.0177

	
	TVOC
	0
	0
	0
	0.0905
	0
	0.0905
	+0.0905

	废水
	废水量
	400
	400
	0
	2359
	0
	2759
	+2359

	
	COD
	0.15
	0.15
	0
	0.8846
	0
	1.0346
	+0.8846

	
	SS
	0.096
	0.096
	0
	0.5662
	0
	0.6622
	+0.5662

	
	氨氮
	0.016
	0.016
	0
	0.0944
	0
	0.1104
	+0.0944

	
	总磷
	0.002
	0.002
	0
	0.0118
	0
	0.0138
	+0.0118

	
	总氮
	0.024
	0.024
	0
	0.1415
	0
	0.1655
	+0.1415

	一般
固体废物
	金属屑

	20
	20
	0
	4
	0
	24
	+4

	
	不合格品
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	+5

	
	生活垃圾
	6.7
	6.7
	0
	22.2
	0
	28.9
	+6.7

	危险废物
	废乳化液
	20
	20
	0
	0
	0
	
20
	0

	
	废油
	0.1
	0.1
	0
	0
	0
	0.1
	0

	
	清洗废液
	0
	0
	0
	0.36
	0
	0.36
	+0.36

	
	废胶
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	8.8145
	0
	8.8145
	+8.8145

	
	废包装桶
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	+1
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包装





电机





钢材、铜材





废乳化液S3-1�金属屑S3-2





乳化液





机加工





冲压





绕线圈





装配





包装





电器产品





钢材、铜材





废乳化液S4-1�金属屑S4-2





乳化液





精加工





装配





包装





机械组装





乳化液配制用水





损耗100





化粪池








接管梅村水处理厂





400





400





自来水





500





乳化液2





生活污水





40





20





损耗22





委托资质单位处置





540





设备配套的管道





非甲烷总烃、�苯系物、TVOC





滴漆、滴胶、固化





�排气筒FQ-01排放





处理效率�90%





收集效率�980%





二级活性炭吸附





非甲烷总烃、�TVOC





配套的管道


密闭收集





危废仓库











家用电器、汽车也是这样么？
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以下


这个概念添加了 


但是没有添加全


出了环境要素和现在还有有效的法规名称里不能加  其他环境前均要增加生态


数据做好一致性检查


同步修改


写一点乳化液


到底是要按照车间区分？还是工艺区分？还是项目区分？


精度？


这个确认么？


干加工一般不太适用于精密切削加工的


这里不记得现场说的是用稀释剂 也就是甲乙组分中的另外一种组分冲洗的


核实   会有废溶剂产生的


删除  概念错误





槽没有1.8立方这么大，所以不可能一年更换


核实槽大小，再在后续的源强分析过程中做相应的调整


这个才是要用洗净液清洗的吧？


漏了无溶剂冲洗的废液  应该属于废溶剂或者含涂料的废液


写什么时候完成的


不要按照变更的写


废金属没有么？


机加工都不用乳化液的么？


前后一致下


同上


乳化液配置用水和废液情况补充


水平衡中补充乳化液配置用水和消耗量的信息


这个距离必须要按照厂区边界来统计的


图重新明确


那个公寓在50米范围内 


需要开展噪声现状检测


标准名称错误


全文搜索检查修正


？


你是怎么直接得到这个检出限的？


不认密闭管道收集，概念前后一致


危废仓库的废气管路连接到上面的梳理设施里去


你这个图有歧义 到底是几套活性炭装置


两个立方 厚度0.4


就需要5平方米大的碳箱


单级碳箱要2.5平方米的大小


这个尺寸合理么?


企业不是做方案了么？


不是密闭收集方式么？


字体大小


你执行什么标准呢？


扩建项目不能直接通过贡献值判断达标


还需要分析叠加现状后的影响值





物料不平衡，未考虑挥发的有机废气和其他组分，也未考虑洗下来的残留涂料


2025年版


标准文件的名称写全写对


HW12更合适


不全是处置量 可以写产生量


全厂的清单不是这么写的，要体现原项目、本项目、全厂


结合槽体大小、更换周期再分析


？这么随意   注意对你来说习惯比业绩更重要 





厂界有标准限值么？








注意附图附件的页面边距  各边都尽量按照2.5设置


添加本项目所在的的文本


一个红点很难发现


周围500米内的敏感目标需要标注厂界到敏感目标的最近距离（线段+数字+单位）


拆迁中需要有街道的拆迁证明啥的，讲清楚拆迁计划和完成日期，不能直接当它不存在


危废和一般固废的标识符号反了，且危废仓库位置跟现场实际情况不一致，是企业调整了么还是你画错了？


车间名称按照东车间、西车间或者一车间、二车间命名


补充污水和雨水口的编号


车间备注清楚层高信息（例如：2层，就写2F）


未见


废胶代码不对


承诺内容也不对


按照我们固定格式的模板写


未见
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